Rudnik nad Sanem 2015-12-30
Inwestor:
Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek nr 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

Przedmiar robót Nr:	95/2015

CPV: 45212222-8, Sale gimnastyczne
Kody CPV:
28812210-2	Podłogi drewniane	
45223110-0	Instalowanie konstrukcji metalowych	
45232410-9	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej	
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni	
45244100-0	Instalacje wodne	
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych	
45262311-4	Betonowanie konstrukcji	
45262520-2	Roboty murarskie	
45320000-6	Roboty izolacyjne	
45321000-3	Izolacja cieplna	
45324000-4	Tynkowanie	
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania	
45331210-1	Instalowanie wentylacji	
45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego	
45421134-2	Instalowanie drzwi drewnianych	
45421135-9	Instalowanie okien drewnianych	
45431100-8	Kładzenie terakoty	
45431200-9	Kładzenie glazury	
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne	
Data Oprac.: 2015-12-30
Nazwa budowy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej
Kod budowy: 
Adres budowy: ul. Główna,  Wólka Tanewska
Obiekt: Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej  wraz z rozudową o salę gimnastyczną z łącznikiem.
Rodzaj robót: roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNNR 1, KNNR 2, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 00-19, AW, KNNR 7, KNR 2-02 U, KNR 0-17, KNR 4-01, KNR 2-01, KNNR 3, Orgbud 918, KNR 2-31, KNR 2-06, KNNR 4, KNR 00-34, KNR 4-02, KNR 2-15, KNR 2-17
Waluta:PLN

Sporządził:

	

Przedmiar robót

Obiekt:	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej  wraz z rozudową o salę gimnastyczną z łącznikiem.	
Rodzaj robót:	roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	
Adres budowy:	ul. Główna,  Wólka Tanewska	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		SALA GIMNASTYCZNA Z ŁĄCZNIKIEM.
	
 1.1.		Roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe wraz z izolacjami i obsypką (STAN ZEROWY)
Kod CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
	
 1.1.1		KNNR 10113-01-050
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm
krotność= 1,00
	m2	438,50
	
1.	15,50*27,00+2,50*8,00	438,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				438,50	
1.1.2		KNNR 10209-15-060
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 2,50 m3 na odkład. Grunt kategorii III
krotność= 1,00
	m3	372,725
	
1.	(15,50*27,00+2,50*8,00)*0,85	372,725				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				372,725	
1.1.3		KNNR 10215-0101-060
	Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III
krotność= 1,00
	m3	372,725
	
1.1.4		KNNR 10215-0301-060
	Nakłady dodat.za każde rozpoczęte 10m przemieszczenia gruntu kat.I-III spycharkami 74kW,do nakładów podstaw.dodawać nakłady dodat.w przedziałach pon.10 do 30m
krotność= 1,00
	m3	372,725
	
1.1.5		KNNR 21201-010-060
	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - chudy beton pod ławy fundamentowe
krotność= 1,00
	m3	8,308
	
1.	(25,20*1,20*2+11,00*0,90*2+2,00*0,70*2)*0,10	8,308				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				8,308	
1.1.6		KNNR 20601-0902-050
	Izolacje przeciwwilgociowe podłoży betonowych pod ławy fundamentowe betonowe, dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym
krotność= 1,00
	m2	83,08
	
1.	25,20*1,20*2+11,00*0,90*2+2,00*0,70*2	83,08				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				83,08	
1.1.7		KNNR 20101-01-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ław fundamentowych
krotność= 1,00
	m2	61,28
	
1.	24,00*0,40*2*2+13,20*0,40*2+11,20*0,40*2	57,92				
2.	2,10*0,40*2*2	3,36				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				61,28	
1.1.8		KNNR 20107-01-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: ław fundamentowych
krotność= 1,00
	m3	27,077
	
1.	24,97*1,00*0,40*2+11,18*0,70*0,40*2	26,237				
2.	2,10*0,50*0,40*2	0,84				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				27,077	
1.1.9		KNNR 20104-01-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00
	t	0,067
	
1.	0,041+0,022+0,004	0,067				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,067	
1.1.10		KNNR 20104-04-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00
	t	0,33
	
1.	0,178+0,097+0,047+0,008	0,33				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,33	
1.1.11		KNNR 20101-03-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,ścian prostych
krotność= 1,00
	m2	140,76
	
1.	(24,60*2+24,00*2+12,60*2+12,00*2)*0,90	131,76				
2.	2,50*0,90*2*2	9,00				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				140,76	
1.1.12		KNNR 20106-03-060
	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ścian prostych
krotność= 1,00
	m3	21,114
	
1.	(24,60*2+12,00*2)*0,30*0,90	19,764				
2.	2,50*0,30*0,90*2	1,35				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				21,114	
1.1.13		KNNR 20601-0902-050
	Izolacje przeciwwilgociowe poziome ścian fundamentowych, dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym
krotność= 1,00
	m2	24,06
	
1.	24,80*0,30*2+12,80*0,30*2+2,50*0,30*2	24,06				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				24,06	
1.1.14		KNNR 21902-010-050
	Docieplenie ścian fundamentowych płytami STYRODUR gr. 80 mm z przyklejeniem siatki i pokryciem szpachlą podkładową
krotność= 1,00
	m2	71,46
	
1.	(24,60*2+12,60*2)*0,90	66,96				
2.	2,50*0,90*2	4,50				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				71,46	
1.1.15		KNNR 20601-0602-050
	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni pionowych,przeciwwilgociowe powłokowe wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym
krotność= 1,00
	m2	61,28
	
1.	24,00*0,40*2*2+13,20*0,40*2+11,20*0,40*2	57,92				
2.	2,10*0,40*2*2	3,36				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				61,28	
1.1.16		KNNR 10214-0101-060
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II
krotność= 1,00
	m3	324,534
	
1.	372,725-27,077-21,114	324,534				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				324,534	
1.1.17		KNNR 10526-01-060
	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
krotność= 1,00
	m3	65,775
	
1.	438,50*0,15	65,775				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				65,775	
1.1.18		KNNR 10205-03-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,40m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III
krotność= 1,00
	m3	48,191
	
1.	27,077+21,114	48,191				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				48,191	
1.1.19		KNNR 10208-0201-060
	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz na dalsze 4 km
krotność= 4,00
	m3	48,191
	
1.	27,077+21,114	48,191				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				48,191	
1.2.		Ściany murowane  i słupy żelbetowe.
Kod CPV: 45262520-2 Roboty murarskie
	
 1.2.1		KNR 2-020109-01-050
	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu Max/220,o wysokości do 4,5 m i grubości 19 cm.
krotność= 1,00
	m2	36,72
	
1.2.2		KNNR 20302-040-060
	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego
krotność= 1,00
	m3	128,631
	
1.	(12,90*7,75*2+24,00*7,42*2-2,75*5,20*8-1,80*2,1-2,75*1,50*4-1,50*1,20)*0,3	125,889				
2.	(2,50*2,70*2-1,60*2,05-1,20*0,90)*0,3	2,742				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				128,631	
1.2.3		KNNR 20302-06-021
	Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości ponad 1 cegły dla nadproży wylewan
krotność= 1,00
	otwór	16,00
	
1.2.4		KNNR 20302-05-021
	Ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z nadprożami prefabrykowanymi L19
krotność= 1,00
	otwór	3,00
	
1.2.5		KNNR 20101-05-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, wieńców w obrębie sali gimnastycznej i nadproży żelbetowych
krotność= 1,00
	m2	86,175
	
1.	24,0*0,23*3*2+12,00*0,23*2*4	55,20				
2.	2,75*0,30*3*12+1,50*0,25+1,50*0,3*2	30,975				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				86,175	
1.2.6		KNNR 20107-060-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: wieńców w obrębie sali gimnastycznej
krotność= 1,00
	m3	7,063
	
1.	24,60*0,24*0,23*2+24,60*0,30*0,23	4,413				
2.	12,00*0,24*0,23*4	2,65				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				7,063	
1.2.7		KNNR 20104-01-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm - wieńce żelbetowe w obrębie sali gimnastycznej
krotność= 1,00
	t	0,128
	
1.	wieńce żelbetowe					
2.	(24,00*3+12,00*4)/0,25*1,20*0,222*0,001	0,128				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				0,128	
1.2.8		KNNR 20104-04-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm - wieńce żelbetowe w obrębie sali gimnastycznej
krotność= 1,00
	t	0,426
	
1.	wieńce					
2.	(24,00*3+12,00*4)*4*0,888*0,001	0,426				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				0,426	
1.2.9		KNNR 20107-06-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym:  nadproża żelbetowe wylewane
krotność= 1,00
	m3	3,454
	
1.	0,274*12+0,166	3,454				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,454	
1.2.10		KNNR 20101-04-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,słupów prostokątnych
krotność= 1,00
	m2	218,268
	
1.	(0,30*2+0,40*2)*6,87*18	173,124				
2.	(0,30*2+0,25*2)*6,84*6	45,144				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				218,268	
1.2.11		KNNR 20107-05-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: słupów prostokątnych
krotność= 1,00
	m3	17,917
	
1.	0,30*0,40*6,87*18	14,839				
2.	0,30*0,25*6,84*6	3,078				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				17,917	
1.2.12		KNR 2-020209-01-060
	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne).Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m.
krotność= 1,00
	m3	0,176
	
1.	3,14*0,1*0,1*2,80*2	0,176				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,176	
1.2.13		KALK. INDYWIDUALNA-033
	Dostarczenie i osadzenie marek stalowych w słupach żelbetowych i nadprożach okiennych.
krotność= 1,00
	kg	684,80
	
1.	nakładki wierzchnie słupów - pod					
2.	oparcia wiązarów					
3.	11,60*9+17,10*9+17,10*6	360,90				
4.	nakładki słupów do mocowania okien					
5.	z bl. 100x100x8 mm					
6.	1,01*13*8	105,04				
7.	marki do mocowania przyrządów					
8.	sportowych					
9.	6,92*2+1,17*6+3,20+1,17*16+6,65+3,56+4,37*21+1,63*22,73*2	218,86				
10.		-------------				
11.	Przeniesienie +				684,80	
1.2.14		KNNR 20104-01-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00
	t	1,332
	
1.	nadproża					
2.	0,004*3+0,005*4+0,011*8	0,12				
3.	słupy					
4.	0,051*18+0,049*6	1,212				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				1,332	
1.2.15		KNNR 20104-04-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00
	t	1,832
	
1.	nadproża					
2.	0,021*8+0,011*4+0,012*3	0,248				
3.	słupy					
4.	0,081*6+0,061*18	1,584				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				1,832	
1.2.16		KNNR 21503-02-050
	Rusztowania o wysokości do 7 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót  związanych z wykonaniem ścian zewnętrznych sali
krotność= 1,00
	m2	340,00
	
1.2.17		KNNR 21503-05-050
	Rusztowania o wysokości do 7 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach
krotność= 1,00
	m2	340,00
	
1.3.		Strop i wieńce żelbetowe w obrębie łącznika .
Kod CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
	
 1.3.1		KNR 2-02U0008-01-050
	Stropy gęstożebrowe "TERIVA" z belkami prefabrykowanymi o rozpiętości do 4,5 m (z.6/92)
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,40*2,50	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.3.2		KNR 2-020213-13-060
	Wieńce w ścianach
krotność= 1,00
	m3	0,576
	
1.	2,50*0,30*0,24*2+3,00*0,30*0,24	0,576				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,576	
1.3.3		KNNR 20104-01-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00
	t	0,01
	
1.	wieńce żelbetowe w obrębie łącznika					
2.	(3,10*2+3,00)/0,25*1,20*0,222*0,001	0,01				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				0,01	
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				0,00	
1.3.4		KNNR 20104-04-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm
krotność= 1,00
	t	0,033
	
1.	wieńce żelbetowe w obrębie łącznika					
2.	(3,10*2+3,00)*4*0,888*0,001	0,033				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				0,033	
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				0,00	
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				0,00	
1.4.		Stalowa konstrukcja dachu sali gimnastycznej wraz z pokryciem płytami warstwowymi grubości 15 cm i obróbkami blacharskimi.
Kod CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
	
 1.4.1		KNNR 70106-01-034
	Więźby dachowe z wiązarami płaskimi o masie do 5,0 t,na murach lub słupach żelbetowych - wiązary kratowe, stalowe, miniowane i malowane jednokrotnie farbą nawierzchniową.
krotność= 1,00
	t	3,186
	
1.4.2		KNNR 70209-05-034
	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu 50 kg - stężenia połaciowe, dolne i pionowe.
krotność= 1,00
	t	0,673
	
1.	0,038+0,117+0,088+0,307+0,123	0,673				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,673	
1.4.3		KNNR 70209-07-034
	Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby o masie elementu 200 kg - płatwie stalowe.
krotność= 1,00
	t	2,129
	
1.4.4		KNNR 70602-03-050
	Montaż lekkiej metalowej obudowy z płyt wartwowych grubości 15 cm, dachów płaskich o nachyleniu do 10%
krotność= 1,00
	m2	341,94
	
1.	170,97*2	341,94				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				341,94	
1.4.5		KNR 2-02 U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	25,625
	
1.	13,15*0,25*2	6,575				
2.	25,40*0,25*3	19,05				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				25,625	
1.4.6		KNNR 20506-0201-040
	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 150 mm łączone na klej
krotność= 1,00
	m	50,80
	
1.	25,40*2	50,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				50,80	
1.4.7		KNNR 20506-03-040
	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 110 mm
krotność= 1,00
	m	42,45
	
1.	7,85*5+3,20	42,45				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				42,45	
1.4.8		KNNR 20506-04-020
	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
1.5.		Więźba drewniana nad łącznikiem komunikacyjnym, wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi.
Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
	
 1.5.1		KNNR 20402-01-040
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Murłaty i podwaliny (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m	7,50
	
1.	murłaty					
2.	2,50*2	5,00				
3.	podwaliny					
4.	2,50	2,50				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				7,50	
1.5.2		KNNR 20402-0101-060
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Murłaty i podwaliny (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m3	0,147
	
1.	murłaty					
2.	2,50*2*0,14*0,14	0,098				
3.	podwaliny					
4.	2,50*0,14*0,14	0,049				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				0,147	
1.5.3		KNNR 20402-02-040
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Płatwie (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m	2,50
	
1.5.4		KNNR 20402-0201-060
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Płatwie (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m3	0,049
	
1.	2,50*0,14*0,14	0,049				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,049	
1.5.5		KNNR 20402-03-040
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Słupy (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m	1,95
	
1.	0,65*3	1,95				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,95	
1.5.6		KNNR 20402-0301-060
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Słupy (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m3	0,038
	
1.	0,65*3*0,14*0,14	0,038				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,038	
1.5.7		KNNR 20402-05-040
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady:robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m	20,80
	
1.	2,60*8	20,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				20,80	
1.5.8		KNNR 20402-0501-060
	Konstrukcje dachowe z krawędziaków iglastych nasyconych. Krokwie zwykłe (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego)
krotność= 1,00
	m3	0,18
	
1.	2,30*0,07*0,14*8	0,18				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,18	
1.5.9		KNNR 20403-02-050
	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
krotność= 1,00
	m2	11,50
	
1.	2,50*2,30*2	11,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				11,50	
1.5.10		KNR 2-02 U0411-02-040
	łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	5,00
	
1.	2,50*2	5,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,00	
1.5.11		KNR 2-02 U0537-04-050
	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T-35,  na łatach (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	11,50
	
1.	2,50*2,30*2	11,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				11,50	
1.5.12		KNR 2-02U0539-01-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	2,50
	
1.5.13		KNR 2-02 U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	3,65
	
1.	2,40*0,25*2*2+2,50*0,25*2	3,65				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,65	
1.5.14		KNR 2-02U0539-02-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	5,00
	
1.	2,50*2	5,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,00	
1.5.15		KNNR 20506-0201-040
	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 150 mm łączone na klej
krotność= 1,00
	m	5,00
	
1.	2,50*2	5,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,00	
1.5.16		KNNR 20506-03-040
	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 110 mm
krotność= 1,00
	m	7,80
	
1.	3,90*2	7,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				7,80	
1.5.17		KNNR 20506-04-020
	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
1.6.		Stolarka i ślusarka drzwiowa.
Kod CPV: 45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
	
 1.6.1		KNR 00-191024-0701-050
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  obsadzone na dyblach stalowych,oszklone szkłem bezpiecznym, zewnętrzne, profil ciepły.
krotność= 1,00
	m2	3,28
	
1.	1,60*2,05	3,28				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,28	
1.6.2		KNR 00-191024-0701-050
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklone szkłem bezpiecznym, wewnętrzne.
krotność= 1,00
	m2	3,28
	
1.	1,60*2,05	3,28				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,28	
1.6.3		KNR 4-01lacja własna-1-020
	Zamontowanie w stropie typowego włazu strychowego o wym. 85x100 cm z rozsuwanymi schodami zamontowanymi na klapie włazu.
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
1.7.		Stolarka okienna wraz z podokiennikami wewnętrznymi.
Kod CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych
	
 1.7.1		KNR 2-02U1025-0301-050
	Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	1,08
	
1.	1,20*0,90	1,08				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,08	
1.7.2		KNR 2-02U1025-0401-050
	Okna  z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa) - okna w sali gimnastycznej
krotność= 1,00
	m2	146,864
	
1.	2,74*1,50*8	32,88				
2.	2,74*5,20*8	113,984				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				146,864	
1.7.3		KNNR 20302-07-040
	Osadzenie podokienników prefabrykowanych szer. 30 cm.
krotność= 1,00
	m	45,25
	
1.	1,25	1,25				
2.	2,75*16	44,00				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				45,25	
1.8.		Tynki wewnętrzne.
Kod CPV: 45324000-4 Tynkowanie
	
 1.8.1		KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
1.8.2		KNNR 20801-04-050
	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.8.3		KNNR 20801-03-050
	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów
krotność= 1,00
	m2	418,77
	
1.	12,90*7,75*2+24,00*7,42*2-2,75*5,20*8-1,60*2,05-2,75*1,50*8	405,43				
2.	2,50*2,50*2+2,40*2,50*2-1,60*2,05*2-2,00*2,30	13,34				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				418,77	
1.8.4		KNNR 21401-01-050
	Białkowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą wapienną
krotność= 1,00
	m2	424,77
	
1.	12,90*7,75*2+24,00*7,42*2-2,75*5,20*8-1,60*2,05-2,75*1,50*8	405,43				
2.	2,50*2,50*2+2,40*2,50*2-1,60*2,05*2-2,00*2,30	13,34				
3.	6,00	6,00				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				424,77	
1.8.5		KNNR 21503-02-050
	Rusztowania o wysokości do 7 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót tynkarskich wykonywanych w obrębie sali gimnastycznej
krotność= 1,00
	m2	542,16
	
1.	12,0*7,75*2+24,00*7,42*2	542,16				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				542,16	
1.8.6		KNNR 21503-05-050
	Rusztowania o wysokości do 7 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach
krotność= 1,00
	m2	556,11
	
1.	12,90*7,75*2+24,00*7,42*2	556,11				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				556,11	
1.9.		Podłoże i podłoga w sali gimnastycznej.
Kod CPV: 28812210-2 Podłogi drewniane
	
 1.9.1		KNNR 21201-03010-060
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw
krotność= 1,00
	m3	40,244
	
1.	287,46*0,14	40,244				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				40,244	
1.9.2		KNNR 21201-01-060
	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
krotność= 1,00
	m3	28,746
	
1.	287,46*0,10	28,746				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				28,746	
1.9.3		KNNR 20601-0402-050
	Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.9.4		KNNR 21202-02-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.9.5		KNNR 21202-03-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.9.6		KNNR 21201-01-060
	Podkładki  betonowe o wymiarach 15x15x3 cm z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego pod legary podłogi sali
krotność= 1,00
	m3	0,216
	
1.	0,15*0,15*0,03*320	0,216				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,216	
1.9.7		KNNR 20602-05-050
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.9.8		KNNR 21205-03-050
	Ślepa podłoga o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.9.9		KNNR 20603-01-050
	Jednowarstwowe izolacje z papy asfaltowej układane na sucho
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.9.10		KNNR 21205-05-050
	Posadzka z deszczułek na gwoździe
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.9.11		Kalk. indywid. 002-090
	Malowanie linii boiskowych - boiska do siatkówki,  koszykówki i piłki ręcznej.
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
1.9.12		KNNR 21205-08-050
	Lakierowanie posadzek i parkietów
krotność= 1,00
	m2	287,46
	
1.10.		Ocieplenie stropu nad parterem łącznika komunikacyjnego wraz z izolacją p.wilgociową i wylewką cementową.
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
	
 1.10.1		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod styropianem
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.10.2		KNNR 20602-03-050
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe.
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.10.3		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma na styropianie
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.10.4		KNNR 21202-02-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.10.5		KNNR 21202-03-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - pogrubienie o 2 cm na łączną grubość wylewki - 4 cm
krotność= 2,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.		Podłoża i posadzki w   łączniku komunikacyjnym.
Kod CPV: 45431100-8 Kładzenie terakoty
	
 1.11.1		KNNR 21201-03010-060
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: piasku do zapraw
krotność= 1,00
	m3	1,50
	
1.	2,50*2,40*0,25	1,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,50	
1.11.2		KNNR 21201-01-060
	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego
krotność= 1,00
	m3	0,60
	
1.	2,50*2,40*0,10	0,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,60	
1.11.3		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.4		KNNR 20602-03-050
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe -styropian gr. 5 cm
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.5		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.6		KNNR 21202-02-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.7		KNNR 21202-03-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - pogrubienie o 3 cm
krotność= 3,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.8		KNR 2-021106-07-050
	Dopłata za zbrojenie wylewek siatką stalową.
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.9		KNNR 21209-03-050
	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm układane metodą regularną
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.10		KNR 2-02U2805-05-050
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.11.11		KNR 2-02U2809-02-040
	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych ATLAS o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	2,60
	
1.	2,50*2-1,40+2,40-2,00-1,40	2,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,60	
1.12.		Roboty malarskie, obudowy grzejników i rur instalacyjnych w sali gimnastycznej i łączniku.
Kod CPV: 45431200-9 Kładzenie glazury
	
 1.12.1		KNR 2-02U2015-01-050
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	6,00
	
1.	2,50*2,40	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.12.2		KNR 2-02U2013-01-050
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	19,34
	
1.	2,50*2,50*2+2,40*2,50*2-1,60*2,05*2-2,00*2,30	13,34				
2.	6,00	6,00				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				19,34	
1.12.3		KNNR 21401-06-050
	Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania
krotność= 1,00
	m2	392,245
	
1.	542,16-146,84-1,50*2,05	392,245				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				392,245	
1.12.4		KNNR 70912-01-034
	Malowanie zmontowanych konstrukcji stalowych,farbą chlorokauczuk.do grunt.i emalią chlorokauczuk.og.st
krotność= 1,00
	t	5,988
	
1.	3,186+0,673+2,129	5,988				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,988	
1.12.5		KNNR 21503-02-050
	Rusztowania o wysokości do 7 m wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót malarskich wykonywanych w obrębie sali gimnastycznej.
krotność= 1,00
	m2	340,00
	
1.12.6		KNNR 21503-05-050
	Rusztowania o wysokości do 7 m wewnętrzne rurowe. Pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach
krotność= 1,00
	m2	340,00
	
1.12.7		KNR 2-02 U0005-01-050
	Osłony na grzejniki szczeblinowe,sosnowe i zabudowa rur inst. c.o. (z.11/92)
krotność= 1,00
	m2	34,80
	
1.	24,00*1,10+12,00*0,70	34,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				34,80	
1.12.8		KNR 2-02 U0005-03-050
	Lakierowanie osłon na grzejniki (z.11/92)
krotność= 1,00
	m2	34,80
	
1.13.		Schody zewnętrzne wejściowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Kod CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
	
 1.13.1		KNNR 20101-08-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,schodów prostych na płycie
krotność= 1,00
	m2	0,27
	
1.	0,90*0,15*2	0,27				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,27	
1.13.2		KNNR 20107-09-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodów zewnętrznych
krotność= 1,00
	m3	3,11
	
1.	2,50*2,40*0,50	3,00				
2.	0,90*0,35*0,35	0,11				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				3,11	
1.13.3		KNNR 20104-04-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm - schodów zewnętrznych.
krotność= 1,00
	t	0,124
	
1.	3,11*0,040	0,124				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,124	
1.13.4		KNNR 20101-08-050
	Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych, - płyty podjazdu
krotność= 1,00
	m2	1,875
	
1.	3,75*0,5*0,5*2	1,875				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,875	
1.13.5		KNNR 20106-02-060
	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,  płyty podjazdu z wyprofilowaniem obustronnych krawężników wysokości 7 cm.
krotność= 1,00
	m3	1,219
	
1.	3,75*1,30*0,50*0,5	1,219				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,219	
1.13.6		KNNR 20104-04-034
	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm - płyty podjazdu
krotność= 1,00
	t	0,049
	
1.	1,219*0,040	0,049				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,049	
1.13.7		KNR 2-021207-01-040
	Poręcze podjazdu  ze stali chromoniklowej.
krotność= 1,00
	m	8,30
	
1.	4,15*2	8,30				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				8,30	
1.13.8		KNR 2-02 U2810-05-050
	Okładziny schodów zewnętrznych i podjazdu płytkami kamionkowymi GRES - ryflowanymi, o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych  mrozoodpornych  ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	12,308
	
1.	2,40*2,40+0,90*0,35+0,90*0,15*2	6,345				
2.	3,75*1,30+3,75*0,30*0,5+3,75*0,07*2	5,962				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				12,308	
1.14.		Roboty zewnętrzne  - elewacje.
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
	
 1.14.1		KNNR 21902-01-050
	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 120 mm - metoda lekka mokra, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.1,5 mm
krotność= 1,00
	m2	416,948
	
1.	24,80*7,42*2-2,74*5,20*8-3,00*3,30-2,70*1,50*8+12,80*7,60*2	406,308				
2.	2,50*3,00*2-1,20*0,90-1,60*2,05	10,64				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				416,948	
1.14.2		KNNR 21902-030-050
	Docieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi gr. 30 mm - metodą lekką mokrą, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.1,5 mm
krotność= 1,00
	m2	23,985
	
1.	5,20*0,15*2*8+2,75*0,15*8+1,50*0,15*2*8+2,75*0,15*8+0,90*0,15*2+1,20*0,15+2,05*0,15*2+1,60*0,15	23,985				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				23,985	
1.14.3		KNR 0-170930-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego mozaikowego o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół wysokości 30 cm od płyty odbojowej.
krotność= 1,00
	m2	14,25
	
1.	24,80*0,30+12,80*0,30*2-5,40*0,30+2,50*0,30	14,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				14,25	
1.14.4		KNR 2-02 U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - podokienniki zewnętrzne.
krotność= 1,00
	m2	11,50
	
1.	2,80*0,25*8+2,80*0,25*8+1,20*0,25	11,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				11,50	
1.14.5		KNNR 21501-01-050
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
krotność= 1,00
	m2	368,676
	
1.	24,80*7,42-3,00*3,30+12,80*7,60*2	368,676				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				368,676	
1.14.6		KNR 4-010213-01-050
	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożugruntowym
krotność= 1,00
	m2	36,20
	
1.	(25,80+15,20+18,60+12,80)*0,50	36,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				36,20	
1.15.		Montaż wyposażenia sportowego sali.
	
 1.15.1		Kalk. indywid. 003-090
	Montaż słupków aluminiowych do siatkówki wraz z tulejami osadzanymi w podłożu.
krotność= 1,00
	kpl	2,00
	
1.15.2		Kalk. indywid. 004-090
	Montaż tablicy do koszykówki o wym 120 x 90 cm, wraz z konstrukcją wsporczą.
krotność= 1,00
	kpl	2,00
	
1.15.3		kalk.indywid.002-090
	Montaż drabinek gimnastycznych podwójnych z uchwytami.
krotność= 1,00
	kpl	4,00
	
1.15.4		1-1-090
	Ruchome wyposażenie sali gimnastycznej obejmujące 2 bramki 3,0x2,0 m, skrzynię gimnastyczną 5-cio częściową z pokryciem syntetycznym, kozioł gimnastyczny z regulowaną wysokością i pokryciem syntetycznym, 5 szt materacy 200x120x10 cm.
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
2.		Roboty budowlane związane z przebudową istniejącego skrzydła budynku szkolnego.
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
	
 2.1		KNR 4-010818-05-050
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
krotność= 1,00
	m2	13,16
	
2.2		KNR 4-010816-06-050
	Rozebranie podłogi panelowej z oderwaniem listew lub cokołów
krotność= 1,00
	m2	72,745
	
2.3		KNR 4-010807-04-050
	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej
krotność= 1,00
	m2	73,89
	
1.	28,836+6,298+5,756+5,15*5,77+3,285	73,89				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				73,89	
2.4		KNR 4-010804-07-050
	Zerwanie posadzki cementowej
krotność= 1,00
	m2	17,493
	
1.	11,759+1,972+2,47+1,292	17,493				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				17,493	
2.5		KNR 4-010428-02-050
	Rozebranie podłóg białych na półwpust
krotność= 1,00
	m2	75,937
	
1.	72,745+2,40*1,33	75,937				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				75,937	
2.6		KNR 4-010212-01-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
krotność= 1,00
	m3	18,047
	
1.	(6,29+28,84+5,76+11,76+1,97+2,47+1,29+72,74+13,16+5,15*5,77+2,40*1,33+3,28)*0,10	18,047				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				18,047	
2.7		KNR 4-010354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
krotność= 1,00
	szt	9,00
	
2.8		KNR 4-010354-05-050
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
krotność= 1,00
	m2	3,177
	
1.	1,55*2,05	3,177				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,177	
2.9		KNR 4-010348-03-050
	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m2	22,509
	
1.	2,46*3,05*3	22,509				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				22,509	
2.10		KNR 4-010349-02-060
	Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m3	1,876
	
1.	2,46*3,05*0,25	1,876				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,876	
2.11		KNR 4-010329-03-060
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych
krotność= 1,00
	m3	10,125
	
1.	(2,00*2,30+1,60*2,05+1,10*2,30+0,70*2,05+1,00*2,05*3+0,60*2,30+0,40*1,20)*0,43+2,10*2,70*0,28	10,125				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,125	
2.12		KNR 4-010313-02-060
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
krotność= 1,00
	m3	0,757
	
1.	(2,00+1,60+1,10+1,00*3+0,90+1,50)*0,15*0,43+2,10*0,28*0,18	0,757				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,757	
2.13		KNR 4-010703-03-040
	Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane
krotność= 1,00
	m	9,55
	
1.	(2,00+1,60+1,10+1,00*3+0,90+1,50)*0,80+2,10*0,70	9,55				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				9,55	
2.14		KNR 4-010313-04-040
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z ceownika 120, 140 i 160 mm
krotność= 1,00
	m	34,00
	
1.	ceownik 120 mm					
2.	1,50*2+1,40*2*3	11,40				
3.	ceownik 140 mm					
4.	2,40*2+2,00*2+1,90*2	12,60				
5.	ceownik 160 mm					
6.	2,50*2*2	10,00				
7.		-------------				
8.	Przeniesienie +				34,00	
2.15		KNNR 30302-01-060
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m3	6,224
	
1.	1,55*2,10*0,43+0,90*2,10*0,43+0,50*2,10*0,43+1,10*2,80*0,43+0,60*2,00*0,43+2,00*2,00*0,43	6,224				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,224	
2.16		KNR 4-010102-02-060
	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i głębokości do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoriagruntu III
krotność= 1,00
	m3	4,793
	
1.	(5,70*3+3,00+2,00+1,80+2,20+2,60+2,80+2,00+4,00+2,80)*0,15*0,60+3,00*0,20*0,60+1,92*0,70*0,60	4,793				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				4,793	
2.17		KNR 2-020201-01-060
	Fundamenty betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.
krotność= 1,00
	m3	4,793
	
1.	(5,70*3+3,00+2,00+1,80+2,20+2,60+2,80+2,00+4,00+2,80)*0,15*0,60+3,00*0,20*0,60+1,92*0,70*0,60	4,793				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				4,793	
2.18		KNNR 20601-0902-050
	Izolacje przeciwwilgociowe poziome fundamentów, dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym
krotność= 1,00
	m2	7,989
	
1.	(5,70*3+3,00+2,00+1,80+2,20+2,60+2,80+2,00+4,00+2,80)*0,15+3,00*0,20+1,92*0,70	7,989				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				7,989	
2.19		KNNR 20701-02-050
	Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych. Grubość w cegłach 1/2
krotność= 1,00
	m2	114,645
	
1.	(5,70*3+3,00+2,00+1,80+2,20+2,60+2,80+2,00+4,00+2,80)*3,15-1,00*2,05*6	114,645				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				114,645	
2.20		KNR 2-020131-01-050
	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu "Max/220",o grubości 19 cm.
krotność= 1,00
	m2	7,40
	
1.	3,00*3,15-1,00*2,05	7,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				7,40	
2.21		KNNR 20308-01-060
	Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe,w budynkach
krotność= 1,00
	m3	4,788
	
1.	1,68*0,38*7,50	4,788				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				4,788	
2.22		KNNR 20107-08-060
	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: płyt dachowych - czapki kominowe
krotność= 1,00
	m3	0,063
	
1.	1,80*0,50*0,07	0,063				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,063	
2.23		KNNR 30602-0101-050
	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach
krotność= 1,00
	m2	32,82
	
1.	1,70*2,20*2+1,10*2,20*2+4,10*2,50*2	32,82				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				32,82	
2.24		KNNR 20801-03-050
	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów
krotność= 1,00
	m2	244,09
	
1.	((5,70*3+3,00+2,00+1,80+2,20+2,60+2,80+2,00+4,00+2,80)*3,15-1,00*2,05*6+3,00*3,15-1,00*2,05)*2	244,09				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				244,09	
2.25		KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wbudowanym wentylatorem elektrycznym.
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
2.26		KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
krotność= 1,00
	szt	10,00
	
2.27		KNR 2-021101-01-060
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
krotność= 1,00
	m3	17,158
	
1.	(44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29)*0,10	17,158				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				17,158	
2.28		KNR 2-020120-01-050
	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/4 cegły.
krotność= 1,00
	m2	10,34
	
1.	1,10*2,35*4	10,34				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,34	
2.29		KNNR 21104-02-050
	Ościeżnice drewniane wykończone
krotność= 1,00
	m2	24,60
	
1.	1,00*2,05*12	24,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				24,60	
2.30		KNNR 21103-01-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone
krotność= 1,00
	m2	14,40
	
1.	0,90*2,00*8	14,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				14,40	
2.31		KNNR 21103-01-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe z kratką nawiewną, fabrycznie wykończone
krotność= 1,00
	m2	7,20
	
1.	0,90*2,00*4	7,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				7,20	
2.32		KNR 00-191024-0701-050
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych,oszklone szkłem bezpiecznym, wewnętrzne.
krotność= 1,00
	m2	3,28
	
1.	1,60*2,05	3,28				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,28	
2.33		KNR 2-02U2805-05-050
	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych  o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	128,14
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+17,90+3,29	128,14				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				128,14	
2.34		KNR 2-02U2809-02-040
	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 12,5x25cm na zaprawach klejowych  o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	101,21
	
1.	18,20*2-1,60-1,10-1,00*4+0,50*2+0,45*2*2+1,10+5,80*4+4,20*2+3,00*2+1,80+3,00+1,80*2+1,80*2+5,10+3,01+3,00+0,50*5+1,30*2+0,90*2	101,21				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				101,21	
2.35		KNR 2-02U1136-01-050
	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	43,44
	
1.	28,66+14,78	43,44				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				43,44	
2.36		KNNR 20805-02-050
	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
krotność= 1,00
	m2	121,04
	
1.	(5,70*4+2,80*2*2+5,50+2,80*2+1,78*3+1,10*2*4+1,90*2+1,30*2)*2,25-1,00*2,05*13	121,04				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				121,04	
2.37		KNR 2-02U2015-01-050
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	171,58
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29	171,58				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				171,58	
2.38		KNR 2-02U2013-01-050
	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3 mm na ścianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	175,76
	
1.	30,65+14,65+34,41+27,37+14,40+58,52+16,87+18,83+21,59+12,15+38,92+45,68+34,77+35,44+14,65+14,60+12,35-121,04-149,05	175,76				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				175,76	
2.39		KNNR 21401-04-050
	Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną z dwukrotnym poszpachlowaniem
krotność= 1,00
	m2	149,05
	
1.	(18,00*2+5,70*2+4,10*2+1,80*2*2+5,70*2+5,00*2+3,00*2+1,70*2+3,00+4,50+1,30*2+0,50*4)*1,50-1,00*8-1,50	149,05				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				149,05	
2.40		KNNR 21401-05-050
	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania
krotność= 1,00
	m2	347,34
	
1.	171,58+175,76	347,34				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				347,34	
2.41		KNR 4-010106-04-060
	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię
krotność= 1,00
	m3	38,18
	
1.	18,047+9,244+3,46+0,51+0,25+1,876+4,793	38,18				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				38,18	
2.42		KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
krotność= 1,00
	m3	38,18
	
1.	18,047+9,244+3,46+0,51+0,25+1,876+4,793	38,18				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				38,18	
2.43		KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 5 km
krotność= 5,00
	m3	38,18
	
1.	18,047+9,244+3,46+0,51+0,25+1,876+4,793	38,18				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				38,18	
3.		Wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczej w pomoce dydaktyczne.
	
 3.1		1-020
	Wyposażenie pracowni w: zestaw interaktywny składający się z projektora z uchwytem, tablicy, przyłącza, głośników i oprogramowani, oraz laptop, kamerę cyfrową wifi na gęsiej szyi, mikroskop stereoskopowy, urządzenie wielofunkcyjne (grukarka, skaner, kopiarka), rolety do zaciemnienia, oprogramowanie do matematyki i przyrody, ruchomy stolik.
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
3.2		2-090
	Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne takie jak: wielokąty - zestaw 15 kształtów, zestaw konstrukcyjny - konto, wielkie bryły szkieletowe, klocki geometryczne GEO, kreatywne sześciany XL, kolorowy system dziesiętny + akcesoria, prostokątny układ wspłrzędnych (magnetyczny), ułamki odcinki - tablice magnetyczne, walizka EKO - badacza, zestawy - proste obwody elektryczne z multimetrem, do badania powietrza w walizce terenowej, skła i wyposażenia laboratoryjnego, gleba - zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy, kompasy, lupy, biodegradacja, magnesy do badania minerałów magnetyzmu kuli ziemskiej, oraz stacja pogody, model słońca, ziemi i księżyca w ruchu, plansze ścienne, modele serca, ciała ludzkiego, kwiatu i globusy.
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
4.		Termomodernizacja skrzydła budynku szkolnego objętego przebudową.
	
 4.1.		Wymiana  okien i drzwi zewnętrznych.
Kod CPV: 45421135-9 Instalowanie okien drewnianych
	
 4.1.1		KNR 4-010354-05-050
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
krotność= 1,00
	m2	3,28
	
1.	1,60*2,05	3,28				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,28	
4.1.2		KNR 00-191024-0701-050
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  obsadzone na dyblach stalowych,oszklone szkłem bezpiecznym, zewnętrzne, profil ciepły.
krotność= 1,00
	m2	3,28
	
1.	1,60*2,05	3,28				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,28	
4.1.3		KNR 00-190930-0601-050
	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych
krotność= 1,00
	m2	4,32
	
1.	1,20*0,90*4	4,32				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				4,32	
4.1.4		KNR 00-190930-1101-050
	Wymiana okien drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2,obsadzone na dyblach stalowych
krotność= 1,00
	m2	40,42
	
1.	2,15*2,00*2+1,80*1,50*10+1,15*2+2,10*1,20	40,42				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				40,42	
4.1.5		KNNR 20302-07-040
	Osadzenie podokienników prefabrykowanych szer. 35 cm.
krotność= 1,00
	m	29,10
	
1.	2,20*2+1,85*10+1,25*4+1,20	29,10				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				29,10	
4.2.		Ocieplenie stropu nad parterem skrzydła szkolnego wraz z izolacją p.wilgociową i wylewką cementową.
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
	
 4.2.1		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod styropianem
krotność= 1,00
	m2	194,699
	
1.	18,22*8,60+5,15*7,38	194,699				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				194,699	
4.2.2		KNNR 20602-03-050
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 80-36 gr. 150 mm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
krotność= 1,00
	m2	194,699
	
1.	18,22*8,60+5,15*7,38	194,699				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				194,699	
4.2.3		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma na styropianie
krotność= 1,00
	m2	194,699
	
1.	18,22*8,60+5,15*7,38	194,699				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				194,699	
4.2.4		KNNR 21202-02-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm
krotność= 1,00
	m2	194,699
	
1.	18,22*8,60+5,15*7,38	194,699				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				194,699	
4.2.5		KNNR 21202-03-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - pogrubienie o 2 cm na łączną grubość wylewki - 4 cm
krotność= 2,00
	m2	194,699
	
1.	18,22*8,60+5,15*7,38	194,699				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				194,699	
4.3.		Ocieplenie podłoży z izolacjami p.wilgociowymi i wylewkami cementowymi
	
 4.3.1		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
krotność= 1,00
	m2	171,58
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29	171,58				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				171,58	
4.3.2		KNNR 20602-03-050
	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS 20 gr. 50 mm układnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
krotność= 1,00
	m2	171,58
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29	171,58				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				171,58	
4.3.3		KNNR 20604-01-050
	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa
krotność= 1,00
	m2	171,58
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29	171,58				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				171,58	
4.3.4		KNNR 21202-02-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm
krotność= 1,00
	m2	171,58
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29	171,58				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				171,58	
4.3.5		KNNR 21202-03-050
	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm - pogrubienie o 3 cm
krotność= 3,00
	m2	171,58
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29	171,58				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				171,58	
4.3.6		KNR 2-021106-07-050
	Dopłata za zbrojenie wylewek siatką stalową.
krotność= 1,00
	m2	171,58
	
1.	44,82+5,28+7,36+3,71+2,66+7,96+4,99+7,62+7,62+2,35+1,96+10,62+28,66+14,78+17,90+3,29	171,58				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				171,58	
4.4.		Ocieplenie ścian zewnętrznych.
Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
	
 4.4.1		KNR 4-010212-01-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie płytki odbojowej.
krotność= 1,00
	m3	3,338
	
1.	(19,10*2+6,30)*0,50*0,15	3,338				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				3,338	
4.4.2		KNR 4-010104-02-060
	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m3	30,52
	
1.	24,10*0,80*0,70*2+6,30*0,80*0,70	30,52				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				30,52	
4.4.3		KNR 4-010619-03-050
	Oczyszczenie  powierzchni ścian fundamentowych łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych
krotność= 1,00
	m2	33,60
	
1.	(19,10*2+6,30+0,60*2+5,15*2)*0,60	33,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				33,60	
4.4.4		KNNR 21902-010-050
	Docieplenie ścian fundamentowych płytami STYRODUR gr. 80 mm z przyklejeniem siatki i pokryciem szpachlą podkładową
krotność= 1,00
	m2	50,40
	
1.	(19,10*2+0,60*2+6,40+5,10*2)*0,90	50,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				50,40	
4.4.5		KNR 2-020603-01-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa.
krotność= 1,00
	m2	39,20
	
1.	(19,10*2+0,60*2+6,40+5,10*2)*0,70	39,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				39,20	
4.4.6		KNR 2-020603-02-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa.
krotność= 1,00
	m2	39,20
	
1.	(19,10*2+0,60*2+6,40+5,10*2)*0,70	39,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				39,20	
4.4.7		KNR 4-010105-02-060
	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m3	30,52
	
1.	24,10*0,80*0,70*2+6,30*0,80*0,70	30,52				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				30,52	
4.4.8		KNNR 21902-01-050
	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 120 mm - metoda lekka mokra, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.1,5 mm
krotność= 1,00
	m2	194,125
	
1.	19,10*4,50*2+6,30*4,50+0,72*4,50*2+5,03*3,50*2-1,80*1,50*10-1,20*0,90*4-2,10*1,20-1,50*2,05-1,15*2,00-2,15*2,00*2	194,125				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				194,125	
4.4.9		KNNR 21902-030-050
	Docieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi gr. 30 mm - metodą lekką mokrą, przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.1,5 mm
krotność= 1,00
	m2	21,036
	
1.	(2,00*6+2,15*2+1,15+2,05*2+1,60+0,90*2*4+1,20*4+1,50*2*10+1,80*10+1,20*2+2,10)*0,24	21,036				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				21,036	
4.4.10		KNR 0-170930-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego mozaikowego o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół wysokości 30 cm od płyty odbojowej.
krotność= 1,00
	m2	11,20
	
1.	(19,10*2+0,60*2+6,40+5,10*2)*0,20	11,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				11,20	
4.4.11		KNR 2-02 U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) - podokienniki zewnętrzne.
krotność= 1,00
	m2	10,313
	
1.	(1,85*10+1,25*4+2,15+1,20+2,20*2)*0,33	10,313				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,313	
4.4.12		KNNR 21501-01-050
	Rusztowania zewnętrzne rurowe.
krotność= 1,00
	m2	215,918
	
1.	19,10*4,70*2+6,30*4,70+0,72*4,70*2	215,918				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				215,918	
4.4.13		KNR 4-010213-01-050
	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożugruntowym
krotność= 1,00
	m2	22,875
	
1.	(19,10*2+5,15+2,40)*0,50	22,875				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				22,875	
5.		Przebudowa odcinka przyłącza kanalizacyjnego kolidującego z lokalizacją sali gimnastycznej z łącznikiem i wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
	
 5.1		KNR 2-010215-04-060
	Wykopy  wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
krotność= 1,00
	m3	140,70
	
1.	(11,00+34,00+25,00)*0,70*2,50	122,50				
2.	4,00*0,70*2,30+14,00*0,70*1,20	18,20				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				140,70	
5.2		KNR 2-010321-02-050
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV
krotność= 1,00
	m2	340,40
	
1.	(11,00+34,00+25,00+4,00)*2,30*2	340,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				340,40	
5.3		Orgbud 9180201-04-040
	Kanały z rur poliestrowych kanalizacyjnych PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm
krotność= 1,00
	m	340,40
	
5.4		Orgbud 9180204-01-020
	Studnie kanalizacyjne PVC H=2,40 m, dla kanału o średnicy: 200 mm
krotność= 1,00
	szt	3,00
	
5.5		Orgbud 9180201-03-040
	Kanały z rur poliestrowych kanalizacyjnych PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm
krotność= 1,00
	m	18,00
	
5.6		Orgbud 9180202-03-020
	Kształtki kanalizacyjne PVC, na łączniki, o średnicy nominalnej: 150 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
5.7		KNR 2-010230-01-060
	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotność= 1,00
	m3	140,70
	
6.		Nawierzchnie utwardzone. (Drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i chodniki).
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	
 6.1		KNR 2-310101-01-050
	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00
	m2	381,00
	
1.	210+93+78	381,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				381,00	
6.2		KNR 2-310401-04-040
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00
	m	94,60
	
1.	15,50+5,00+5,60+4,20+5,00+18,60+4,00+5,00+26,80+4,90	94,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				94,60	
6.3		KNR 2-310402-01-060
	Ławy pod krawężniki z pospółki
krotność= 1,00
	m3	8,514
	
1.	94,60*0,30*0,30	8,514				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				8,514	
6.4		KNR 2-310104-03-050
	Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i chodniki)
krotność= 1,00
	m2	381,00
	
1.	210+93+78	381,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				381,00	
6.5		KNR 2-060115-01-060
	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego warstwy dolnej. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm. (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe).
krotność= 1,00
	m3	45,45
	
1.	(210+93)*0,15	45,45				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				45,45	
6.6		KNR 2-310002-01-050
	Nawierzchnie  z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,  kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (zeszyt5/94) - (drogi wewnętrzne i miejsca postojowe)
krotność= 1,00
	m2	303,00
	
1.	210+93	303,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				303,00	
6.7		KNR 2-310003-03-050
	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94)
krotność= 1,00
	m2	78,00
	
6.8		KNR 2-310407-02-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
krotność= 1,00
	m	39,90
	
1.	2,0+12,0+12,60+13,30	39,90				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				39,90	
7.		Instalacje wewnętrzne.
	
 7.1.		Instalacja Centralnego Ogrzewania.
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
	
 7.1.1		KNNR 40403-01-040
	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
krotność= 1,00
	m	22,80
	
1.	(3,00+2,80*3)*2	22,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				22,80	
7.1.2		KNNR 40403-02-040
	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
krotność= 1,00
	m	13,00
	
1.	(3,50+3,00)*2	13,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				13,00	
7.1.3		KNNR 40403-03-040
	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
krotność= 1,00
	m	66,00
	
1.	(3,00+12,00+18,00)*2	66,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				66,00	
7.1.4		KNNR 40403-04-040
	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach
krotność= 1,00
	m	154,00
	
1.	(3,50+16,00+6,00+17,00+24,50+7,50+2,50)*2	154,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				154,00	
7.1.5		KNNR 40411-01-020
	Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
7.1.6		KNNR 40411-040-020
	Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.1.7		KNNR 40411-04030-020
	Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o średnicy nominalnej 32 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.1.8		KNNR 40406-02-040
	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych
krotność= 1,00
	m	255,80
	
1.	22,80+13,00+66,00+154,00	255,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				255,80	
7.1.9		KNNR 30303-01-060
	Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m3	0,172
	
1.	0,25*0,25*0,25*11	0,172				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,172	
7.1.10		KNNR 30302-01-060
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m3	0,172
	
7.1.11		KNNR 21404-04-040
	Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm
krotność= 1,00
	m	255,80
	
7.1.12		KNR 00-340101-19-040
	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm, otulinami Thermaflex FRZ-S - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 30mm
krotność= 1,00
	m	233,00
	
1.	154,00+66,00+13,00	233,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				233,00	
7.1.13		KNNR 40418-07-020
	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600  długości   600 mm V22-60/0,6
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.1.14		KNNR 40418-03-020
	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości 1000 mm - V22-60/1,0
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
7.1.15		KNNR 40418-11-020
	Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości  2600 mm V33-60/2,60
krotność= 1,00
	szt	8,00
	
7.1.16		KNNR 40432-010-020
	Aparaty ogrzewczo-wentylacyjny (nagrzewnice ścienne)  NEOLUX III
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.1.17		KNR 4-020521-02-090
	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
7.1.18		KNNR 40418-03-020
	Montaż grzeknika w nowym miejscu,
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
7.1.19		KNNR 40428-0101-090
	Rury stalowe przyłączne o śr.nomin.15mm do grzejników żeliwnych,stalowych,płytowych aluminiowych,konwektorów,nagrzewnic,o połaczeniu spawanym(zawory zwrotne)
krotność= 1,00
	kpl	12,00
	
7.1.20		KNNR 40412-01-020
	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	12,00
	
7.1.21		KNNR 40412-06-020
	Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm
krotność= 1,00
	szt	12,00
	
7.1.22		KNNR 40412-05-020
	Zawory odpowietrzające do grzejnika o średnicy 6 mm
krotność= 1,00
	szt	12,00
	
7.1.23		KNNR 40436-01-020
	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
krotność= 1,00
	szt	26,00
	
7.2.		Instalacja zimnej i ciepłej wody.
Kod CPV: 45244100-0 Instalacje wodne
	
 7.2.1		KNNR 40106-040-040
	Rurociągi o średnicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych
krotność= 1,00
	m	66,30
	
1.	16,00+2*3,00+2,80+17,00+24,50	66,30				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				66,30	
7.2.2		KNR 2-150003-02-040
	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (z.nr 2/92)
krotność= 1,00
	m	57,30
	
1.	16,00+2*3,00+2,80+17,00+15,50	57,30				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				57,30	
7.2.3		KNR 2-150003-01-040
	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92)
krotność= 1,00
	m	16,60
	
1.	16,60	16,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				16,60	
7.2.4		KNR 2-150003-01-040
	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej 15 mm (z.nr 2/92)
krotność= 1,00
	m	56,80
	
7.2.5		KNNR 40115-01-020
	Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy , o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	23,00
	
7.2.6		KNNR 40115-03-020
	Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do hydrantów , o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 25 mm
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
7.2.7		KNNR 40126-04-040
	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
krotność= 1,00
	m	197,00
	
1.	66,30+57,30+16,60+56,80	197,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				197,00	
7.2.8		KNNR 40130-0101-020
	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych
krotność= 1,00
	szt	3,00
	
7.2.9		KNNR 40130-0201-020
	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm instalacji wodociągowych
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
7.2.10		KNNR 40130-0301-020
	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm instalacji wodociągowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.2.11		KNNR 40130-0401-020
	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.2.12		KNNR 40135-01-020
	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
7.2.13		KNNR 40137-01-020
	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
7.2.14		KNNR 40139-03-020
	Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 25x32 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.2.15		KNNR 40139-07-020
	Natryski dźwigniowe o średnicy nominalnej 15 mm
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
7.2.16		KNNR 40138-03-020
	Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm montowane we wnęce
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
7.2.17		KNNR 40142-02-090
	Szafka hydrantowa wnękowa
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
7.2.18		KNNR 40142-01-090
	Szafka  naścienna mieszacza natryskowego.
krotność= 1,00
	kpl	2,00
	
7.2.19		KNNR 30303-01-060
	Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m3	0,096
	
1.	0,43*0,25*0,25*3+0,25*0,25*0,25	0,096				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,096	
7.2.20		KNNR 30302-01-060
	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m3	0,096
	
7.3.		Instalacja kanalizacyjna.
Kod CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
	
 7.3.1		KNNR 30403-01-060
	Wykucie otworów w  betonowych ścianach fundamentowych.
krotność= 1,00
	m3	0,037
	
1.	0,35*0,35*0,3	0,037				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,037	
7.3.2		KNNR 30403-02-060
	Ręczne przebicia w stropach żelbetowych
krotność= 1,00
	m3	0,038
	
1.	2*0,25*0,25*0,30	0,038				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,038	
7.3.3		KNNR 30405-02-060
	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 15 i wyższym
krotność= 1,00
	m3	0,26
	
7.3.4		KNNR 30103-02-060
	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru,o szer.do 1,5 m,głęb.do 3,0 m w gruntach kat.III,z zasypaniem i odeskowaniem
krotność= 1,00
	m3	10,88
	
1.	(5,70+1,60+3,80+1,40+4,50+2,00+1,40+1,30*2+4,20)*0,50*0,80	10,88				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,88	
7.3.5		KNNR 10318-01-060
	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III
krotność= 1,00
	m3	10,88
	
7.3.6		KNNR 40203-04-040
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
krotność= 1,00
	m	6,00
	
7.3.7		KNNR 40203-030-040
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
krotność= 1,00
	m	1,80
	
7.3.8		KNNR 40203-01-040
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków
krotność= 1,00
	m	20,10
	
1.	1,30*2+4,20	6,80				
2.	4,00+1,40*2+2,00+4,50	13,30				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				20,10	
7.3.9		KNNR 40208-03-040
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
krotność= 1,00
	m	10,80
	
1.	5,40*2	10,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,80	
7.3.10		KNNR 40208-01-040
	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
krotność= 1,00
	m	12,20
	
1.	1,60*6+1,30*2	12,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				12,20	
7.3.11		KNNR 40211-01-020
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych
krotność= 1,00
	szt	13,00
	
7.3.12		KNNR 40211-03-020
	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.3.13		KNNR 40212-06-020
	Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.3.14		KNNR 40218-01-020
	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
7.3.15		KNNR 40222-02-020
	Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.3.16		KNNR 40218-02-020
	Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze zlewozmywakowe o średnicy 50 mm
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
7.3.17		KNNR 40218-0202-020
	Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze brodzikowe o średnicy 50 mm
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
7.3.18		KNNR 40229-010-020
	Zlewy żeliwne
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
7.3.19		KNNR 40230-0201-090
	Umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym
krotność= 1,00
	kpl	5,00
	
7.3.20		KNNR 40232-0201-090
	Brodzik natryskowy blaszany
krotność= 1,00
	kpl	6,00
	
7.3.21		KNNR 40233-02-090
	Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"
krotność= 1,00
	kpl	2,00
	
7.4.		Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.
Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
	
 7.4.1		KNR 2-170101-03-050
	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 1000 mm przy udziale kształtek do35%
krotność= 1,00
	m2	27,76
	
1.	21,00*0,20*2+21,00*0,25*2	18,90				
2.	1,40*0,20*2+1,40*0,25*2	1,26				
3.	3,00*0,20*4+3,50*0,20*4	5,20				
4.	4,00*0,15*4	2,40				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				27,76	
7.4.2		KNNR 30403-02-060
	Ręczne przebicia w stropach żelbetowych
krotność= 1,00
	m3	0,019
	
1.	0,25*0,25*0,30	0,019				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,019	
7.4.3		KNR 2-022004-07-050
	Obudowa kanałów wentylacyjnych metalowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych.
krotność= 1,00
	m2	1,80
	
1.	3,60*0,25*2	1,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,80	
7.4.4		KNR 2-170138-01-020
	Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.5		KNR 2-170138-02-020
	Kratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200 mm
krotność= 1,00
	szt	8,00
	
7.4.6		KNR 2-170156-01-020
	Nawietrzniki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1,5
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
7.4.7		KNR 2-170212-02-020
	Ramy stalowe pod wentylatory o ciężarze do 80 kg
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.8		KNR 2-170148-02-020
	Podstawy dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm w układach kanałowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.9		KNR 2-170209-01-020
	Króćce amortyzacyjne prostokątne o obwodzie do 1000 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.10		KNR 2-170150-01-020
	Podstawy dachowe kołowe typ B/I o średnicy  160 mm w układach bezkanałowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.11		KNR 2-170150-02-020
	Podstawy dachowe kołowe typ B/I o średnicy  250 mm w układach bezkanałowych
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.12		KNR 2-170152-02-020
	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 160 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.13		KNR 2-170152-03-020
	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 250 mm
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
7.4.14		KNR 2-170208-01-020
	Wentylatory dachowe stalowe WD-200
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
7.4.15		KNR 2-170208-01-020
	Wentylatory dachowe stalowe WD-250
krotność= 1,00
	szt	1,00

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	1	022	Blacharz II	r-g	56,1988	 				 	1.4.5 1.5.11 1.5.13 4.4.11 1.14.4	
2.	1	042	Cieśla II	r-g	0,7500	 				 	1.5.10	
3.	0	122	Malarz grupa II	r-g	4,3160	 				 	1.13.7	
4.	0	2	Betoniarz II	r-g	109,7515	 				 	1.2.12 1.3.2 4.4.13 2.17 1.14.6 2.27	
5.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	31,2505	 				 	7.1.17 7.2.2 7.2.3 7.2.4	
6.	0	22	Blacharz II	r-g	2,1000	 				 	1.5.12 1.5.14	
7.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	5,3950	 				 	1.13.7	
8.	0	242	Monter konstrukcji żelbetowych II	r-g	291,8277	 				 	1.7.1 1.7.2	
9.	0	32	Brukarz II	r-g	4,0618	 				 	6.8	
10.	0	322	Monter urządzeń i inst.powietrzn.II	r-g	76,3885	 				 	7.4.15 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11 7.4.12 7.4.13 7.4.14	
11.	0	323	Monter urządzeń i inst.powietrz.III	r-g	0,5302	 				 	7.4.1	
12.	0	342	Murarz II	r-g	53,5749	 				 	2.12 2.14 1.8.1 2.25 2.26	
13.	0	343	Murarz III	r-g	41,0588	 				 	1.2.1 2.20 2.28	
14.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,0830	 				 	1.13.7	
15.	0	37	Robotnik drogowy	r-g	61,3575	 				 	6.5	
16.	0	382	Posadzkarz-płytkarz II	r-g	33,3610	 				 	1.11.8 4.3.6 2.35	
17.	0	383	Posadzkarz-płytkarz III	r-g	377,3071	 				 	1.11.10 1.11.11 1.13.8 2.33 2.34	
18.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 459,4592	 				 	1.2.1 1.2.12 1.3.1 1.3.2 1.5.12 1.5.14 1.11.8 1.4.5 1.11.10 1.11.11 4.4.10 1.5.11 1.5.13 1.12.1 1.5.10 1.12.2 4.1.1 1.7.1 1.7.2 4.4.11 4.4.13 1.13.7 4.4.2 4.4.3 2.3 2.4 2.11 2.14 2.13 2.7 2.8 2.5 2.6 	
19.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	98,6963	 				 	6.1 6.2 6.3 6.4	
20.	0	402	Spawacz II	r-g	2,6560	 				 	1.13.7	
21.	0	42	Cieśla II	r-g	173,5428	 				 	1.2.1 1.2.12 1.12.1 1.12.2 2.14 2.5 2.10 2.17 2.20 5.2 2.28 1.8.1 1.6.3 2.25 2.26 2.37 2.38	
22.	0	423	Szklarz budowlany III	r-g	9,7088	 				 	1.6.2 4.1.2 1.6.1 2.32	
23.	0	462	Tynkarz II	r-g	0,6685	 				 	2.13	
24.	0	463	Tynkarz III	r-g	103,3769	 				 	4.4.10 1.12.1 1.12.2 1.14.3 2.37 2.38	
25.	0	482	Zbrojarz	r-g	34,2400	 				 	1.2.13	
26.	0	52	Dekarz II	r-g	3,4104	 				 	4.4.5 4.4.6	
27.	0	612	Monter płyt gipsowych II	r-g	2,1557	 				 	7.4.3	
28.	0	613	Monter płyt gipsowych III	r-g	3,2335	 				 	7.4.3	
29.	0	772	Monter II	r-g	367,3228	 				 	1.6.2 4.1.3 4.1.4 4.1.2 1.6.1 2.32	
30.	0	92	Izolarz II	r-g	24,5582	 				 	7.1.12	
31.	0	999	Robocizna	r-g	11 539,3911	 				 	1.1.1 1.1.2 1.1.5 1.1.7 2.21 1.1.8 2.22 1.1.10 1.1.9 1.1.11 1.1.12 1.1.15 1.1.6 1.1.14 1.2.2 1.2.6 1.2.7 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.2.8 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.9 1.2.14 1.2.15 1.2.10 1.2.11 4.4.8 1.12.5 1.2	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		14 971,7325							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	0	0633100	Studnia kanal.t.AMIANTIT z kinietą i łącz.	szt	3,0000	 				 	5.4	
2.	0	0633110	Dennica zamykająca	szt	3,0000	 				 	5.4	
3.	1	1	zestaw interaktywny (projektor, uchwyt, tablica, przyłącze, głośniki, oprogramowanie)	szt	1,0000	 				 	3.1	
4.	1	1-1	Bramki do piłki ręcznej 3,00x2,00 m	szt	2,0000	 				 	1.15.4	
5.	1	1-2	Skrzynia gimnastyczna 5-cio elementowa pokrycie syntetyczne	szt	1,0000	 				 	1.15.4	
6.	1	1-3	Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości, pokrycie syntetyczne	szt	1,0000	 				 	1.15.4	
7.	1	1-4	Materac gimnastyczny 200x120x10 cm	szt	5,0000	 				 	1.15.4	
8.	1	10	Zestaw konstrukcyjny - konto	szt	1,0000	 				 	3.2	
9.	0	1040600	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	1 184,7774	 				 	1.1.6 1.9.3 1.1.13 2.18	
10.	0	1040604	Lepik asfaltowy na gorąco z wypełniaczem	kg	171,5840	 				 	1.1.15	
11.	1	11	Wielkie bryły szkieletowe	kpl	1,0000	 				 	3.2	
12.	1	1100162(1b)	Ceownik 120 walcowany na gorąco	kg	156,0000	 				 	2.14	
13.	1	1100162(1c)	Ceownik 140 walcowany na gorąco	kg	205,0000	 				 	2.14	
14.	1	1100162(1d)	Ceownik 100 walcowany na gorąco	kg	192,0000	 				 	2.14	
15.	0	1102187	Marki i nakładki stalowe	kg	691,6480	 				 	1.2.13	
16.	0	1102196	Pręty okrągłe gładkie śr.do 7 mm	t	1,5463	 				 	1.1.9 1.2.7 1.2.14 1.3.3	
17.	0	1102397	Pręty okrągłe żebrowane śr.8-14 mm	t	2,8108	 				 	1.1.10 1.2.8 1.2.15 1.3.4 1.13.6 1.13.3	
18.	0	1110120	Blacha stalowa StOS grub.3,0-5,0 mm	kg	17,0970	 				 	1.4.4	
19.	0	1120001	Bednarka ocynkowana 50x5 mm (kotwy)	m	5,0000	 				 	7.4.12 7.4.13	
20.	0	1120600	Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5-0,55 mm	kg	0,2865	 				 	2.13	
21.	0	1121799	Blacha stalowa trapezowa powlekana T-35	m2	12,1900	 				 	1.5.11	
22.	0	1121870	Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych	m	2,6500	 				 	1.5.12	
23.	0	1121872	Okapy z blachy powlekanej	m	5,3000	 				 	1.5.14	
24.	0	1121901	Blacha stalowa powlekana PCV	m2	62,8383	 				 	1.4.5 1.5.13 4.4.11 1.14.4	
25.	1	12	Kolocki geometryczzne GEO	kpl	1,0000	 				 	3.2	
26.	1	13	Kreatywne sześciany XL	kpl	1,0000	 				 	3.2	
27.	1	1319992(1)	Drzwi aluminiowe wewnętrzne, szklone szkłem bezpiecznym wyposażone w samozamykacz, z mechaniczną blokadą otwarcia	m2	6,5600	 				 	1.6.2 2.32	
28.	1	1319992(2)	Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil ciepły, szklone szkłem bezpiecznym wyposażone w samozamykacz, z mechaniczną blokadą otwarcia i dodatkowy zamek	m2	6,5600	 				 	4.1.2 1.6.1	
29.	1	1320199(1)	Poręcze podjazdu podwójne ze stali chromoniklowej fi 32 mm na wspornikach	m	8,3000	 				 	1.13.7	
30.	0	1320408	Drabiny z kształtowników walcowanych	kg	1,9753	 				 	1.4.1	
31.	0	1320409	Drabiny z rur	kg	16,4670	 				 	1.12.4	
32.	0	1321101	Stalowy wiązar kratowy  dwuspadowy	kg	3 201,9300	 				 	1.4.1	
33.	0	1321123	Płatwie stalowe	kg	2 235,4500	 				 	1.4.3	
34.	1	1322510(1)	Wyłazy strychowy 85x100 cm z rozsuwanymi schodami	szt	1,0000	 				 	1.6.3	
35.	0	1324911	Kształtowniki stalowe profil.U- 55x0,75	kg	1,2960	 				 	7.4.3	
36.	0	1324913	Kształtowniki stalowe profil.C- 55x0,75	kg	4,7520	 				 	7.4.3	
37.	0	1325650	Stężenia stalowe konstrukcji dachowych	kg	706,6500	 				 	1.4.2	
38.	0	1330203	Elektrody stalowe ER n/stopowe śred.3,25mm	szt	884,2992	 				 	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	
39.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	9,9182	 				 	1.2.12 1.3.1 2.17 5.2 2.35	
40.	0	1330499	Gwoździe budowlane	kg	0,7228	 				 	7.3.3	
41.	0	1330599	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	0,1500	 				 	1.5.10	
42.	0	1331200	Linka stalowa z drutu oc.śred. 5-7 mm	m	15,6400	 				 	7.4.12 7.4.13	
43.	0	1331704	Siatka Rabitza śred.1,2 mm	m2	2,5785	 				 	2.13	
44.	1	1331706	Siatka zgrzewana z prętów fi 3 mm	m2	181,1316	 				 	1.11.8 4.3.6	
45.	0	1341299	Klamry ciesielskie	kg	44,0579	 				 	2.12 5.2	
46.	0	1341300	Ściągacze stalowe ocynkowane M 16-A/0,63	szt	12,4800	 				 	7.4.12 7.4.13	
47.	0	1342306	Śruby  M 16x200 mm	szt	70,7200	 				 	7.4.8 7.4.10 7.4.11	
48.	0	1343799	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,1019	 				 	7.4.3	
49.	0	1345499	Dyble stalowe	szt	294,1384	 				 	1.6.2 4.1.3 4.1.4 4.1.2 1.6.1 1.13.7 2.32 1.6.3	
50.	0	1350309	Kratki wentylacyjne 14x14 cm	szt	14,0000	 				 	1.8.1 2.26	
51.	1	1350312a	Kratki wentylacyjne z wbudowanym wentylatorem elektrycznym	szt	2,0000	 				 	2.25	
52.	0	1353503	Płyty warstwowe dachowe,  gr.150mm	m2	347,0691	 				 	1.4.4	
53.	1	14	Kolorowy system dziesiętny + akcesoria	kpl	1,0000	 				 	3.2	
54.	0	1478101	Silikon	dm3	2,3234	 				 	4.1.3 4.1.4	
55.	0	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	0,8610	 				 	2.29	
56.	0	1478500	Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnien.	dm3	55,2571	 				 	1.6.2 4.1.3 4.1.4 4.1.2 1.6.1 1.7.1 1.7.2 2.32	
57.	1	15	Prostokątny układ współrzędnych (magnetyczny)	szt	1,0000	 				 	3.2	
58.	0	1500299	Farba sucha nastawiana,wapienna	kg	101,9448	 				 	1.8.4	
59.	0	1511100	Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stos	dm3	37,0440	 				 	1.4.2 1.4.3	
60.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	18,2626	 				 	2.39 7.1.11	
61.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	29,4092	 				 	2.39 7.1.11	
62.	0	1512999	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	77,1185	 				 	2.39	
63.	0	1513202	Farba emuls.akrylowa nawierzch.wew.biała	dm3	266,7671	 				 	1.12.3 2.40	
64.	0	1520299	Emalia chlorokauczukowa og.stosowania	dm3	89,2212	 				 	1.12.4	
65.	0	1520801	Farba chlorokauczuk.d/grunt.og.stosowania	dm3	44,6106	 				 	1.12.4	
66.	0	1522499	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	114,1830	 				 	1.9.12 1.12.8	
67.	0	1530503	Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuk.	dm3	10,7185	 				 	1.12.4	
68.	0	1530600	Rozcieńczalnik do wyrobów kreodurowych	dm3	11,7406	 				 	1.9.12 1.12.8	
69.	0	1540000	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	13,9602	 				 	1.4.1 1.4.2 1.4.3	
70.	0	1540802	Tlen techniczny sprężony gat.I/II	m3	42,1608	 				 	1.4.1 1.4.2 1.4.3	
71.	0	1551001	Klej winylowy "Pronakryl B"	kg	4,7784	 				 	2.35	
72.	0	1554103	Zapr.klej.sucha do styropianu	kg	6 534,8136	 				 	1.1.14 4.4.8 4.4.9 1.14.2 1.14.1 4.4.4	
73.	0	1554299	Zaprawa klejowa sucha mieszanka do płytek	kg	516,6848	 				 	1.11.9 2.36	
74.	0	1560312	Folia polietylenowa izolacyjna,grub.0,3 mm	m2	907,8696	 				 	4.2.1 4.2.3 1.10.1 1.10.3 1.11.5 1.11.3 4.3.1 4.3.3	
75.	1	1562612a	Płyty styropianowe EPS 80-36 gr. 30mm	m2	46,3717	 				 	4.4.9 1.14.2	
76.	0	1562614	Płyty styropianowe samogasnące FS gr.50 mm	m2	186,4590	 				 	1.11.4 4.3.2	
77.	1	1562619a	Płyty styropianowe EPS 80-36  gr.120mm	m2	629,4052	 				 	4.4.8 1.14.1	
78.	1	1562619c	Płyty styropianowe EPS 80-36  gr.150mm	m2	204,4340	 				 	4.2.2	
79.	0	1562621	Płyty styropianowe M20 (Fs15) grub.15 cm	m2	6,3000	 				 	1.10.2	
80.	0	1562700	Łączniki do mocowania płyt styropianowych	szt	3 111,8160	 				 	1.1.14 4.4.8 4.4.9 1.14.2 1.14.1 4.4.4	
81.	1	1565824(1a)	Styrodur gr. 80 mm	m2	125,5158	 				 	1.1.14 4.4.4	
82.	1	1565925	Rynna z PCW o średnicy 150 mm, "Gamrat"	m	56,6370	 				 	1.4.6 1.5.15	
83.	0	1566022	Rury spustowe z PCW śr.110mm,"Gamrat"	m	50,7525	 				 	1.4.7 1.5.16	
84.	0	1566320	Leje spustowe	szt	8,0000	 				 	1.5.17 1.4.8	
85.	0	1570100	Podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 mm	szt	8,0504	 				 	7.4.1	
86.	0	1580899	Okna  "POLTROCAL" z szybą termoizolacyjną	m2	192,6840	 				 	4.1.3 4.1.4 1.7.1 1.7.2	
87.	0	1582199	Łączniki rozporowe kpl.	szt	1 073,5444	 				 	1.7.1 1.7.2	
88.	1	16	Ułamki odcinki - tablice magnetyczne	kpl	1,0000	 				 	3.2	
89.	0	1600514	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń	t	102,2625	 				 	6.5	
90.	0	1601801	Piasek zwykły	m3	51,0573	 				 	4.4.13 1.14.6 6.4	
91.	0	1601804	Piasek	m3	26,1408	 				 	6.6 6.7	
92.	0	1601899	Piasek	m3	0,1875	 				 	6.8	
93.	0	1602000	Piasek do zapraw	m3	44,2486	 				 	1.11.1 1.9.1	
94.	0	1602003	Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm	m3	2,0646	 				 	4.4.13 2.12 2.14 1.14.6	
95.	0	1602005	Piasek odmiana I,uziarnienie do 2,0 mm	m3	0,8861	 				 	2.23	
96.	0	1602211	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	10,4722	 				 	6.3	
97.	0	1602513	Żwir do betonów wielofrak.uziar.4-16 mm	m3	7,2662	 				 	4.4.13 1.14.6	
98.	1	17	Walizka EKO-badacza	szt	1,0000	 				 	3.2	
99.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	kg	257,8760	 				 	2.12 2.14	
100.	0	1700301	Cement portlandzki "25"	t	4,2753	 				 	4.4.13 1.14.6 6.7	
101.	0	1700305	Cement portlandzki zwykły "35" workowany	t	0,1997	 				 	4.2.4 1.9.4 1.10.4 1.11.6 4.3.4	
102.	0	1700310	Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35"	t	5,3631	 				 	6.6	
103.	0	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,1641	 				 	2.23	
104.	0	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,2297	 				 	2.23	
105.	0	1740103	Gips budowlany, szpachlowy	kg	86,0368	 				 	4.1.3 4.1.4	
106.	0	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0038	 				 	7.4.3	
107.	0	1750801	Płyty gipsowo-kartonowe grub. 9,5 mm	m2	34,1722	 				 	4.1.3 4.1.4	
108.	0	1750803	Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm	m2	3,7800	 				 	7.4.3	
109.	1	18	Zestawy - proste obwody elektryczne z multimetrem, do badania powietrza w walizce terenowej, skła i wyposażenia laboratoryjnego, gleba - zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy, kompasy, lupy, biodegradacja, magnesy do badania minerałów magnetyzmu kuli ziemskiej	kpl	1,0000	 				 	3.2	
110.	0	1800103	Cegły budowlane pełne 25x12x6,5 cm kl.100	szt	1 857,7440	 				 	2.21	
111.	0	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	8 800,7295	 				 	2.12 2.14 2.15 2.19 2.28 7.1.10 7.2.20	
112.	0	1801512	Pustaki MAX/220-18,8x28,8x22 cm,kl.150	szt	657,3880	 				 	1.2.1 2.20	
113.	1	19	Stacja pogody	szt	1,0000	 				 	3.2	
114.	0	1900299	Nadproża prefabrykowane	m	51,7000	 				 	1.2.3 1.2.4	
115.	0	1923001	Belki stropowe żelbetowe "TERIVA-I"	m	10,2000	 				 	1.3.1	
116.	0	1940404	Podokienniki wewn.lastrykowe szer. 35 cm	m	29,1000	 				 	4.1.5	
117.	1	1940404(1)	Podokienniki wewn.lastrykowe szer. 30 cm	m	45,2500	 				 	1.7.3	
118.	1	2	Laptop	szt	1,0000	 				 	3.1	
119.	1	20	Model - słońce, ziemmia i księżyc w ruchu	szt	1,0000	 				 	3.2	
120.	1	21	Plansze ścienne	szt	4,0000	 				 	3.2	
121.	1	22	Model serca, ciała ludzkiego, kwiatu	kpl	1,0000	 				 	3.2	
122.	0	2200156	Bloczki z bet.komórk.M 500-700 49x30x24cm	szt	2 778,4296	 				 	1.2.2	
123.	0	2200852	Płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt	3,0000	 				 	1.3.1	
124.	0	2213001	Pustaki stropowe bet."TERIVA-I" 21,0 cm	szt	33,0000	 				 	1.3.1	
125.	0	2220803	Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	40,6980	 				 	6.8	
126.	0	2222130	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolor rubin	m2	312,0900	 				 	6.6	
127.	0	2222299	Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm	szt	4 212,0000	 				 	6.7	
128.	1	23	Globus	szt	4,0000	 				 	3.2	
129.	0	2300199	Emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	25,4800	 				 	4.4.5 4.4.6	
130.	0	2301001	Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze	m2	1 268,0321	 				 	1.1.6 1.9.3 1.9.9 1.1.13 2.18	
131.	0	2301402	Roztwór asfaltowy "Bitizol R"	kg	142,2247	 				 	1.1.15 1.1.6 1.9.3 1.1.13 2.18	
132.	0	2310450	Płyty z wełny min.półtwarde "80" grub.30mm	m2	301,8330	 				 	1.9.7	
133.	0	2310710	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm	m2	0,0614	 				 	7.4.3	
134.	0	2341099	Płytki ścienne z kamieni sztucznych	m2	127,0920	 				 	2.36	
135.	0	2342099	Płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m2	6,2400	 				 	1.11.9	
136.	0	2350000	Zaprawa tynkarska gipsowa-sucha mieszanka	kg	1 774,6814	 				 	1.12.1 1.12.2 2.37 2.38	
137.	0	2350014	Sucha mieszanka tynkarska 	kg	118,4053	 				 	4.4.9 1.14.2	
138.	0	2350017	Sucha miesz.tynkarska 	kg	1 607,1220	 				 	4.4.8 1.14.1	
139.	0	2350400	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrzn.	kg	154,7854	 				 	4.1.3 4.1.4	
140.	0	2352199	Zaprawa klejowa  (sucha mieszanka)	kg	1 113,4120	 				 	1.11.10 1.11.11 1.13.8 2.33 2.34	
141.	0	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	26,1469	 				 	1.1.5 2.27	
142.	0	2370604	Beton zwykły B-15	m3	113,6814	 				 	1.1.8 2.22 1.1.12 1.2.6 1.2.12 1.3.2 1.2.9 1.2.11 1.9.2 1.9.6 1.11.2 1.13.2 1.13.5 7.3.3	
143.	0	2370605	Beton zwykły B-20	m3	5,3209	 				 	1.3.1 2.17	
144.	0	2380699	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	79,9504	 				 	1.11.10 1.11.11 1.11.9 1.13.8 2.36 2.33 2.34	
145.	0	2380801	Zaprawa wapienna M-0,3	m3	1,8059	 				 	1.8.2 1.8.3 2.24	
146.	0	2380803	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	13,7588	 				 	1.8.2 1.8.3 2.24	
147.	0	2380804	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	3,1076	 				 	1.2.1 2.15	
148.	0	2380807	Zaprawa cementowa M-80	m3	0,1669	 				 	1.4.5 1.5.13 4.4.11 1.8.2 1.14.4	
149.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	26,5542	 				 	4.2.4 4.2.5 1.8.2 1.9.4 1.9.5 1.10.4 1.10.5 1.11.6 1.11.7 4.3.4 4.3.5	
150.	0	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m3	20,6308	 				 	2.21 1.2.2 4.1.5 1.7.3 1.8.2 1.8.3 2.20 2.19 2.28 2.24 7.1.10 7.2.20	
151.	0	2381002	Masa tynkarska podkładowa 	kg	256,5803	 				 	1.1.14 4.4.8 4.4.9 4.4.10 1.14.2 1.14.1 1.14.3 4.4.4	
152.	1	2381014	Masa tynkarska - tynk żywiczny mozaikowy	kg	63,6250	 				 	4.4.10 1.14.3	
153.	0	2381105	Emulsja gruntująca 	kg	155,5908	 				 	1.1.14 4.4.8 4.4.9 1.14.2 1.14.1 4.4.4	
154.	0	2403032	Szyby zesp.1-komor.2x5 mm pow.0,4-0,8m2	m2	7,8720	 				 	1.6.2 4.1.2 1.6.1 2.32	
155.	0	2520607	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0 cm,gat.I	m2	12,9234	 				 	1.13.8	
156.	0	2520607	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0 cm,gat.I	m2	153,5200	 				 	1.11.10 1.11.11 2.33 2.34	
157.	0	2600104	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III	m3	3,2045	 				 	1.9.8 2.12	
158.	0	2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II	m3	0,1344	 				 	1.12.5 1.8.5 1.2.16	
159.	0	2600618	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3	0,2127	 				 	4.4.12 1.12.4 1.14.5	
160.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	3,4015	 				 	1.1.7 1.1.11 1.2.12 1.3.1 1.2.5 1.2.10 1.13.4 4.4.13 1.13.1 2.17 1.14.6 7.3.3	
161.	0	2600620	Deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,0191	 				 	1.4.1	
162.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm kl.III	m3	2,8196	 				 	1.1.7 1.1.11 1.2.12 1.3.1 1.2.5 1.2.10 1.13.4 1.13.1 2.17	
163.	0	2601332	Osłony na grzejniki sosnowe,kompletne	m2	34,8000	 				 	1.12.7	
164.	0	2601822	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	1,8503	 				 	1.12.4	
165.	0	2630021	Deszczułki posadzkowe lite dębowe,jesion.I	m2	298,9584	 				 	1.9.10	
166.	0	2631202	Listwy przyścienne dębowe,jesionowe	m	333,4536	 				 	1.9.10	
167.	0	2631599	Panele podłogowe	m2	45,1776	 				 	2.35	
168.	0	2631800	Tarcica podłogowa strug.igl.25-32mm,kl.I	m3	10,0611	 				 	1.9.8	
169.	0	2631999	Listwy przyścienne z drewna	m	50,3904	 				 	2.35	
170.	0	2640003	Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 mm,kl.III	m3	1,2254	 				 	5.2	
171.	0	2640702	Deski igl.obrzyn.wym.nasyc.28-45mm,kl.I	m3	0,0690	 				 	1.5.9	
172.	0	2640703	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III	m3	0,0100	 				 	1.5.10	
173.	0	2640900	Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple	m3	0,3574	 				 	5.2	
174.	0	2641800	Krawędziaki igl.wymiarowe nasycone kl. I	m3	0,4372	 				 	1.5.2 1.5.4 1.5.6 1.5.8	
175.	0	2641910	Łaty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II	m3	0,1380	 				 	1.5.9	
176.	1	2710299(1)	Skrzydła drzwiowe płyt.wew.łazienkowe fabrycz.wykończone	m2	7,2000	 				 	2.31	
177.	0	2713210	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m2	24,6000	 				 	2.29	
178.	0	2713599	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	14,4000	 				 	2.30	
179.	0	2791199	Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	m2	67,3902	 				 	1.12.5 1.2.17 4.4.12 1.8.5 1.8.6 1.2.16 1.12.6 1.14.5	
180.	0	2791299	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyj.	m2	0,9777	 				 	1.12.5 1.8.5 1.2.16	
181.	1	2791750(1)	Drabinki gimnastyczne podwójne	szt	4,0000	 				 	1.15.3	
182.	1	3	Kamera mikroskopowa cyfrowa wifi na gęsiej szyi	szt	1,0000	 				 	3.1	
183.	0	3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	855,7494	 				 	1.1.14 4.4.8 4.4.9 1.14.2 1.14.1 4.4.4	
184.	0	3901000	Taśma papierowa perforowana szer.50 mm	m	4,0752	 				 	7.4.3	
185.	0	3920099	Papier ścierny	arkusz	17,0520	 				 	1.12.8	
186.	0	3930000	Woda przemysłowa	m3	7,4242	 				 	1.1.14 4.4.9 1.14.2 2.12 2.14 4.4.4 6.3 6.4 6.5 7.4.3	
187.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,5502	 				 	1.1.7 1.3.1 1.2.5 1.13.4 2.12 1.13.1 2.17 7.3.3	
188.	1	4	Mmikroskop stereoskopowy	szt	1,0000	 				 	3.1	
189.	1	5	Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka)	szt	1,0000	 				 	3.1	
190.	0	5062900	Rury stal.z/szwem gwint.czarne,17,2/2,35mm	m	28,8280	 				 	7.1.1 7.1.8	
191.	0	5062901	Rury stal.z/szwem gwint.czarne,21,3/2,65mm	m	13,5200	 				 	7.1.2	
192.	0	5062902	Rury stal.z/szwem gwint.czarne,26,9/2,65mm	m	67,9800	 				 	7.1.3	
193.	0	5062903	Rury stal.z/szwem gwint.czarne,33,7/3,25mm	m	158,6200	 				 	7.1.4	
194.	0	5064001	Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn=15 mm	m	3,9400	 				 	7.2.7	
195.	0	5064004	Rury stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn= 32 mm	m	68,2890	 				 	7.2.1	
196.	0	5100401	Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne 15 mm	szt	5,5348	 				 	7.1.8 7.1.16	
197.	0	5101201	Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.15mm	szt	93,1820	 				 	7.2.5 7.2.7	
198.	0	5101203	Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.25mm	szt	4,0000	 				 	7.2.6	
199.	0	5101204	Łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynk.śr.32mm	szt	29,1720	 				 	7.2.1	
200.	0	5102901	Złączki nakrętne równoprzelotowe 15 mm	szt	12,0000	 				 	7.1.21	
201.	0	5601210	Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm	m	18,3600	 				 	5.5	
202.	0	5601220	Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.200 mm	m	347,2080	 				 	5.3	
203.	0	5610106	Kolana PVC ciśn.kielichowe  160 mm	szt	2,0000	 				 	5.6	
204.	0	5630402	Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 50 mm	m	32,9890	 				 	7.3.8 7.3.10	
205.	0	5630405	Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 110 mm	m	11,7720	 				 	7.3.7 7.3.9	
206.	0	5630408	Rury kanalizacyjne jednokielich.PCW 160 mm	m	5,5800	 				 	7.3.6	
207.	0	5631200	Rury przepustowe z PCW,śr.75 mm	m	1,7080	 				 	7.3.10	
208.	0	5631202	Rury przepustowe z PCW,śr.140 mm	m	1,2960	 				 	7.3.9	
209.	0	5632901	Rury z polipropylenu o średnicy 20 mm	m	80,7400	 				 	7.2.3 7.2.4	
210.	0	5632902	Rury z polipropylenu o średnicy 25 mm	m	61,8840	 				 	7.2.2	
211.	0	5644809	Kształtki kanalizacyjne z PCW,różne,110 mm	szt	0,9360	 				 	7.3.7	
212.	0	5644899	Dwukielich do rur z PCW	szt	71,2350	 				 	7.3.6 7.3.8 7.3.9 7.3.10 7.3.11 7.3.12	
213.	0	5649901	Kształtki z polipropylenu,śred.20 mm	szt	82,3548	 				 	7.2.3 7.2.4	
214.	0	5649902	Kształtki z polipropylenu,śred.25 mm	szt	51,6846	 				 	7.2.2	
215.	0	5650001	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW,śr.110 mm	szt	2,0000	 				 	7.3.15	
216.	0	5651701	Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.20 mm	szt	104,9620	 				 	7.2.3 7.2.4	
217.	0	5651702	Uchwyty do rur z polipropylenu,śred.25 mm	szt	71,6250	 				 	7.2.2	
218.	0	5662999	Kształtki aluminiowe	szt	2,0000	 				 	5.6	
219.	0	5700101	Zawory wodne czerp.ze zł.węż.,mos.M3 15mm	szt	4,0000	 				 	7.2.12	
220.	0	5700401	Zawory przelotowe mosiężne M 83,śred.15 mm	szt	12,3940	 				 	7.1.19 7.2.7	
221.	0	5701799	Natryski dźwigniowe, ćwierćobrotowe	szt	6,0000	 				 	7.2.15	
222.	0	5702700	Zawory pływakowe mosiężne 15 mm	szt	2,0000	 				 	7.3.21	
223.	0	5702801	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	3,0000	 				 	7.2.8	
224.	0	5702802	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 20 mm	szt	4,0000	 				 	7.2.9	
225.	0	5702803	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 25 mm	szt	2,0000	 				 	7.2.10	
226.	0	5702804	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 32 mm	szt	2,0000	 				 	7.2.11	
227.	0	5710801	Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa fi 15m	szt	6,0000	 				 	7.2.13	
228.	0	5712602	Mieszacze natryskowe mosiężne 25x32 mm	szt	2,0000	 				 	7.2.14	
229.	0	5712998	Spusty do brodzików natryskowych	szt	6,0000	 				 	7.3.20	
230.	0	5715901	Syfony umywalkowe,z tw.sztuczn.ze spustem	szt	5,0000	 				 	7.3.19	
231.	0	5715905	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.	szt	6,0000	 				 	7.3.16	
232.	0	5715910	Syfon z tw.szt. fi 50 mm brodzikowy	szt	6,0000	 				 	7.3.17	
233.	0	5730001	Zawory przelot.proste c.o.mos.M3007 10 mm	szt	0,9056	 				 	7.1.8 7.2.7	
234.	0	5730201	Zawory przelotowe proste mos.M3007,15 mm	szt	0,5116	 				 	7.1.8	
235.	0	5730204	Zawory przelotowe proste mos.M3007,32 mm	szt	2,0000	 				 	7.1.6	
236.	0	5730299	Zawory przelotowe proste mosiężne,M3007	szt	6,0000	 				 	7.1.5	
237.	0	5730704	Zawory przelotowe skośne M3052,śred.32 mm	szt	2,0000	 				 	7.1.7	
238.	0	5731102	Zawory grzejnik.termost.pros.z głow.F 15mm	szt	12,0000	 				 	7.1.20	
239.	0	5731301	Zawory odpowietrz.d/grzejn.śr.6mm mosiężne	szt	12,0000	 				 	7.1.22	
240.	0	5732905	Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do pionów	szt	12,0000	 				 	7.1.21	
241.	0	5760702	Szafki hydrantowe wnękowe IP-14	szt	1,0000	 				 	7.2.17	
242.	1	5760703(1)	Szafka naścienna mieszacza natryskowego.	szt	2,0000	 				 	7.2.18	
243.	0	5763001	Hydrant p/pożarowy fi 25 mm	kpl	1,0000	 				 	7.2.16	
244.	0	5771199	Tarczki ochronne	szt	12,0000	 				 	7.1.19	
245.	1	6	Rolety do zaciemnienia	szt	3,0000	 				 	3.1	
246.	1	6011144(2a)	Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.600 Rettig-Purmo V22-60/0,6	kpl	2,0000	 				 	7.1.13	
247.	1	6011144(2a1a)	Grzejnik z bl.stal.3-płyt.wys.600,dł.1000 Rettig-Purmo V22-60/1,0	kpl	1,0000	 				 	7.1.14	
248.	1	6011149(3)	Grzejnik z bl.stal.3-płyt.wys.600,dł.2600 PURMO C33-60/2,6	kpl	8,0000	 				 	7.1.15	
249.	1	6040160(1)	Aparat grzewczy NEOLUX III	szt	2,0000	 				 	7.1.16	
250.	0	6325998	Rury wywiewne blaszane	szt	2,0000	 				 	7.3.13	
251.	0	6342910	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego	szt	4,0000	 				 	7.3.14	
252.	0	6345499	Zlewy czworokątne żeliwne,emaliowane	szt	1,0000	 				 	7.3.18	
253.	0	6346799	Brodziki natryskowe blaszane emaliowane	szt	6,0000	 				 	7.3.20	
254.	0	6350602	Miski ustępowe porcelanowe b/lustra gat.I	szt	2,0000	 				 	7.3.21	
255.	0	6351602	Umywalki porcelanowe fig.206,207,gat.I	szt	5,0000	 				 	7.3.19	
256.	0	6353200	Rury spłuczkowe z kolankiem z PCW 32x1,2mm	szt	2,0000	 				 	7.3.21	
257.	0	6355998	Płuczki ustępowe z tworzyw sztucznych	szt	2,0000	 				 	7.3.21	
258.	0	6358099	Sedesy z tworzyw sztucznych	szt	2,0000	 				 	7.3.21	
259.	0	6360399	Lejki gumowe do misek ustępowych	szt	2,0000	 				 	7.3.21	
260.	0	6361700	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	5,0000	 				 	7.3.19	
261.	0	6505602	Przewody went.A/I ocynk.obw.600-1000mm,0,5	m2	20,8200	 				 	7.4.1	
262.	0	6505802	Kształtki went.A/I 600-1000 mm,gr.0,5 mm	m2	7,7728	 				 	7.4.1	
263.	0	6520900	Kratki wentylacyjne prostokąt.A/I do 800mm	szt	2,0000	 				 	7.4.4	
264.	0	6520902	Kratki wentylacyjne prostokąt.A/I do1400mm	szt	8,0000	 				 	7.4.5	
265.	1	6522110	Nawietrzak podokienny stalowy A/1,5	szt	6,0000	 				 	7.4.6	
266.	0	6522613	Podstawy dachowe st.prostokąt.A do 1300 mm	szt	2,0000	 				 	7.4.8	
267.	1	6522701	Podstawa dachowa stalowa typ B/I fi 160 mm	szt	2,0000	 				 	7.4.10	
268.	1	6522703	Podstawa dachowa stalowa typ B/I fi 250 mm	szt	2,0000	 				 	7.4.11	
269.	1	6524111	Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.czar.fi160mm	szt	2,0000	 				 	7.4.12	
270.	1	6524113	Wywietrz.dach.cylin.z bl.stal.czar.fi250mm	szt	2,0000	 				 	7.4.13	
271.	0	6530102	Wentylatory dachowe DAs - 250 standardowe	szt	1,0000	 				 	7.4.15	
272.	1	6530110(1)	Wentylatory dachowe WD-200	szt	1,0000	 				 	7.4.14	
273.	1	6580411	Króciec amort.brezent.prostok.o obw.1000mm	szt	2,0000	 				 	7.4.9	
274.	0	6580903	Podpory kanałów wentyl.typ A  600-1000 mm	szt	7,7728	 				 	7.4.1	
275.	0	6581999	Ramy stalowe pod wentylatory	szt	2,0000	 				 	7.4.7	
276.	0	6582200	Uszczelki gumowe do przewod.B/I do fi 300m	szt	4,1600	 				 	7.4.10 7.4.11	
277.	0	6582600	Uszczelki gumowe do przew.A/I do 1000 mm	szt	49,4048	 				 	7.4.1 7.4.4 7.4.9 7.4.12	
278.	0	6582604	Uszczelki gumowe do 2500 mm	szt	12,4400	 				 	7.4.5 7.4.8	
279.	0	6582610	Uszczelki gumowe do przew.A/I 1000-2500mm	szt	2,0800	 				 	7.4.13	
280.	0	6600500	Uchwyty do rur A-D,śr.10-50 mm	szt	160,3220	 				 	7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.5 7.2.6	
281.	0	6602006	Uchwyty do rurociągów PVC o śred.50 mm	szt	25,2000	 				 	7.3.10 7.3.11	
282.	0	6602011	Uchwyty do rurociągów PVC o śred.110 mm	szt	10,6400	 				 	7.3.9 7.3.12	
283.	0	6610007	Wsporniki ze stali kształtowej  20-80 mm	szt	2,0000	 				 	7.1.16	
284.	0	6610499	Konstrukcja wsporcza p/zlewy,zlewozmywaki	kpl	1,0000	 				 	7.3.18	
285.	0	6750125	Otuliny Thermaflex FRZ grub.30 mm	m	256,3000	 				 	7.1.12	
286.	0	6760010	Klipsy montażowe Thermaclips	szt	1 398,0000	 				 	7.1.12	
287.	0	6761120	Taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	39,5401	 				 	7.1.12	
288.	0	6761201	Klej Thermaflex 474	dm3	6,0813	 				 	7.1.12	
289.	0	6800104	Nakrętki st.sześciokątne średniodokł.M-12	kg	0,3800	 				 	7.4.7	
290.	0	6800702	Podkładki stalowe zgrubne M  8 - M 16	kg	0,0800	 				 	7.4.7	
291.	0	6801405	Śruby stalowe M  8 dług.do  50 mm	kg	12,1504	 				 	7.4.15 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11 7.4.12 7.4.13 7.4.14	
292.	0	6802734	Wkręty stal.samogwintujące,śr.6,3 dł.45 mm	kg	0,0220	 				 	7.4.4 7.4.5	
293.	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	1 518,7350	 				 	1.5.12 1.5.14 1.4.5 1.5.11 1.5.13 4.4.11 1.14.4	
294.	0	6803599	Kołki do wstrzeliwania	szt	7,3080	 				 	7.4.3	
295.	0	6804299	Śruby zgrubne z podkładkami i nakrętkami	kg	70,9421	 				 	1.4.1 1.4.2 1.4.3	
296.	0	6819999	Uszczelki	m	10,3000	 				 	1.5.12 1.5.14	
297.	0	6820200	Płyty gumowe grub.5 mm (uszczelki)	szt	6,1600	 				 	7.4.8 7.4.10 7.4.11	
298.	0	6820205	Płyty gumowe bez przekładek grub. 5 mm	kg	0,2600	 				 	7.4.15 7.4.14	
299.	1	7	Oprogramowanie do matematyki i przyrody	kpl	1,0000	 				 	3.1	
300.	0	7830199	Kausze stalowe ocynkowane	szt	50,0000	 				 	7.4.12 7.4.13	
301.	1	8	Stolik ruchomy	szt	1,0000	 				 	3.1	
302.	0	8990411	Kołki rozporowe	szt	147,6000	 				 	2.29	
303.	0	8990499	Kołki rozporowe z wkrętami	kpl	208,8000	 				 	1.12.7	
304.	1	9	Wielokąty - zestaw 15 kształtów	kpl	1,0000	 				 	3.2	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	11161	Koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	6,9646	 				 	5.1	
  2.	0	11162	Kop.1-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1)	m-g	2,8722	 				 	1.1.18	
  3.	0	11169	Kop.1-nacz.na p.gąs.2.50m3 (1)	m-g	2,7209	 				 	1.1.2	
  4.	0	11331	Spycharka gąsienicowa 40kW (1)	m-g	2,6310	 				 	1.1.17	
  5.	0	11333	Spycharka gąsienicowa  75 KM	m-g	1,8994	 				 	5.7	
  6.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 74kW (1)	m-g	16,4797	 				 	1.1.1 1.1.3 1.1.4 1.1.16 1.1.18 6.1	
  7.	0	12313	Walec wibracyjny samojezd.7,5t	m-g	3,2766	 				 	6.1	
  8.	0	12411	Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t	m-g	5,0673	 				 	6.4	
  9.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	83,8980	 				 	6.6 6.7	
  10.	0	30000	Środek transportowy	m-g	19,3476	 				 	1.2.12 1.3.1 1.3.2 1.5.12 1.5.14 1.11.8 1.4.5 1.11.10 1.11.11 1.5.11 1.5.13 1.12.1 1.5.10 1.12.2 1.7.1 1.7.2 4.4.11 1.13.7 2.17 1.13.8 1.14.4 4.4.5 4.4.6 4.3.6 2.37 2.38 2.33 2.34 2.35 7.4.3	
  11.	0	31114	Żuraw samochodowy 5-6 t  (1)	m-g	2,3419	 				 	1.4.3	
  12.	0	31116	Żuraw samochodowy 7-10 t (1)	m-g	13,4382	 				 	1.4.4	
  13.	0	31121	Żuraw samochodowy 12-16 t (1)	m-g	12,0112	 				 	1.4.1	
  14.	0	34000	Wyciąg	m-g	482,3334	 				 	1.1.5 2.21 2.22 1.1.10 1.1.9 1.1.11 1.1.12 1.1.14 1.2.2 1.2.6 1.2.12 1.3.2 1.2.7 1.2.8 1.6.2 1.2.3 1.5.12 4.1.3 1.2.4 4.1.4 1.5.14 1.2.5 1.2.9 1.2.14 1.2.15 1.2.10 1.2.11 4.4.8 4.1.5 4.4.9 1.7.3 1.11.	
  15.	0	34312	Wyciąg jednomaszt.elektr.0.5 t	m-g	8,3372	 				 	1.3.1 2.12 2.14 2.23	
  16.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	32,2438	 				 	1.6.2 4.1.3 4.1.4 1.4.2 1.4.3 1.4.4 4.4.10 4.1.2 1.6.1 1.12.4 2.32 1.14.3 7.1.12	
  17.	0	39121	Ciągnik kołowy 55-75 kW (1)	m-g	4,9383	 				 	1.4.1	
  18.	0	39500	Samochód	m-g	4,3089	 				 	5.3 5.4 5.5 5.6	
  19.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	5,0632	 				 	7.4.15 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11 7.4.12 7.4.13 7.4.14	
  20.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,1536	 				 	7.2.2 7.2.3 7.2.4	
  21.	0	39653	Przyczepa dłużycowa 10,0 t	m-g	4,9383	 				 	1.4.1	
  22.	0	39811	Samochód samowyład.do 5 t (1)	m-g	38,3790	 				 	1.1.18 2.42 2.43 7.3.4	
  23.	0	39812	Samochód samowyład.5-10 t (1)	m-g	4,0480	 				 	1.1.19	
  24.	0	43210	Betoniarka wolnospadowa elektr	m-g	1,6410	 				 	2.23	
  25.	0	43211	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	15,5462	 				 	4.4.13 2.12 2.14 1.14.6	
  26.	0	44141	Pompa do betonu 60 m3/h /1/	m-g	1,7158	 				 	2.27	
  27.	0	48101	Ruszt.rurowe wew.do 6m 100m2	m-g	388,6469	 				 	1.12.5 1.8.5 1.2.16	
  28.	0	48110	Rusztowania rurowe zewnętrzne	m-g	97,0426	 				 	4.4.12 1.14.5	
  29.	0	48400	Pomost mechaniczny roboczy	m-g	50,2652	 				 	1.4.4	
  30.	0	71212	Giętarka do prętów do fi 40 mm	m-g	19,6053	 				 	1.1.10 1.1.9 1.2.7 1.2.8 1.2.14 1.2.15 1.3.3 1.3.4 1.13.6 1.13.3	
  31.	0	71231	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	23,5060	 				 	1.1.10 1.1.9 1.2.7 1.2.8 1.2.14 1.2.15 1.3.3 1.3.4 1.13.6 1.13.3	
  32.	0	71251	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	16,0104	 				 	1.1.10 1.1.9 1.2.7 1.2.8 1.2.14 1.2.15 1.3.3 1.3.4 1.13.6 1.13.3	
  33.	0	72132	Spawarka elektr.prostown.600A	m-g	35,9376	 				 	1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	
  34.	0	74311	Szlifierka do parkietu	m-g	4,8868	 				 	1.9.10	
  35.	0	77161	Piaskarnia do czyszcz.metali	m-g	82,0356	 				 	1.12.4	
  36.	0	83111	Sprężarka spalinowa 4-5m3/min	m-g	82,0356	 				 	1.12.4	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: