Budowa :	PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GMINA ULANÓW
	 	ULICA PAŃSKA I ULICA PIASKOWA W DĄBROWICY
	Obiekt :	PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W M. DĄBROWICA
	 	ULICA PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  ULICA PIASKI OD KM 0+000 DO KM0+854
	Adres :	DĄBROWICA GMINA ULANÓW
	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	Data : 10-02-16	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	a.	ELEMENT :   PRZEBUDOWA DROGI - UL. PAŃSKA
	CPV 45100000-0 Roboty pomiarowe od km 0+000 do 0+470=0,470km

	a.1	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,470	km	...............................	...............................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach nawierzchniowych - trasa dróg w terenie równinnym
		od km 0+000 do km 0+460=0,46km
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	a.2	KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,050	ha	...............................	...............................
		Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości 50x10=500m2 - pod chodnik i zatokę autobusową
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	a.3	KNR  201-0111-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 500,000	m2	...............................	...............................
		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory ze spaleniem na miejscu
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  a. PRZEBUDOWA DROGI - UL. PAŃSKA	............................................

	b.	ELEMENT :   Roboty ziemne CPV 45112210-0

	b.4	KNR  201-0125-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 500,000	m2	...............................	...............................
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy granicy
		robót: humus bez darni
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	b.  Roboty ziemne CPV 45112210-0
	Data : 10-02-16	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	b.5	KNR  201-0203-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 430,000	m3	...............................	...............................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 2,50 m3 z
		przemieszczeniem do 50m z wbudowaniem w nasyp grunt kat. I-III - niwelacja terenu z wykonaniem nasypu
	pod chodnik i zatokę autobusową od km 0+010 do km 0+080
	70x 6,00x0,5=210m3+ 220m3 = 430m3 
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	b.6	KNR  201-0235-01-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 430,000	m3	...............................	...............................
		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m, z dostarczonej ziemi kategorii I-III pod chodnik i
		zatokę autobusową
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  b. Roboty ziemne CPV 45112210-0	............................................

	c.	ELEMENT :   Podbudowa CPV 45233320-8

	c.7	KNR  231-0101-07-00  IGM Warszawa	2 195,000	m2	...............................	...............................
		Wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości:do 20 cm z
		odwiezieniem ziemi na odl. do 200m z wbudowaniem w nasyp pod zatokę i chodnik
	25x15,00+20x12,00 +425x3,20+mijanka 58m2+włącz 2x9x9=375+240+1360+58+162=2195m2 x 010=220m3
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	c.8	KNR  231-0204-01-00  IGM Warszawa	2 195,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna   o grubości po uwałowaniu: 14 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	c.  Podbudowa CPV 45233320-8
	Data : 10-02-16	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 2. Zaklinowanie podłoża tłuczniem.
	 3. Uwałowanie podkładu.
	 4. Rozścielenie dolnej warstwy tłuczenia z wyrównaniem pod szablon.
	 5. Uwałowanie dolnej warstwy z polaniem wodą.
	 6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
	 7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem
	    w czasie wałowania.
	 8. Uwałowania górnej warstwy tłucznia z polaniem wodą.
	 9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
	10. Pielęgnacja wykonanej powierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	c.9	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	2 195,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-32  - warstwa górna  o grubości po uwałowaniu: 10 cm
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  c. Podbudowa CPV 45233320-8	............................................

	d.	ELEMENT :   Nawierzchnia CPV 45233220-7

	d.10	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	1 823,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu
		o grubości: 4 cm 25x7,20+20x4,20+425x3,15+mijanka+włącz
	220m2=180+84+1339+220=1823m2 
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	d.  Nawierzchnia CPV 45233220-7
	Data : 10-02-16	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	d.11	KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa	 13,000	szt	...............................	...............................
		Regulacja pionowa: włazów kanałowych teleskopowych
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zdięcie kratki ściekowej lub innego przykrycia.
	 2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki.
	 3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia.
	 4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
	 5. Wykonanie deskowania.
	 6. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
	 7. Rozebranie deskowania.
	 8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie
	    cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	d.12	KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa	 2,000	szt	...............................	...............................
		Regulacja pionowa: zaworów wodnych
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zdięcie kratki ściekowej lub innego przykrycia.
	 2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki.
	 3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia.
	 4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
	 5. Wykonanie deskowania.
	 6. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
	 7. Rozebranie deskowania.
	 8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie
	    cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	d.13	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	1 750,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości:4  cm 25x7.00+20x4,00+425x3,00+220=175+80+1275+220=

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	d.  Nawierzchnia CPV 45233220-7
	Data : 10-02-16	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	1750m2 
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	d.14	KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa	 71,000	m	...............................	...............................
		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na ławie betonowej z oporem - zatoka autobusowa 40m
		+  +7,00+ wysepka segregująca 14+ 10= 71mb
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	d.15	KNR  231-0407-03-00  IGM Warszawa	 59,000	m	...............................	...............................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce:cementowo- piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową
		42+2+7+6+2=59mb
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	d.16	KNR  231-0501-04-00  IGM Warszawa	 326,000	m2	...............................	...............................
		Chodniki z kostki betonowej kolorowej o wysokości 8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin
		zapr.cem.  zatoka + chodnik 40x7,00+7x2,00 +wysepka segregująca 6x2+10x2=
	280+14+12+20=326m2 
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	d.  Nawierzchnia CPV 45233220-7
	Data : 10-02-16	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	Razem element :  d. Nawierzchnia CPV 45233220-7	............................................

	e.	ELEMENT :   Roboty wykończeniowe CPV 452360000-0

	e.17	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 460,000	m2	...............................	...............................
		Ręczne wykonanie poboczy ziemnych 460x2x0,50=460m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	e.18	KNR  201-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 150,000	m2	...............................	...............................
		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp strona lew od km 0+10 do km 0+060 =50x3=150m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	e.19	KNR  231-0702-01-00  IGM Warszawa	 7,000	szt	...............................	...............................
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołu.
	 2. Ustawienie słupa do pionu.
	 3. Zasypanie gruzem i ziemią.

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	e.  Roboty wykończeniowe CPV 452360000-0
	Data : 10-02-16	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	e.20	KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa	 7,000	szt	...............................	...............................
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
		informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm, A-7 =2szt, B-43 = 2szt, C-10 = 1szt, A-16 = 2 SZT
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	e.21	KNR  231-0706-01-00  IGM Warszawa	 15,500	m2	...............................	...............................
		Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi z kólkami fosfryz. - linie
		segregacyjne i krawędziowe ciągłe, przejscie dla pieszych - malowane: ręcznie
	8x2,00x0,50+15x2x0,50x0,50=15,50m2 
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne oczyszczenie jezdni w miejscach przewidzianych do malowania.
	 2. Wyznaczenie lini i kształtów elementów oznakowania.
	 3. Przygotowanie farby chlorokauczukowej.
	 4. Pomalowanie znaków ręcznie pędzlami lub mechanicznie malowarką.
	 5. Przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę
	    postępu robót.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	e.22	KNR  231-0701-03-00  IGM Warszawa	 20,000	m	...............................	...............................
		Poręcze energochłonne SP 06/4 z zakończeniemi łukowymi  strona prawa 4x5=20mb
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołów dla słupków z rozebraniem nawierzchni.
	 2. Ustawienie słupków z kątowników lub rur stalowych i zasypanie
	    dołów gruzem wraz z ubiciem.
	 3. Zalanie zaprawą cementową zasypki z gruzu wraz z przygotowaniem
	    zaprawy.
	 4. Zamontowanie elementów poręczy.
	 5. Pomalowanie poręczy farbą olejną.

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	e.  Roboty wykończeniowe CPV 452360000-0
	Data : 10-02-16	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	e.23	KNR  231-0704-06-00  IGM Warszawa	 2,000	m	...............................	...............................
		Zakończenia poręczy energochłonnych - barier stalowych ochronnych: jednostronnych
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopianie dołów.
	 2. Ustawienie słupków w dołach.
	 3. Montaż taśm profilowych i innych elementów wraz z regulacją.
	 4. Zasypanie dołów gruzem lub ziemią wraz z ubiciem.
	 
	 UWAGA: W przypadku zamocowania słupków w gruncie innym materiałem,
	 jego rodzaj i ilość należy przyjmować według projektu.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  e. Roboty wykończeniowe CPV 452360000-0	............................................

	f.	ELEMENT :   PRZEBUDOWA DROGI  - ULICA PIASKI 0D KM 0+000 DO 0+854
	Roboty pomiarowe CPV 45100000-0 

	f.24	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,854	km	...............................	...............................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach nawierzchniowych - trasa dróg w terenie równinnym
		od km 0+000 do km 0+800 = 0,8km
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  f. PRZEBUDOWA DROGI  - ULICA PIASKI 0D KM 0+000 DO 0+854	............................................

	g.	ELEMENT :   Podbudowa CPV 45233320-8

	g.25	KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa	3 063,000	m2	...............................	...............................

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	g.  Podbudowa CPV 45233320-8
	Data : 10-02-16	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
		I-IV 275x4,20+ 550x3,20+skrz9x9+zatoka  90+mijanka 58=
	1155+1760+148=3063m2 
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	g.26	KNR  231-0204-01-00  IGM Warszawa	2 031,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna   o grubości po uwałowaniu: 14 cm od km 0+240 do 0+800
		560x3,20+ 1 mijanka+1 zatoka aut.  +skrzyżowanie 9x9=1792 +239=2031m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
	 2. Zaklinowanie podłoża tłuczniem.
	 3. Uwałowanie podkładu.
	 4. Rozścielenie dolnej warstwy tłuczenia z wyrównaniem pod szablon.
	 5. Uwałowanie dolnej warstwy z polaniem wodą.
	 6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
	 7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem
	    w czasie wałowania.
	 8. Uwałowania górnej warstwy tłucznia z polaniem wodą.
	 9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
	10. Pielęgnacja wykonanej powierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	g.27	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	3 063,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-32  - warstwa górna  o grubości po uwałowaniu: 10 cm
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  g. Podbudowa CPV 45233320-8	............................................

	h.	ELEMENT :   Nawierzchnia CPV 45233220-7

	h.28	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	3 063,000	m2	...............................	...............................

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	h.  Nawierzchnia CPV 45233220-7
	Data : 10-02-16	 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu
		o grubości: 4 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	h.29	KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa	 288,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa profilowa 75 kg/m2 łącznik  -
		analogia do w-wy wiążącej 54x4,00+6x6x4=288m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	h.30	KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa	 11,000	szt	...............................	...............................
		Regulacja pionowa: włazów kanałowych teleskopowych
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zdięcie kratki ściekowej lub innego przykrycia.
	 2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki.
	 3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia.
	 4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
	 5. Wykonanie deskowania.
	 6. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
	 7. Rozebranie deskowania.
	 8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie
	    cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	h.  Nawierzchnia CPV 45233220-7
	Data : 10-02-16	 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	h.31	KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa	 3,000	szt	...............................	...............................
		Regulacja pionowa: zaworów wodnych
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Zdięcie kratki ściekowej lub innego przykrycia.
	 2. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki.
	 3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia.
	 4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
	 5. Wykonanie deskowania.
	 6. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
	 7. Rozebranie deskowania.
	 8. Osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie
	    cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	h.32	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	3 267,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości:4  cm 275x4,00+550x3,00+58+90+81=1100+1650+229=
	2979m2 +288=3267m2 
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  h. Nawierzchnia CPV 45233220-7	............................................

	i.	ELEMENT :   Roboty wykończeniowe CPV 45236000-0

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	i.  Roboty wykończeniowe CPV 45236000-0
	Data : 10-02-16	 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	i.33	KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa	 8,000	szt	...............................	...............................
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm szt 5
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	i.34	KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa	 8,000	szt	...............................	...............................
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
		informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	i.35	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 809,000	m2	...............................	...............................
		Ręcznewykonanie poboczy ziemnych 800 - 45 zatoka =755mb x2x0,50=755 m2 +54x2x0,50=809
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	i.36	KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa	 45,000	m	...............................	...............................
		Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na ławie betonowej z oporem -zatoka autobusowa 45mb
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................

	PRZBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GM.ULANÓW
	U. PAŃSKA OD KM 0+000 DO KM 0+470,  UL. PIASKI OD KJM 0+000 DO KM 0+854
	 
	ELEMENT :	i.  Roboty wykończeniowe CPV 45236000-0
	Data : 10-02-16	 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	i.37	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 57,000	m2	...............................	...............................
		Ręczne wykonanie poboczy z niesortu kamiennego warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu przy zatoce
		autobusowej 45x1,25=57m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	Razem element :  i. Roboty wykończeniowe CPV 45236000-0	............................................

	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................