Budowa :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BIELINY DO KOŚCIOŁA
	 	0D KM 0+000 DO KM 0+110
	Obiekt :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELINY DO KOŚCIOŁA
	 	OD KM 0+000 DO KM 0+110
	Adres :	BIELNY GMINA ULANÓW
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIRLINY DO KOSCIOŁA
	OD KM 0+000 DO KM 0+110
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	1	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,110	km	...............................	...............................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
		od km 0+000 do km 0+110=0,110km
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	2	KNR  231-0102-07-00  IGM Warszawa	 84,000	m2	...............................	...............................
		Koryta wykonywane na poszerzeniach chodników /do 2,5m/ w gruncie kategorii V-VI, o głębokości: 25 cm - przy
		włączeniach 10x2x2,60=52m2+łuki r=6m x4=84m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne ospojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze.
	 2. Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
	 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.
	 
	AGA: Nakłady dotyczą jezdni i chodników o szerokości 2,5 m.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	3	KNR  231-0102-07-00  IGM Warszawa	 243,000	m2	...............................	...............................
		Koryta wykonywane na poszerzeniach chodników /do 2,5m/ w gruncie kategorii V-VI, o głębokości: 10 cm
		90x2,70=243m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ręczne ospojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze.
	 2. Ręczne wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
	 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.
	 
	AGA: Nakłady dotyczą jezdni i chodników o szerokości 2,5 m.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIRLINY DO KOSCIOŁA
	OD KM 0+000 DO KM 0+110
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	4	KNR  231-0204-01-00  IGM Warszawa	 327,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna   o grubości po uwałowaniu: 15 cm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
	 2. Zaklinowanie podłoża tłuczniem.
	 3. Uwałowanie podkładu.
	 4. Rozścielenie dolnej warstwy tłuczenia z wyrównaniem pod szablon.
	 5. Uwałowanie dolnej warstwy z polaniem wodą.
	 6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
	 7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem
	    w czasie wałowania.
	 8. Uwałowania górnej warstwy tłucznia z polaniem wodą.
	 9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
	10. Pielęgnacja wykonanej powierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	5	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	 327,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej 0 - 32 o grubości po uwałowaniu: 7
		cm 243+84=327m2
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	6	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	 307,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości: 4 cm 110x2,50+32m2=307m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIRLINY DO KOSCIOŁA
	OD KM 0+000 DO KM 0+110
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	7	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 110,000	m2	...............................	...............................
		Ręczne wykonanie poboczy ziemnych 110x2x0,50=110m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	8	KNR  231-0702-01-00  IGM Warszawa	 6,000	szt	...............................	...............................
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołu.
	 2. Ustawienie słupa do pionu.
	 3. Zasypanie gruzem i ziemią.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	9	KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa	 6,000	szt	...............................	...............................
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
		informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm

	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIRLINY DO KOSCIOŁA
	OD KM 0+000 DO KM 0+110
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................