Budowa :	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY OSIEDLOWEJ ZWOLAKI  GMINA ULANÓW
	Obiekt :	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY OSIEDLOWEJ OSIEDLE ZWOLAKI
	Adres :	GMINA ULANÓW POW. NISKO
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY OSIEDLOWEJ OSIEDLE ZWOLAKI
	 
	              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 
	 
	Data : 07-04-24	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	1	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,350	km	...............................	...............................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	 
	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	2	KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa	1 452,500	m2	...............................	...............................
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
		I-IV 350x4,15=1452,50
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyprofilowanie podłoża.
	 2. Zagęszczenie podłoża.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	3	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	1 452,500	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej  o grubości po uwałowaniu: razem
		7 cm 350x4,15=1452,50
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
	 2. Zaklinowanie podłoża tłuczniem.
	 3. Uwałowanie podkładu.
	 4. Rozścielenie dolnej warstwy tłuczenia z wyrównaniem pod szablon.
	 5. Uwałowanie dolnej warstwy z polaniem wodą.
	 6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
	 7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem
	    w czasie wałowania.
	 8. Uwałowania górnej warstwy tłucznia z polaniem wodą.
	 9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
	10. Pielęgnacja wykonanej powierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................

	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY OSIEDLOWEJ OSIEDLE ZWOLAKI
	 
	Data : 07-04-24	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	4	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	1 452,500	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm 350
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	5	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	1 400,000	m2	...............................	...............................
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm 360x4,00=1400m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	6	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 350,000	m2	...............................	...............................
		Ręczne plantowanie poboczy 350x2x0,50=350m2
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,

	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY OSIEDLOWEJ OSIEDLE ZWOLAKI
	 
	Data : 07-04-24	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	7	KNR  231-0702-01-00  IGM Warszawa	 2,000	szt	...............................	...............................
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołu.
	 2. Ustawienie słupa do pionu.
	 3. Zasypanie gruzem i ziemią.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................
	 
	8	KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa	 2,000	szt	...............................	...............................
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
		informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm A-3, A-4
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przymocowanie znaków drogowych do słupków (kol. 01, 02, 04, 05).
	 2. Zdjęcie ze słupków znaków drogowych (kol. 03, 06).
	 
	 UWAGA: Nakłady ustalono dla przymocowania znaków niepodświetlonych.

	Robocizna    /Rj/ =	...............................
	Materiały    /Mj/ =	...............................
	Koszty zakupu : [ .......... % od M ] /Kzj/ =	...............................
	Sprzęt    /Sj/ =	...............................
	Koszty pośrednie : [ ............ % od R ] + [ ............ % od S ]  /Kpj/ =	...............................
	Zysk : [ ............ % od (R+KpR)] + [ ............ % od (M+Kz)] + [ ............ % od (S+KpS)]    /Zj/ =	...............................
	 
	Cena jednostkowa /Cj/ =	...............................

	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY OSIEDLOWEJ OSIEDLE ZWOLAKI
	 
	Data : 07-04-24	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	............................................