Budowa :	WYKONANIE NAWIERZCHNI NA PLACU MIASTECZKA RUCHU DRODOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W
	 	ULANOWIE
	Obiekt :	WYKONANIE NAWIERZCHNI NA PLACU MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
	 	ZESPÓŁSZKÓŁ W ULANOWIE
	Adres :	ULANÓW POW. MISKO
	WYKONANIE NAWIERZCHNI NA PLACU MISTECZKA RUCHU DROGOWEG PRZY
	ZESPOLE SZKÓŁWULANOWIE
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Poz. 1.	KNR  201-0121-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,080	ha
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja pod nawierzchnie placów
		postojowych20X40=800m2=0,0800

	Poz. 2.	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	 812,000	m2
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej 0-32 grubość warstwy 5cm po
		zagęszczeniu 20,20x40,20=812m2

	Poz. 3.	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	 812,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu
		o grubości: 2 cm 20,20 x 40,20 812m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 4.	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	 812,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości:3 cm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 5.	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 124,000	m2
		Ręczne wykonanie poboczy ziemnych z dowiezieniem ziemi urodzjnej 20x2+42x2=124m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.

	WYKONANIE NAWIERZCHNI NA PLACU MISTECZKA RUCHU DROGOWEG PRZY
	ZESPOLE SZKÓŁWULANOWIE
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---