Budowa :	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KURZYNA - ZAROWIE
	Obiekt :	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KURZYNA - ZAROWIE
	Adres :	KURZYNA ZAROWIE GM. ULANÓW
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KURZYNA ZAROWIE
	 
	Data : 07-04-24	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Poz. 1.	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,500	km
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - jak dla robót
		nawierzchniowych 300+200=500mb

	Poz. 2.	ICRD - KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa	1 575,000	m2
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
		I-IV 300x3,15 + 200x 3,15=1575m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wyprofilowanie podłoża.
	 2. Zagęszczenie podłoża.

	Poz. 3.	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	1 575,000	m2
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej  grubości po uwałowaniu: 5 cm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
	 2. Zaklinowanie podłoża tłuczniem.
	 3. Uwałowanie podkładu.
	 4. Rozścielenie dolnej warstwy tłuczenia z wyrównaniem pod szablon.
	 5. Uwałowanie dolnej warstwy z polaniem wodą.
	 6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
	 7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem
	    w czasie wałowania.
	 8. Uwałowania górnej warstwy tłucznia z polaniem wodą.
	 9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
	10. Pielęgnacja wykonanej powierzchni.

	Poz. 4.	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	1 575,000	m2
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 5.	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	1 500,000	m2

	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KURZYNA ZAROWIE
	 
	Data : 07-04-24	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm 300x3,00+200x3,00=1500m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 6.	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 500,000	m2
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Ręczne plantowanie poboczy 500x0,50x2=500m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Poz. 7.	KNR  231-0702-01-00  IGM Warszawa	 3,000	szt
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołu.
	 2. Ustawienie słupa do pionu.
	 3. Zasypanie gruzem i ziemią.

	Poz. 8.	ICRD - KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa	 3,000	szt
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
		informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm A-6 b i c = 2szt , A-7 = 1szt

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Przymocowanie znaków drogowych do słupków (kol. 01, 02, 04, 05).
	 2. Zdjęcie ze słupków znaków drogowych (kol. 03, 06).
	 
	 UWAGA: Nakłady ustalono dla przymocowania znaków niepodświetlonych.

	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ KURZYNA ZAROWIE
	 
	Data : 07-04-24	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---