Budowa :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  WYMYSŁÓW W M . KURZYNA
	 	OD KM 0+000 DO KM 0+500 = 0,5KM
	Obiekt :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  WYMYSŁÓW  W M. KURZYNA
	Adres :	KURZYNA - WYMYSŁOW GMINA ULANÓW
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ  WYMYSŁÓW  W M.  KURZYNA
	OD KM 0+000 DO KM 0+500 = 500MB
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Poz. 1.	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,500	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  - jak dla robót
		nawierzchniowych od km 0+000 do km 0+500 = 0,5km

	Poz. 2.	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	1 616,000	m2
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej 0-32 o grubości po uwałowaniu:
		5 cm 500x3,20+16m2=1616m2

	Poz. 3.	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	1 591,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm 500x3,15+16=1591m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 4.	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	1 516,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm 500x3,00+16=1516m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 5.	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 500,000	m2
		Ręcznewykonanie poboczy ziemnych z doeiezieniem ziemi 50%
		500x2x0,50=500m2x0,1x0,50=50m3 500x2x0,05=500m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:

	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ  WYMYSŁÓW  W M.  KURZYNA
	OD KM 0+000 DO KM 0+500 = 500MB
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Poz. 6.	KNR  231-0702-01-00  IGM Warszawa	 3,000	szt
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołu.
	 2. Ustawienie słupa do pionu.
	 3. Zasypanie gruzem i ziemią.

	Poz. 7.	KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa	 3,000	szt
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
		informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm
	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---