Budowa :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELINY  PŁOŃCZYSKA
	 	OD KM 0+000 DO KM 0+200 = 0,2KM
	Obiekt :	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BIELINY  PŁOŃCZYSKA
	 	OD KM 0+000 DO KM 0+200 = 200MB
	Adres :	BIELINY GMINA ULANÓW
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELINY PŁOŃCZYSKA
	OD KM 0+000 DO KM 0+200
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Poz. 1.	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 0,200	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
		od km 0+000 do km 0+200= 0,2km

	Poz. 2.	KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa	 58,000	m2
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
		przy włączeniu  10x4,20+2xr=6m =58m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę.
	 2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
	 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.

	Poz. 3.	ICRD - KNR  231-0101-03-00  IGM Warszawa	 798,000	m2
	[ Ceny robót 4 kw. 2005 (Kraj) Orgbud-Serwis ]
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI, o głębokości: 10 cm
		190x4,20=798m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub hałdę.
	 2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
	 3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.

	Poz. 4.	KNR  231-0204-01-00  IGM Warszawa	 856,000	m2
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna   o grubości po uwałowaniu: 15 cm

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
	 2. Zaklinowanie podłoża tłuczniem.
	 3. Uwałowanie podkładu.
	 4. Rozścielenie dolnej warstwy tłuczenia z wyrównaniem pod szablon.
	 5. Uwałowanie dolnej warstwy z polaniem wodą.
	 6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
	 7. Rozścielenie klińca i miału kamiennego ze stopniowym uzupełnianiem
	    w czasie wałowania.
	 8. Uwałowania górnej warstwy tłucznia z polaniem wodą.
	 9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
	10. Pielęgnacja wykonanej powierzchni.

	Poz. 5.	KNR  231-0204-05-00  IGM Warszawa	 856,000	m2
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z mieszanki kamiennej 0-32 ia o grubości po uwałowaniu: 7
		cm 798+58=856m2

	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELINY PŁOŃCZYSKA
	OD KM 0+000 DO KM 0+200
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	Poz. 6.	KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa	 846,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm 200x4,15+16m2=846m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 7.	KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa	 816,000	m2
		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu
		o grubości: 3 cm 200x4.00+16=816m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i
	    urządzeń obcych.
	 2. Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
	    mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi
	    rozścielacza.
	 3. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
	 4. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem
	    mieszanki przy krawężnikach i urządzeniach obcych.
	 5. Obcięcie krawędzi nawierzchni.

	Poz. 8.	KNR  231-1402-02-00  IGM Warszawa	 200,000	m2
		Ręczne wykonanie poboczy ziemnych z dowiezieniem ziemi 200x2x0,50=200m2

	 Wyszczególnienie robót:
	 - dla kolumny 01:
	 1. Oczyszczenie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi,
	    liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy.
	 - dla kolumn 02:
	 1. Plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień wraz
	    z wyrównaniem nawierzchni do wymaganego spadku poprzecznego.
	 - dla kolumn 03- 04:
	 1. Scinanie poboczy (darniny lub gruntu) z wyrównaniem i nadaniem
	    wymaganego spadku oraz załadowanie nadmiaru ścinki na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.
	 - dla kolumn 05- 06:
	 1. Scinanie poboczy sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód
	    samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km.

	Poz. 9.	KNR  231-0702-01-00  IGM Warszawa	 3,000	szt
		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELINY PŁOŃCZYSKA
	OD KM 0+000 DO KM 0+200
	 
	Data : 08-02-05	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	 Wyszczególnienie robót:
	 1. Wykopanie dołu.
	 2. Ustawienie słupa do pionu.
	 3. Zasypanie gruzem i ziemią.

	Poz. 10.	KNR  231-0703-02-02  IGM Warszawa	 3,000	szt
		Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
		informacyjnych) - trójkątnych o boku 70 cm
	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---