Rudnik nad Sanem 2013-11-09
Inwestor:
Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

 

Przedmiar robót Nr:	86/2013

Kody CPV:
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby	
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw	
45211320-8	Roboty budowlane w zakresie altan	
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych	
Data Oprac.: 2013-11-09
Adres budowy: ,  Bukowina gm. Ulanów
Obiekt: Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Ulanów w miejscowości Bukowina
Rodzaj robót: roboty remontowo - budowlane
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-23, AW, KNR 2-31, KNR 2-21, KNR 2-02U
Waluta:PLN

Sporządził:

 

	

Przedmiar robót

Obiekt:	Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Ulanów w miejscowości Bukowina	
Rodzaj robót:	roboty remontowo - budowlane	
Adres budowy:	,  Bukowina gm. Ulanów	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Altana sześcio boczna konstrukcji drewnianej kryta blachodachówką.
Kod CPV: 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
	
 1.1		KNR 2-010125-02-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. - przygotowanie podłoża pod płytę altany.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.2		KNR 2-010505-01-050
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.3		KNR 2-020203-01-060
	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.
krotność= 1,00
	m3	0,324
	
1.	0,30*0,30*0,60*6		0,324			
2.	 		-------------			
3.	Przeniesienie +				0,324	
1.4		KNR 2-020290-0201-034
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotność= 1,00
	t	0,014
	
1.	0,32*0,045	0,014				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,014	
1.5		KNR 2-310104-03-050
	Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.	24,97	24,97				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				24,97	
1.6		KNR 2-310407-03-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
krotność= 1,00
	m	18,60
	
1.	3,10*6	18,60				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				18,60	
1.7		KNR 2-310003-03-050
	Podłoże w altanie z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94)
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.	24,97	24,97				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				24,97	
1.8		KNR 2-210602-06-060
	Słupy drewniane osadzone na stopach fundamentowych na podstawach metalowych z krawędziaków iglastych 16x16 cm struganych czterostronnie nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m3	0,422
	
1.	0,16*0,16*2,75*6	0,422				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,422	
1.9		KNR 2-210603-02-060
	Oczepy z krawędziaków 16x16 cm czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m3	0,476
	
1.	3,10*0,16*0,16*6	0,476				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,476	
1.10		KNR 2-020408-01-060
	Miecze i zastrzały,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. czterostronnie strugane (przekrój 6x18 cm i 12x12 cm)
krotność= 1,00
	m3	0,35
	
1.11		KNR 2-020408-02-060
	Stężenia oczepów tarcicy nasyconej czterostronnie strugane, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. - krawędziaki 8x18 cm.
krotność= 1,00
	m3	0,26
	
1.12		KNR 4-010414-11-040
	Deski czołowe o przekroju 6x18 cm. z tarcicy nasycownej, strugane.
krotność= 1,00
	m	28,50
	
1.	4,75*6	28,50				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				28,50	
1.13		KNR 2-210603-03-060
	Poprzeczka dolna i górna częściowej zabudowy ażurowej ścian altany do wys. 1,00 m z kraędziaków 70x70 mm czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m3	0,152
	
1.	3,10*0,07*0,07*5*2	0,152				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,152	
1.14		KNR 2-210603-05-040
	Krzyżulce i słupki ażurowej zabudowy dolnej części ścian altany z łat czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m	42,00
	
1.	1,85*4*5+1,00*5	42,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				42,00	
1.15		KNR 2-020401-01-050
	Konstrukcja dachu altany sześciobocznej z krokwi 6x18 cm i 8x18 cm krokwie narożne,  czterostronnie struganych i nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.16		KNR 2-020410-01-050
	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 25 mm struganej łączonej na pióro i wpust.
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.17		KNR 2-02U0411-01-050
	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,łatami iglastymi nasyconymi 25x50 mm kl.II (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.18		KNR 2-02U0535-02-050
	Pokrycie dachów o powierzchni do 50 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.19		KNR 2-02U0539-02-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	28,50
	
1.20		KNR 2-02U0539-01-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	28,56
	
1.	4,76*6	28,56				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				28,56	
1.21		Kalk.indywid.001-090
	Ustawienie stołów drewnianych długości 195 cm z podwójnymi ławkami z oparciem
krotność= 1,00
	kpl	2,00
	
2.		Boisko do siatkówki o wymiarach 18,00 x 9,00 m o nawierzchni trawiastej.
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
	
 2.1		KNR 2-010125-02-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. - przygotowanie podłoża pod płytę boiska do siatkówki.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
1.	19,00*10,00	190,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				190,00	
2.2		KNR 2-010505-01-050
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
1.	19,00*10,00	190,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				190,00	
2.3		KNR 2-230206-01-052
	Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Przygotowanie,rozścielenie warstwy wegetacyjnej gr.10 cm po zagęszczeniu,z mieszanki wyk.ręcznie poza terenem rozścielania
krotność= 1,00
	ha	0,019
	
2.4		KNR 2-230206-02-052
	Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Warstwa wegetacyjna z mieszanki wykonanej ręcznie poza terenem rozścielania.Dodateklub potrącenie za każdy 1cm różnicy gr.
krotność= 5,00
	ha	0,019
	
2.5		KNR 2-230208-01-052
	Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym,bez wzglęgu na kategorię gruntu
krotność= 1,00
	ha	0,019
	
2.6		KNR 2-230209-02-050
	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
2.7		KNR 2-230308-01-060
	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego kl. B-20 do osadzenia tulei słupków siatki.
krotność= 1,00
	m3	0,396
	
1.	0,30*0,60*1,10*2	0,396				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,396	
2.8		KNR 2-230309-02-020
	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki,tenisa,kometki,malowanych farbą olejną nawierzchniową
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
2.9		KNR 2-230310-02-020
	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
2.10		Wycena indywid.-090
	Wykonanie linii boiska do siatkówki.
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
3.		Wyrównanie terenu działki.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	
 3.1		KNR 2-010505-04-050
	Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	965,00
	
3.2		KNR 2-310117-01-050
	Zagęszczenie nawierzchni terenu działki walcem samojezdnym
krotność= 1,00
	m2	965,00
	
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. 
miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość
zł (netto)
(5 x 6) 	
1	2	3	4	5	6	7	
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Dąbrowica	
1		Wyposażenie	
1
d.1		Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami vis-avis – karuzela z rur metalowych z podestem wykonanym z blachy aluminiowej ryflowanej. Siedziska wykonane z płyty HDPE.	kpl.	1.00			
2
d.1		Dostawa i montaż bujaka na sprężynie – wzór „samochód strażacki” lub bujak o podobnych walorach estetyczno użytkowych, fundament betonowy prefabrykowany.	kpl.	2.00			
Ogółem  wyposażenie urządzenia zabawowych			
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (fitness) w m. Bukowina	
2		Wyposażenie	
1
d.2		Dostawa i montaż urządzenia: Wyciąg górny i Krzesło do wyciskania	kpl.	1.00			
2
d.2		Dostawa i montaż urządzenia: Prasa nożna i Wioślarz 	kpl.	1.00			
3
d.2		Dostawa i montaż – tablicy regulaminowej.	kpl.	1.00			
Ogółem  wyposażenie urządzenia siłowni zewnętrznej (fitness)			
Ogółem wartość kosztorysowa dostawy		

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	0,7270	 				 	2.8	
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	0,7754	 				 	2.7 1.3	
3.	0	22	Blacharz II	r-g	55,0802	 				 	1.18 1.19 1.20	
4.	0	32	Brukarz II	r-g	2,2357	 				 	1.6	
5.	0	342	Murarz II	r-g	4,5108	 				 	2.8	
6.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	295,4163	 				 	1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 2.3 2.8 2.9 2.4 2.6 3.1 1.21 1.5 1.9 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.3 1.6	
7.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	104,8319	 				 	2.3 2.7 2.4 1.5	
8.	0	42	Cieśla II	r-g	174,2511	 				 	1.10 1.11 1.12 2.7 1.8 1.9 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.3	
9.	0	43	Cieśla III	r-g	25,9605	 				 	1.10 1.11 1.15	
10.	0	442	Ślusarz II	r-g	2,2400	 				 	2.9	
11.	0	482	Zbrojarz II	r-g	0,6175	 				 	1.4	
12.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	3,4200	 				 	2.6	
13.	0	999	Robocizna	r-g	54,1234	 				 	2.10 1.7	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		724,1899							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	0	1102397	Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm	t	0,0134	 				 	1.4	
2.	0	1121801	Blacha dachówkowa LPA 0,5mm kryta poliestr	m2	67,7651	 				 	1.18	
3.	0	1121870	Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych	m	27,6482	 				 	1.20	
4.	0	1121872	Okapy z blachy powlekanej	m	27,5901	 				 	1.19	
5.	1	1322099(1)	Tuleja słupka do siatkówki 	kg	22,8319	 				 	2.8	
6.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	9,6489	 				 	1.12 2.7 1.15 1.16 1.3	
7.	0	1330500	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	4,4751	 				 	1.17	
8.	1	1365050(1)	Stojaki do siatkówki  z naciągiem wewnętrznym i korbką składaną 	kpl	2,0000	 				 	2.9	
9.	0	1412206	Ksylamit popularny	kg	0,7459	 				 	1.10 1.11	
10.	0	1420800	Azofoska	kg	95,6543	 				 	2.3 2.4	
11.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0395	 				 	2.8	
12.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0356	 				 	2.8	
13.	0	1530599	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0144	 				 	2.8	
14.	0	1601801	Piasek zwykły	m3	2,9069	 				 	1.5 1.6	
15.	0	1601804	Piasek	m3	1,5302	 				 	1.7	
16.	0	1602211	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,1309	 				 	2.3 2.4	
17.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,4036	 				 	1.7	
18.	1	2030206(1)	Stół drewniany 195x60 cm z podwójną ławką z oparciem	szt	2,7398	 				 	1.21	
19.	1	2030206(2)	Zestawy zabawowe wg załącznika	szt	1,0000	 				 	4.1	
20.	0	2220802	Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	17,3267	 				 	1.6	
21.	0	2222299	Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm	szt	1 231,4436	 				 	1.7	
22.	0	2370605	Beton zwykły B-20	m3	0,6674	 				 	2.7 1.3	
23.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0676	 				 	2.8	
24.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0151	 				 	2.7 1.3	
25.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0085	 				 	2.7 1.3	
26.	0	2640102	Bale iglaste obrzynane nasyc.gr.50mm,kl.II	m3	0,2469	 				 	1.11	
27.	1	2640102(1)	Krawędziaki iglaste kl. I 6x18 cm  i 8x18 cm czterostronie strugane i nasycone środkiem ochronnym oleistym  nezbarwnym	m3	1,4064	 				 	1.15	
28.	0	2640702	Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,II	m3	0,1279	 				 	1.15	
29.	1	2640703(1)	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,I strugane i frezowane do połączenia na pióro i wpust	m3	1,7900	 				 	1.16	
30.	1	2641604(1)	Krawędziaki iglaste 140x140 mm kl.I strugane czterostronnie nasyconem środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym	m3	0,9027	 				 	1.8 1.9	
31.	0	2641607	Krawędziaki iglaste nasycone kl.I	m3	0,2941	 				 	1.12	
32.	0	2641805	Krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II	m3	0,3516	 				 	1.10	
33.	1	2641900(1)	Łaty iglaste, nasycone, kl. I 50x50 mm czterostronnie strugane i nasycone środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.	m3	0,1074	 				 	1.14	
34.	0	2641910	Łaty iglaste nasycone 25x50 mm, kl.II	m3	0,2557	 				 	1.17	
35.	1	2641920(1)	Łaty iglaste nasycone 70x70 mm, kl.I czterostronnie strugane nasycone środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym	m3	0,1526	 				 	1.13	
36.	0	3930000	Woda	m3	14,3429	 				 	2.3 2.4 2.6 1.5	
37.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0039	 				 	2.7 1.3	
38.	0	3990300	Torf ogrodniczy	m3	30,6094	 				 	2.3 2.4	
39.	0	3990400	Ziemia urodzajna (humus)	m3	11,4785	 				 	2.3 2.4	
40.	0	3990710	Nasiona traw	kg	2,9499	 				 	2.6	
41.	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	768,3995	 				 	1.18 1.19 1.20	
42.	0	6803999	Śruby,podkładki,nakrętki	kg	34,2691	 				 	1.10 1.11 1.15	
43.	0	6819999	Uszczelki	m	80,5406	 				 	1.19 1.20	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	11131	Koparka jednonacz.koł.0,25 m3	m-g	3,0467	 				 	2.3 2.4	
  2.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	1,7370	 				 	3.1	
  3.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	8,0095	 				 	3.2	
  4.	0	12411	Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t	m-g	0,3321	 				 	1.5	
  5.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	5,5184	 				 	1.7	
  6.	0	13354	Wał pierścieniowy	m-g	0,0346	 				 	2.5	
  7.	0	30000	Środek transportowy	m-g	4,5626	 				 	1.10 1.11 1.4 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.3	
  8.	0	34000	Wyciąg	m-g	2,9259	 				 	1.10 1.11 1.4 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20	
  9.	0	39114	Ciągnik kołowy  25-30 KM	m-g	0,0346	 				 	2.5	
  10.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	1,1406	 				 	2.3 2.4	
  11.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	5,8345	 				 	2.3 2.4	
  12.	0	71212	Giętarka do prętów śr.do 40 mm	m-g	0,0691	 				 	1.4	
  13.	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	0,0835	 				 	1.4	
  14.	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	0,0619	 				 	1.4	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: