Rudnik nad Sanem 2013-11-09
Inwestor:
Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

 

Przedmiar robót Nr:	85/2013

Kody CPV:
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby	
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw	
45211320-8	Roboty budowlane w zakresie altan	
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych	
Data Oprac.: 2013-11-09
Adres budowy: ,  Dąbrowica gm. Ulanów
Obiekt: Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Ulanów w miejscowościach Dąbrowica
Rodzaj robót: roboty remontowo - budowlane
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-23, AW, KNR 2-31, KNR 2-21, KNR 2-02U
Waluta:PLN

Sporządził:

 

	

Przedmiar robót

Obiekt:	Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Ulanów w miejscowościach Dąbrowica	
Rodzaj robót:	roboty remontowo - budowlane	
Adres budowy:	,  Dąbrowica gm. Ulanów	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Altana sześcio boczna konstrukcji drewnianej kryta blachodachówką.
Kod CPV: 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
	
 1.1		KNR 2-010125-02-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. - przygotowanie podłoża pod płytę altany.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.2		KNR 2-010505-01-050
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.3		KNR 2-020203-01-060
	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3.
krotność= 1,00
	m3	0,324
	
1.	0,30*0,30*0,60*6		0,324			
2.	 		-------------			
3.	Przeniesienie +				0,324	
1.4		KNR 2-020290-0201-034
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotność= 1,00
	t	0,014
	
1.	0,32*0,045	0,014				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,014	
1.5		KNR 2-310104-03-050
	Warstwa odsączająca. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.	24,97	24,97				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				24,97	
1.6		KNR 2-310407-03-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
krotność= 1,00
	m	18,60
	
1.	3,10*6	18,60				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				18,60	
1.7		KNR 2-310003-03-050
	Podłoże w altanie z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94)
krotność= 1,00
	m2	24,97
	
1.	24,97	24,97				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				24,97	
1.8		KNR 2-210602-06-060
	Słupy drewniane osadzone na stopach fundamentowych na podstawach metalowych z krawędziaków iglastych 16x16 cm struganych czterostronnie nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m3	0,422
	
1.	0,16*0,16*2,75*6	0,422				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,422	
1.9		KNR 2-210603-02-060
	Oczepy z krawędziaków 16x16 cm czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m3	0,476
	
1.	3,10*0,16*0,16*6	0,476				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,476	
1.10		KNR 2-020408-01-060
	Miecze i zastrzały,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. czterostronnie strugane (przekrój 6x18 cm i 12x12 cm)
krotność= 1,00
	m3	0,35
	
1.11		KNR 2-020408-02-060
	Stężenia oczepów tarcicy nasyconej czterostronnie strugane, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. - krawędziaki 8x18 cm.
krotność= 1,00
	m3	0,26
	
1.12		KNR 4-010414-11-040
	Deski czołowe o przekroju 6x18 cm. z tarcicy nasycownej, strugane.
krotność= 1,00
	m	28,50
	
1.	4,75*6	28,50				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				28,50	
1.13		KNR 2-210603-03-060
	Poprzeczka dolna i górna częściowej zabudowy ażurowej ścian altany do wys. 1,00 m z kraędziaków 70x70 mm czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m3	0,152
	
1.	3,10*0,07*0,07*5*2	0,152				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,152	
1.14		KNR 2-210603-05-040
	Krzyżulce i słupki ażurowej zabudowy dolnej części ścian altany z łat czterostronnie struganych nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m	42,00
	
1.	1,85*4*5+1,00*5	42,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				42,00	
1.15		KNR 2-020401-01-050
	Konstrukcja dachu altany sześciobocznej z krokwi 6x18 cm i 8x18 cm krokwie narożne,  czterostronnie struganych i nasyconych środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.16		KNR 2-020410-01-050
	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 25 mm struganej łączonej na pióro i wpust.
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.17		KNR 2-02U0411-01-050
	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,łatami iglastymi nasyconymi 25x50 mm kl.II (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.18		KNR 2-02U0535-02-050
	Pokrycie dachów o powierzchni do 50 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	70,00
	
1.19		KNR 2-02U0539-02-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	28,50
	
1.20		KNR 2-02U0539-01-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	28,56
	
1.	4,76*6	28,56				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				28,56	
1.21		Kalk.indywid.001-090
	Ustawienie stołów drewnianych długości 195 cm z podwójnymi ławkami z oparciem
krotność= 1,00
	kpl	2,00
	
2.		Boisko do siatkówki o wymiarach 18,00 x 9,00 m o nawierzchni piaskowej
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
	
 2.1		KNR 2-010125-02-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. - przygotowanie podłoża pod płytę boiska do siatkówki.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
1.	19,00*10,00	190,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				190,00	
2.2		KNR 2-010125-05-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
2.3		KNR 2-010505-01-050
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
1.	19,00*10,00	190,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				190,00	
2.4		KNR 2-230110-03-050
	Nawierzchnia piaskowa boiska  o grubości warstwy 20 cm.Transport samochodowy materiałów
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
2.5		KNR 2-230308-01-060
	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego kl. B-20 do osadzenia tulei słupków siatki.
krotność= 1,00
	m3	0,396
	
1.	0,30*0,60*1,10*2	0,396				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,396	
2.6		KNR 2-230309-02-020
	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki,tenisa,kometki,malowanych farbą olejną nawierzchniową
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
2.7		KNR 2-230310-02-020
	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
2.8		Wycena indywid.-090
	Wykonanie linii boiska do siatkówki z taśmy wodoodpornej.
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
3.		Boisko do siatkówki o wymiarach 18,00 x 9,00 m o nawierzchni trawiastej.
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
	
 3.1		KNR 2-010125-02-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. - przygotowanie podłoża pod płytę boiska do siatkówki.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
1.	19,00*10,00	190,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				190,00	
3.2		KNR 2-010505-01-050
	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
1.	19,00*10,00	190,00				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				190,00	
3.3		KNR 2-230206-01-052
	Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Przygotowanie,rozścielenie warstwy wegetacyjnej gr.10 cm po zagęszczeniu,z mieszanki wyk.ręcznie poza terenem rozścielania
krotność= 1,00
	ha	0,019
	
3.4		KNR 2-230206-02-052
	Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Warstwa wegetacyjna z mieszanki wykonanej ręcznie poza terenem rozścielania.Dodateklub potrącenie za każdy 1cm różnicy gr.
krotność= 5,00
	ha	0,019
	
3.5		KNR 2-230208-01-052
	Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem pierścieniowym,bez wzglęgu na kategorię gruntu
krotność= 1,00
	ha	0,019
	
3.6		KNR 2-230209-02-050
	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
krotność= 1,00
	m2	190,00
	
3.7		KNR 2-230308-01-060
	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego kl. B-20 do osadzenia tulei słupków siatki.
krotność= 1,00
	m3	0,396
	
1.	0,30*0,60*1,10*2	0,396				
2.	 	-------------				
3.	Przeniesienie +				0,396	
3.8		KNR 2-230309-02-020
	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki,tenisa,kometki,malowanych farbą olejną nawierzchniową
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
3.9		KNR 2-230310-02-020
	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
3.10		Wycena indywid.-090
	Wykonanie linii boiska do siatkówki.
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
4.		Wyrównanie terenu działki.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	
 4.1		KNR 2-010505-04-050
	Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.
krotność= 1,00
	m2	1 000,00
	
4.2		KNR 2-310117-01-050
	Zagęszczenie nawierzchni terenu działki walcem samojezdnym
krotność= 1,00
	m2	1 000,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. 
miary	Ilość	Cena jedn. (netto)	Wartość
zł (netto)
(5 x 6) 	
1	2	3	4	5	6	7	
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w m. Dąbrowica	
1		Wyposażenie	
1
d.1		Dostawa i montaż zestawu zabawowego  – wieża z daszkiem cztero spadowym,  zjeżdżalnia duża (wys. min. 1,40 m) poliestrowa, drabinka szczebelkowa (zamiennie podest wejściowy). Montaż na kotwach stalowych.	kpl.	1.00
			
2
d.1		Dostawa i montaż huśtawki: huśtawka wahadłowa podwójna – siedziska huśtawki (gumowe płaskie szt. 1, zapinane kubełkowe z gumy szt. 1), górna belka stalowa. Montaż na kotwach stalowych.	kpl.	1.00			
3
d.1		Dostawa i montaż bujaków na sprężynie – wzór „samochód strażacki” oraz „konik” lub bujaki o podobnych walorach estetyczno użytkowych, fundament betonowy prefabrykowany.	kpl.	2.00			
4
d.1		Dostawa i montaż karuzeli krzyżowej – z rur stalowych,  siedziska gumowe z zapięciem łańcuchowym, fundament betonowy prefabrykowany.	kpl.	1.00			
5
d.1		Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami vis-avis – karuzela z rur metalowych z podestem wykonanym z blachy aluminiowej ryflowanej. Siedziska wykonane z płyty HDPE.	kpl.	1.00			
6
d.1		Dostawa i montaż – tablicy regulaminowej.	kpl.	1.00			
Ogółem  wyposażenie urządzenia zabawowych			
Dostawa i montaż urządzeń fitness w m. Dąbrowica	
2		Wyposażenie	
1
d.2		Dostawa i montaż urządzenia: Wyciąg górny i Krzesło do wyciskania wraz ze stopą fundamentową i słupkiem nośnym	kpl.	1.00			
2
d.2		Dostawa i montaż urządzenia: Prasa nożna i Wioślarz 
wraz ze stopą fundamentową i słupkiem nośnym	kpl.	1.00			
3
d.2		Dostawa i montaż  urządzenia: Biegacz i orbit rek
wraz ze stopą fundamentową i słupkiem nośnym	kpl.	1.00			
4
d.2		Dostawa i montaż – tablicy regulaminowej
wraz ze stopą fundamentową i słupkiem nośnym.	kpl.	1.00			
Ogółem  wyposażenie urządzenia fitness			

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	1,4540	 				 	3.8 2.6	
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	1,2269	 				 	3.7 2.5 1.3	
3.	0	22	Blacharz II	r-g	55,0802	 				 	1.18 1.19 1.20	
4.	0	32	Brukarz II	r-g	2,2357	 				 	1.6	
5.	0	342	Murarz II	r-g	9,0216	 				 	3.8 2.6	
6.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	375,8698	 				 	1.10 1.11 1.12 3.1 3.2 3.3 3.8 3.9 2.2 3.4 3.6 4.1 1.21 1.5 1.9 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 2.1 2.3 2.6 2.7 1.3 1.6	
7.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	169,2806	 				 	3.3 3.7 2.4 3.4 1.5 2.5	
8.	0	42	Cieśla II	r-g	181,9731	 				 	1.10 1.11 1.12 3.7 1.8 1.9 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2.5 1.3	
9.	0	43	Cieśla III	r-g	25,9605	 				 	1.10 1.11 1.15	
10.	0	442	Ślusarz II	r-g	4,4800	 				 	3.9 2.7	
11.	0	482	Zbrojarz II	r-g	0,6175	 				 	1.4	
12.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	3,4200	 				 	3.6	
13.	0	999	Robocizna	r-g	86,1234	 				 	3.10 2.8 1.7	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		916,7433							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	0	1102397	Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm	t	0,0134	 				 	1.4	
2.	0	1121801	Blacha dachówkowa LPA 0,5mm kryta poliestr	m2	67,7651	 				 	1.18	
3.	0	1121870	Gąsiory z blach tłoczonych powlekanych	m	27,6482	 				 	1.20	
4.	0	1121872	Okapy z blachy powlekanej	m	27,5901	 				 	1.19	
5.	1	1322099(1)	Tuleja słupka do siatkówki 	kg	45,6638	 				 	3.8 2.6	
6.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	9,8696	 				 	1.12 3.7 1.15 1.16 2.5 1.3	
7.	0	1330500	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	4,4751	 				 	1.17	
8.	1	1365050(1)	Stojaki do siatkówki  z naciągiem wewnętrznym i korbką składaną 	kpl	4,0000	 				 	3.9 2.7	
9.	0	1412206	Ksylamit popularny	kg	0,7459	 				 	1.10 1.11	
10.	0	1420800	Azofoska	kg	95,6543	 				 	3.3 3.4	
11.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	0,0789	 				 	3.8 2.6	
12.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0712	 				 	3.8 2.6	
13.	0	1530599	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,0289	 				 	3.8 2.6	
14.	0	1560500	Taśma z folii polietyl.do znak. wykopów	m	62,1028	 				 	2.8	
15.	0	1601801	Piasek zwykły	m3	37,9584	 				 	2.4 1.5 1.6	
16.	0	1601804	Piasek	m3	1,5302	 				 	1.7	
17.	0	1602211	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,1309	 				 	3.3 3.4	
18.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,4036	 				 	1.7	
19.	1	2030206(1)	Stół drewniany 195x60 cm z podwójną ławką z oparciem	szt	2,7398	 				 	1.21	
20.	1	2030206(2)	Zestawy zabawowe wg załącznika	szt	1,0000	 				 	5.1	
21.	1	2030206(3)	Zestaw fitnes wg załącznika	szt	1,0000	 				 	6.1	
22.	0	2220802	Obrzeża betonowe 30x8 cm	m	17,3267	 				 	1.6	
23.	0	2222299	Kostki brukowe prostokątne 20x10 cm	szt	1 231,4436	 				 	1.7	
24.	0	2370605	Beton zwykły B-20	m3	1,0345	 				 	3.7 2.5 1.3	
25.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,1352	 				 	3.8 2.6	
26.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0234	 				 	3.7 2.5 1.3	
27.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0132	 				 	3.7 2.5 1.3	
28.	0	2640102	Bale iglaste obrzynane nasyc.gr.50mm,kl.II	m3	0,2469	 				 	1.11	
29.	1	2640102(1)	Krawędziaki iglaste kl. I 6x18 cm  i 8x18 cm czterostronie strugane i nasycone środkiem ochronnym oleistym  nezbarwnym	m3	1,4064	 				 	1.15	
30.	0	2640702	Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,II	m3	0,1279	 				 	1.15	
31.	1	2640703(1)	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,I strugane i frezowane do połączenia na pióro i wpust	m3	1,7900	 				 	1.16	
32.	1	2641604(1)	Krawędziaki iglaste 140x140 mm kl.I strugane czterostronnie nasyconem środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym	m3	0,9027	 				 	1.8 1.9	
33.	0	2641607	Krawędziaki iglaste nasycone kl.I	m3	0,2941	 				 	1.12	
34.	0	2641805	Krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II	m3	0,3516	 				 	1.10	
35.	1	2641900(1)	Łaty iglaste, nasycone, kl. I 50x50 mm czterostronnie strugane i nasycone środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym.	m3	0,1074	 				 	1.14	
36.	0	2641910	Łaty iglaste nasycone 25x50 mm, kl.II	m3	0,2557	 				 	1.17	
37.	1	2641920(1)	Łaty iglaste nasycone 70x70 mm, kl.I czterostronnie strugane nasycone środkiem ochronnym oleistym bezbarwnym	m3	0,1526	 				 	1.13	
38.	0	3930000	Woda	m3	14,3429	 				 	3.3 3.4 3.6 1.5	
39.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0061	 				 	3.7 2.5 1.3	
40.	0	3990300	Torf ogrodniczy	m3	30,6094	 				 	3.3 3.4	
41.	0	3990400	Ziemia urodzajna (humus)	m3	11,4785	 				 	3.3 3.4	
42.	0	3990710	Nasiona traw	kg	2,9499	 				 	3.6	
43.	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	768,3995	 				 	1.18 1.19 1.20	
44.	0	6803999	Śruby,podkładki,nakrętki	kg	34,2691	 				 	1.10 1.11 1.15	
45.	0	6819999	Uszczelki	m	80,5406	 				 	1.19 1.20	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	11131	Koparka jednonacz.koł.0,25 m3	m-g	5,3647	 				 	3.3 2.4 3.4	
  2.	0	11612	Równiarka samojezdna74kW/100KM	m-g	1,8000	 				 	4.1	
  3.	0	12113	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	8,3000	 				 	4.2	
  4.	0	12411	Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t	m-g	0,3321	 				 	1.5	
  5.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	5,5184	 				 	1.7	
  6.	0	13354	Wał pierścieniowy	m-g	0,0346	 				 	3.5	
  7.	0	30000	Środek transportowy	m-g	4,5626	 				 	1.10 1.11 1.4 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.3	
  8.	0	34000	Wyciąg	m-g	2,9259	 				 	1.10 1.11 1.4 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20	
  9.	0	39114	Ciągnik kołowy  25-30 KM	m-g	0,0346	 				 	3.5	
  10.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	1,1406	 				 	3.3 3.4	
  11.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	8,1525	 				 	3.3 2.4 3.4	
  12.	0	71212	Giętarka do prętów śr.do 40 mm	m-g	0,0691	 				 	1.4	
  13.	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	0,0835	 				 	1.4	
  14.	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	0,0619	 				 	1.4	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: