Rudnik nad Sanem 2016-01-22
Inwestor:
Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek nr 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

Przedmiar robót Nr:	18/2016

Kody CPV:
45212200-8	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych	
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic	
45255110-3	Roboty budowlane w zakresie studni	
45262350-9	Betonowanie bez zbrojenia	
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń	
Data Oprac.: 2016-01-22
Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Bielinach
Kod budowy: 
Adres budowy: ,  Bieliny
Obiekt: Roboty remontowo - budowlane boisk sportowych trawiastych.
Rodzaj robót: roboty remontowo - budowlane
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 4-01, KNR 2-01, KNR 2-23, KNR 2-31, KNR 2-02, KNR 4-05, KNR 2-18, KNR 2-06
Waluta:PLN

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Obiekt:	Roboty remontowo - budowlane boisk sportowych trawiastych.	
Rodzaj robót:	roboty remontowo - budowlane	
Adres budowy:	,  Bieliny	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Boisko trawiaste szkolne.
	
 1.1.		Renowacja nawierzchni boiska trawiastego.
Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
	
 1.1.1		KNR 4-050409-01-090
	Demontaż studzienki chłonnej i kanalizacyjnej z kręgów betonowych głębokości 3 m przy użyciu sprzętu ręcznego
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
1.1.2		KNR 2-180625-01-020
	Studzienka chłonna  betonowa z gotowych elementów o średnicy 800 mm
Kod CPV: 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
1.1.3		KNR 2-010126-01-050
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.
krotność= 1,00
	m2	2 190,00
	
1.1.4		KNR 4-010108-06-060
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III
krotność= 1,00
	m3	328,50
	
1.	2190*0,15	328,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				328,50	
1.1.5		KNR 4-010108-08-060
	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
krotność= 3,00
	m3	328,50
	
1.1.6		KNR 2-230201-02-050
	Rozścielanie pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm
krotność= 1,00
	m2	2 190,00
	
1.1.7		KNR 2-230206-03-052
	Nawierzchnie intensywnie użytkowane.Przygotowanie,rozścielenie warstwy wegetacyjnej gr.10cm po zagęszczeniu,z mieszankiwykon.mechan.poza terenem rozścielania
krotność= 1,00
	ha	0,219
	
1.	2190*0,0001	0,219				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,219	
1.1.8		KNR 2-230208-02-052
	Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim,bez wzglęgu na kategorię gruntu
krotność= 1,00
	ha	0,219
	
1.	2190*0,0001	0,219				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,219	
1.1.9		KNR 2-230209-02-050
	Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej
krotność= 1,00
	m2	2 190,00
	
1.1.10		KNR 2-230207-01-052
	Ręczny wysiew nawozów mineralnych granulowanych
krotność= 1,00
	ha	0,219
	
1.	2190*0,0001	0,219				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,219	
1.1.11		KNR 2-230309-0301-020
	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia,malowanych farbą syntetyczną nawierzchniową
krotność= 1,00
	szt	4,00
	
1.1.12		KNR 2-230310-07-020
	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek aluminiowych do piłki nożnej o wymiarach 3,00x2,00 m
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
1.1.13		KNR 2-230401-01-040
	Wykonanie piłkochwytów wysokości 6,00 m z siatki na słupkach z rur stalowych kwadratowych
krotność= 1,00
	m	30,00
	
1.2.		Remont nawierzchni bieżni.
	
 1.2.1		KNR 2-310814-01-040
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
krotność= 1,00
	m	225,50
	
1.	451*0,5	225,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				225,50	
1.2.2		KNR 2-310407-01-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
krotność= 1,00
	m	225,50
	
1.2.3		KNR 2-230112-05-050
	Nawierzchnie z mieszanki:mączka ceglana 80%,glina zmielona 20% o grubości warstwy 3 cm.Transport samochodowy materiałów
krotność= 1,00
	m2	910,00
	
1.3.		Remont skoczni w dal.
	
 1.3.1		KNR 2-010303-02-060
	Ręczne wykopy wykop pod skocznię w dal z wywozem gruntu na odległość do 0,5 km.Grunt kategorii III.
krotność= 1,00
	m3	9,345
	
1.	3,50*8,90*0,30	9,345				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				9,345	
1.3.2		KNR 2-230308-03-060
	Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50 m3
Kod CPV: 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
krotność= 1,00
	m3	2,00
	
1.3.3		KNR 2-020406-01-060
	Montaż belki krawędziowej impregnowanej, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotność= 1,00
	m3	0,288
	
1.	24,00*0,10*0,12	0,288				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,288	
1.3.4		KNR 2-230306-02-020
	Montaż skrzynki i belki wraz z pokrywą do skoku w dal na fundamencie betonowym
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
1.4.		Ogrodzenie boiska.
	
 1.4.1		KNR 2-230401-01-040
	Ogrodzenie panelowe proste na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych wysokości 4,0 m
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
krotność= 1,00
	m	75,00
	
1.4.2		KNR 2-230402-04-020
	Furtki o wymiarach 100x200 cm z boku przęsła
krotność= 1,00
	szt	1,00
	
1.5.		Nawierzchnie z kostki betonowej (wewnętrzne ciągi komunikacyjne i miejsca postojowe).
Kod CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
	
 1.5.1		KNR 2-310102-01-050
	Wykonywanie koryt. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
krotność= 1,00
	m2	250,00
	
1.5.2		KNR 2-310102-02-050
	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV
krotność= 1,00
	m2	250,00
	
1.5.3		KNR 2-310401-04-040
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV
krotność= 1,00
	m	57,35
	
1.5.4		KNR 2-310402-02-060
	Ławy pod krawężniki z kruszywa łamanego
krotność= 1,00
	m3	5,162
	
1.	57,35*0,30*0,30	5,162				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,162	
1.5.5		KNR 2-310403-03-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
krotność= 1,00
	m	57,35
	
1.5.6		KNR 2-060115-01-060
	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego warstwy dolnej. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm.
krotność= 1,00
	m3	37,50
	
1.	250,00*0,15	37,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				37,50	
1.5.7		KNR 2-310002-01-050
	Nawierzchnie  z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,  kolorowej na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm (zeszyt5/94)
krotność= 1,00
	m2	250,00
	
2.		Boisko trawiaste ogólnodostępne.
	
 2.1.		Montaż piłkochwytów
	
 2.1.1		KNR 2-230401-01-040
	Wykonanie piłkochwytów wysokości 6,00 m z siatki na słupkach z rur stalowych kwadratowych
krotność= 1,00
	m	34,00
	
2.2.		Ogrodzenie boiska.
	
 2.2.1		KNR 2-230401-01-040
	Ogrodzenie panelowe proste na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m z rur stalowych wysokości 1,5 m
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
krotność= 1,00
	m	249,00
	
2.2.2		KNR 2-230402-04-020
	Furtki o wymiarach 100x150 cm z boku przęsła
krotność= 1,00
	szt	1,00

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	0	122	Malarz grupa II	r-g	99,1448	 				 	1.1.11 1.1.13 1.4.1 1.4.2 2.1.1 2.2.1 2.2.2	
2.	0	2	Betoniarz II	r-g	800,4832	 				 	1.1.13 1.3.2 1.3.4 1.4.1 2.1.1 2.2.1	
3.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	4,3500	 				 	1.1.2	
4.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	20,3200	 				 	1.1.12 1.4.2 2.2.2	
5.	0	223	Monter urządzeń i konst.metalow.III	r-g	1,0600	 				 	1.4.2 2.2.2	
6.	0	32	Brukarz II	r-g	29,0981	 				 	1.2.2 1.5.5	
7.	0	33	Brukarz III	r-g	6,1422	 				 	1.5.5	
8.	0	342	Murarz II	r-g	7,4796	 				 	1.1.11	
9.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	92,9329	 				 	1.1.7 1.2.3	
10.	0	37	Robotnik drogowy	r-g	50,6250	 				 	1.5.6	
11.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	1 094,3464	 				 	1.1.4 1.1.3 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.2.2 1.2.3 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.3.1 1.3.3 1.3.4 1.1.2 1.4.1 1.4.2 1.5.4 1.5.5 2.1.1 2.2.1 2.2.2	
12.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	572,2914	 				 	1.1.6 1.2.1 1.2.3 1.3.2 1.5.1 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.2	
13.	0	402	Spawacz II	r-g	11,1356	 				 	1.1.13 1.4.1 2.1.1 2.2.1	
14.	0	42	Cieśla II	r-g	22,8708	 				 	1.3.2 1.3.3 1.3.4	
15.	0	43	Cieśla III	r-g	1,5408	 				 	1.3.3	
16.	0	762	Ogrodnik gr.II	r-g	393,3613	 				 	1.1.7 1.1.9 1.1.10	
17.	0	999	Robocizna	r-g	236,4000	 				 	1.1.1 1.5.7	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		3 443,5821							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	0	1320799	Furtki stalowe	kg	138,0000	 				 	1.4.2 2.2.2	
2.	0	1323701	Słupki z rur stalowych	kg	1 534,0800	 				 	1.1.13 2.1.1	
3.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	1,3900	 				 	1.3.2 1.3.4	
4.	1	1331511(1)	Siatka polipropylenowa bezwęzłowa 10x10 cm gr. 4 mm	m2	387,6480	 				 	1.1.13 2.1.1	
5.	1	1331511(11)	Panele ogrodzeniowe z pręta śr. 5 mm ocynkowane i malowane proszkowo, powłoka poliestrowa	m2	673,5000	 				 	1.4.1 2.2.1	
6.	1	1365081(1)	Bramki aluminiowe do piłki nożnej z siatką i szpilkami o wym. 3,00 x 2,00 m	kpl	2,0000	 				 	1.1.12	
7.	0	1412206	Ksylamit popularny	kg	0,0979	 				 	1.3.3	
8.	0	1420800	Azofoska	kg	804,8250	 				 	1.1.7	
9.	0	1420899	Nawozy mineralne	kg	114,9750	 				 	1.1.10	
10.	0	1511499	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,1568	 				 	1.1.11	
11.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	3,9432	 				 	1.1.11 1.1.13 1.4.2 2.1.1 2.2.2	
12.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	3,1840	 				 	1.1.13 1.4.2 2.1.1 2.2.2	
13.	0	1530512	Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych,karbam	dm3	0,0680	 				 	1.1.11	
14.	0	1530599	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	1,2800	 				 	1.1.13 2.1.1	
15.	0	1540000	Acetylen techniczny	m3	0,0960	 				 	1.1.13 2.1.1	
16.	0	1540802	Tlen techniczny sprężony gat.I/II	m3	0,1344	 				 	1.1.13 2.1.1	
17.	0	1600514	Kruszywo min.łamane niesort.0-60mm,tłuczeń	t	94,9055	 				 	1.5.4 1.5.6	
18.	0	1601804	Piasek	m3	19,0582	 				 	1.2.2 1.1.2 1.5.5 1.5.7	
19.	0	1602211	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	137,9700	 				 	1.1.6	
20.	0	1610600	Mączka ceglana	t	39,1300	 				 	1.2.3	
21.	0	1640302	Glina cegielniana zmielona	t	10,4650	 				 	1.2.3	
22.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,2463	 				 	1.2.2 1.5.5	
23.	0	1700310	Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35"	t	4,4250	 				 	1.5.7	
24.	0	1701100	Cement portlandzki "25" z dodatkami	kg	7,0000	 				 	1.1.2	
25.	0	2220003	Krawężniki drogowe betonowe ścięte 15x30cm	m	58,4970	 				 	1.5.5	
26.	0	2220803	Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	230,0100	 				 	1.2.2	
27.	0	2222130	Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,kolor rubin	m2	257,5000	 				 	1.5.7	
28.	0	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	6,7640	 				 	1.3.4 1.4.1 2.2.1	
29.	0	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	3,3100	 				 	1.1.13 1.3.2 2.1.1	
30.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,1024	 				 	1.1.11	
31.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0520	 				 	1.3.2 1.3.4	
32.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0300	 				 	1.3.2 1.3.4	
33.	0	2641805	Krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II	m3	0,3053	 				 	1.3.3	
34.	1	2791740(1)	Skrzynka i belka do skoku  w dal wraz z pokrywą	szt	1,0000	 				 	1.3.4	
35.	0	3930000	Woda przemysłowa	m3	160,2916	 				 	1.1.7 1.1.9 1.2.2 1.2.3 1.5.5 1.5.6	
36.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0140	 				 	1.3.2 1.3.4	
37.	0	3990300	Torf ogrodniczy	m3	257,5440	 				 	1.1.7	
38.	0	3990400	Ziemia urodzajna (humus)	m3	96,5790	 				 	1.1.7	
39.	0	3990710	Nasiona traw	kg	37,2300	 				 	1.1.9	
40.	0	5063800	Rury stalowe kwadratowe 80x80 mm	kg	1 543,3400	 				 	1.1.13 1.4.1 2.1.1	
41.	1	5063800(1)	Rury stalowe kwadratowe 50x50 mm	kg	1 080,6600	 				 	2.2.1	
42.	0	5430002	Kręgi betonowe h=500 mm,śred. 800 mm	szt	4,0000	 				 	1.1.2	
43.	0	5430902	Pierścień odciążający żelbetowy,śr. 800 mm	szt	1,0000	 				 	1.1.2	
44.	1	6151107(1)	Tuleje do mocowania bramek	szt	4,0000	 				 	1.1.11	
45.	0	6803999	Śruby,podkładki,nakrętki	kg	2,5690	 				 	1.3.3	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	11131	Koparka jednonacz.koł.0,25 m3	m-g	33,0721	 				 	1.1.6 1.1.7 1.2.3	
  2.	0	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	5,4750	 				 	1.1.3	
  3.	0	12111	Walec statyczny samojez.4-6 t	m-g	5,3690	 				 	1.2.3	
  4.	0	12622	Ubijak spalinowy 200 kG	m-g	55,0000	 				 	1.5.7	
  5.	0	13351	Wał łąkowy	m-g	0,6263	 				 	1.1.8	
  6.	0	30000	Środek transportowy	m-g	0,3110	 				 	1.3.3	
  7.	0	34000	Wyciąg	m-g	0,2822	 				 	1.3.3	
  8.	0	35613	Wciągarka ręczna 3 do 5 t	m-g	5,4900	 				 	1.1.1	
  9.	0	39114	Ciągnik kołowy  25-30 KM	m-g	0,6263	 				 	1.1.8	
  10.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	10,7677	 				 	1.1.7 1.1.10 1.3.1	
  11.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	1,0400	 				 	1.1.2	
  12.	0	39531	Samochód skrzyniowy  5-10 t	m-g	2,4600	 				 	1.1.1	
  13.	0	39611	Przyczepa skrzyniowa  3,5 t	m-g	0,0854	 				 	1.1.10	
  14.	0	39641	Przyczepa samowył.do ciągn.5 t	m-g	3,8315	 				 	1.3.1	
  15.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	300,9770	 				 	1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2.3	
  16.	0	43212	Betoniarka wolnosp.elektr.250l	m-g	19,5650	 				 	1.2.3	
  17.	0	43214	Betoniarka wolnosp.elek.500dm3	m-g	87,1160	 				 	1.1.7	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: