Rudnik nad Sanem 2016-01-15
Inwestor:
Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek nr 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

Przedmiar robót Nr:	15/2016

Kody CPV:
45111300-1	Roboty rozbiórkowe	
45261100-5	Wykonywanie konstrukcji dachowych	
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych	
45262520-2	Roboty murowe	
45312311-0	Montaż instalacji piorunochronnej	
45321000-3	Izolacja cieplna	
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe	
Data Oprac.: 2016-01-15
Nazwa budowy: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Bielinach
Kod budowy: 
Adres budowy: ,  Bieliny
Obiekt: Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej.
Rodzaj robót: Roboty ciesielskie i dekarskie
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 5-08, KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 4-03, KNR 7-28, KNR 2-02, KNNR 2, KNR AT09, KNR 2-02 U, KNR 00-18
Waluta:PLN

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Obiekt:	Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej.	
Rodzaj robót:	Roboty ciesielskie i dekarskie	
Adres budowy:	,  Bieliny	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		Roboty rozbiórkowe.
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
	
 1.1		KNR 4-010535-04-040
	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m	25,55
	
1.2		KNR 4-010535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m	19,80
	
1.	6,60*3	19,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				19,80	
1.3		KNR 4-010535-08-050
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m2	25,55
	
1.	25,55*0,50*2	25,55				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				25,55	
1.4		KNR 4-031140-05-040
	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Płaskownik lub pręt
krotność= 1,00
	m	103,50
	
1.	25,5*3+13,5*2	103,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				103,50	
1.5		KNR 4-031138-03-020
	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie
krotność= 1,00
	szt	210,00
	
1.6		KNR 4-010535-02-050
	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m2	344,25
	
1.	25,50*13,50	344,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				344,25	
2.		Osadzenie prętów kotwiących w istniejącej płycie stropodchu dla połączenia z nowym wieńcem.
	
 2.1		KNR 7-280103-01-020
	Wykucie otworów o powierzchni do 0,05 m2 dla osadzenia prętów w istniejącej płycie stropodachu
krotność= 1,00
	szt	26,00
	
2.2		KNR 7-280104-02-110
	Osadzenie prętów zbrojeniowych żebrowanych śr. 14 mm z śrubą M14 w gotowych otworach.
krotność= 1,00
	zest	26,00
	
2.3		KNR 7-280105-01-020
	Zalanie otworów kotwicznych o powierzchni do 0,05 m2
krotność= 1,00
	szt	26,00
	
3.		Obmurowanie murłat i krokwi na ścianach zewnętrznych.
Kod CPV: 45262520-2 Roboty murowe
	
 3.1		KNNR 20302-02-060
	Podmurowanie i obmurowanie murłat  cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej
krotność= 1,00
	m3	2,30
	
4.		Konstrukcja więźby dachowej.
Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
	
 4.1		KNR 2-020406-02-060
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
krotność= 1,00
	m3	3,72
	
4.2		KNR 2-020408-05-060
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.
krotność= 1,00
	m3	4,31
	
5.		Łacenie dachu, pokrycie i obróbki blacharskie.
Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
	
 5.1		KNR AT0910304-050
	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,20 m
krotność= 1,00
	m2	344,25
	
1.	13,50*25,50	344,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				344,25	
5.2		KNNR 20403-02-050
	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
krotność= 1,00
	m2	344,25
	
1.	13,50*25,50	344,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				344,25	
5.3		KNR 2-02U0411-02-040
	Przybicie deski czołowej (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	51,00
	
1.	25,50*2	51,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				51,00	
5.4		KNR 2-02U0537-04-050
	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T-55 na łatach (Orgbud W-wa) wraz z uszczelnieniem podłużnych łączy blachy trapezowej silikonem dekarskim.
krotność= 1,00
	m2	344,25
	
1.	13,50*25,50	344,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				344,25	
5.5		KNR 2-02 U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) -  pasy podrynnowe.
krotność= 1,00
	m2	6,75
	
1.	13,50*0,25*2	6,75				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,75	
5.6		KNR 2-02 U0541-02-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - obróbki kominów.
krotność= 1,00
	m2	20,40
	
1.	25,50*0,40*2	20,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				20,40	
5.7		KNR 2-02U0539-02-040
	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	25,50
	
5.8		KNR 2-020509-04-040
	Rynny dachowe z blachy powlekanej, grubości 0,55 mm, półokragłe o średnicy 15 cm.
krotność= 1,00
	m	25,50
	
5.9		KNR 2-020511-03-040
	Rury spustowe z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm, okragle o srednicy 10 cm.
krotność= 1,00
	m	19,80
	
1.	6,60*3	19,80				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				19,80	
5.10		KNR 2-020513-01-020
	Wywiewki wentylacyjne przegubowe
krotność= 1,00
	szt	3,00
	
6.		Wykonanie pasów osłonowych czołowych. okapów i podsufitki pod okapami z blachy tłoczonej powlekanej.
Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
	
 6.1		KNR 00-182611-07-050
	Montaż rusztu konstrukcji drewnianej pod podsufitki z blachy tłoczonej powlekanej
krotność= 1,00
	m2	25,88
	
1.	25,50*0,50+25,50*0,25+13,50*0,25*2	25,88				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				25,88	
6.2		KNR 2-02U0540-01-050
	Podsufitki pod okapami z blachy powlekaną tłoczonej.
krotność= 1,00
	m2	25,88
	
1.	25,50*0,50+25,50*0,25+13,50*0,25*2	25,88				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				25,88	
7.		Ponowny montaż przewodów instalacji odgromowej.
Kod CPV: 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
	
 7.1		KNR 5-080604-01-040
	Montaż uprzednio zdemontowanych zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim pokrytym blachą
krotność= 1,00
	m	103,50
	
1.	25,5*3+13,5*2	103,50				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				103,50	
8.		Ocieplenie stropu wełną mmineralną gr. 20 cm.
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
	
 8.1		KNR 2-020607-01-050
	Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma
krotność= 1,00
	m2	344,25
	
1.	13,50*25,50	344,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				344,25	
8.2		KNR 2-020613-03-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.
krotność= 1,00
	m2	344,25
	
1.	13,50*25,50	344,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				344,25	
8.3		KNR 2-020613-04-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa.
krotność= 1,00
	m2	344,25
	
1.	13,50*25,50	344,25				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				344,25	

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	1	022	Blacharz II	r-g	44,7953	 				 	5.5 5.6 5.8 5.9	
2.	0	023	Blacharz III	r-g	2,1062	 				 	5.8 5.9	
3.	1	042	Cieśla II	r-g	18,8665	 				 	6.1	
4.	0	22	Blacharz II	r-g	244,6200	 				 	5.4 6.2 5.7 5.10	
5.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	7,7211	 				 	5.10	
6.	0	391	Robotnik budowlany i	r-g	495,3818	 				 	5.4 1.1 1.3 1.2 1.6 2.1 2.2 2.3 8.1 8.2 8.3 4.1 4.2 6.2 5.7 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 5.10	
7.	0	42	Cieśla II	r-g	50,2996	 				 	4.1 4.2 6.2 5.3	
8.	0	43	Cieśla III	r-g	39,8028	 				 	4.1 4.2	
9.	0	52	Dekarz II	r-g	149,6454	 				 	8.1 8.2 8.3	
10.	0	72	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	29,6888	 				 	1.4 1.5	
11.	0	73	Elektromonter linii i urz.elektr.	r-g	44,3394	 				 	7.1	
12.	0	999	Robocizna	r-g	181,2865	 				 	3.1 5.1 5.2	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		1 308,5534							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	1	1121799(1)	Blacha stalowa tłoczona powlekana	m2	27,4328	 				 	6.2	
2.	1	1121799(3)	Blacha stalowa trapezowa powlekana T-55	m2	364,9050	 				 	5.4	
3.	0	1121872	Okapy z blachy powlekanej	m	27,0300	 				 	5.7	
4.	0	1121901	Blacha stalowa powlekana pcv	m2	33,3945	 				 	5.5 5.6	
5.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	14,2230	 				 	4.2	
6.	0	1330500	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	1,5300	 				 	5.3	
7.	0	1332000	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	1,7212	 				 	5.1	
8.	0	1342900	Uchwyt do rur spust. fi 100-120mm	szt	6,5340	 				 	5.9	
9.	0	1343001	Uchwyt do rynien dach..fi 150-180mm	szt	51,0000	 				 	5.8	
10.	0	1343203	Wkręty do drewna 6x80 mm	szt	108,3337	 				 	6.1	
11.	1	1350000	Rynny dachowe z blachy powlek. śr. 150 mm	m	28,0500	 				 	5.8	
12.	1	13531001)	Rury spustowe z blachy powlek. śr. 100 mm	m	21,7800	 				 	5.9	
13.	1	1365108	Haki ze stali zbrojeniowej śr.14 z śrubą M14	szt	26,0000	 				 	2.2	
14.	0	1412206	Ksylamit popularny	kg	2,8772	 				 	4.1 4.2	
15.	0	1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	1,7865	 				 	5.8 5.9	
16.	0	147HEN0101	Silikon sanitarny Ceresit CS 25 - 280 ml	szt	58,5225	 				 	5.4	
17.	0	1560370	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	464,7375	 				 	5.1	
18.	0	1560412	Folia kalandrowana z PCW uplast.gr.0,20 mm	m2	413,1000	 				 	8.1	
19.	0	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	858,1300	 				 	3.1	
20.	0	2301099	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	65,1000	 				 	4.1	
21.	0	2310462	Płyty z wełny min.półtwarde "100" gr.50mm	m2	361,4625	 				 	8.3	
22.	0	2310466	Płyty z wełny min.półtwarde "100" gr.100mm	m2	361,4625	 				 	8.2	
23.	0	2380808	Zaprawa cementowa m 12	m3	0,4160	 				 	2.3	
24.	0	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna m 7	m3	0,7958	 				 	3.1	
25.	0	2640702	Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.25-38 mm,ii	m3	2,0655	 				 	5.2	
26.	0	2640703	Deski iglaste obrzynane nasyc.gr.25 mm,III	m3	0,1020	 				 	5.3	
27.	0	2641805	Krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II	m3	8,4256	 				 	4.1 4.2	
28.	0	2641900	Łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.ii	m3	0,1605	 				 	6.1	
29.	0	2641910	Łaty iglaste nasycone 25x50 mm kl.ii	m3	4,1310	 				 	5.2	
30.	0	2642012	łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II	m3	0,7229	 				 	5.1	
31.	1	6520099(1)	Wywiewki  wentylacyjne przegubowe	kpl	3,0000	 				 	5.10	
32.	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	3 283,9373	 				 	5.4 6.2 5.7 5.5 5.6	
33.	0	6803999	Śruby,podkładki,nakrętki	kg	28,0910	 				 	4.1 4.2	
34.	0	6819999	Uszczelki	m	26,2650	 				 	5.7	
35.	0	7590499	Wsporniki instalacji odgromowej dachowe	szt	104,5350	 				 	7.1	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	30000	Środek transportowy	m-g	21,0818	 				 	5.4 8.1 8.2 8.3 4.1 4.2 6.2 5.7 5.3 5.5 5.6 5.8 5.9 6.1 5.10	
  2.	0	34000	Wyciąg	m-g	30,2470	 				 	5.4 8.1 8.2 8.3 3.1 4.1 5.1 4.2 6.2 5.7 5.2 5.3 5.8 6.1	
  3.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,3442	 				 	5.1	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: