Rudnik nad Sanem 2018-05-30
Inwestor:
Gmina  Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów
	Wykonawca:

Przedmiar robót Nr:	48/2018

Kody CPV:
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania	
45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne	
45261320-3	Kładzenie rynien	
45262210-6	Fundamentowanie	
45262400-5	Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej	
45321000-3	Izolacja cieplna	
45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania	
45421125-6	Instalowanie okien z tworzyw sztucznych	
45421131-1	Instalowanie drzwi	
Data Oprac.: 2018-05-30
Nazwa budowy: Budynek użyteczności publicznej w Dąbrowicy gm. Ulanów
Kod budowy: 
Adres budowy: ,  Dąbrowica gm. Ulanów
Obiekt: Zmiana przeznaczenia poddasza budynku użyteczności publicznej z dobudową schodów, oraz termomodernizacja  całego budynku.
Rodzaj robót: roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
Załączniki:
Podstawa opracowania:KNR 2-02U, KNR 4-01, KNR 2-02W, KNR 00-38, KNNR 5, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-05, AW, KNR 2-02 U, KNR 2-06, KNNR 6, KNR 00-19, KNNR 3, KNR 00-23, KNR 00-17, KNNR 4, KNR 0-17, KNR 2-31, KNNR 2, Orgbud 909
Waluta:PLN
Poziom cen kosztorysu: 

Sporządził:

	

Przedmiar robót

Obiekt:	Zmiana przeznaczenia poddasza budynku użyteczności publicznej z dobudową schodów, oraz termomodernizacja  całego budynku.	
Rodzaj robót:	roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.	
Adres budowy:	,  Dąbrowica gm. Ulanów	

Lp.	Secyfikacja
techniczna	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	
1	2		3	4	5	

 1.		ZADASZONE SCHODY KONSTRUKCJI STALOWEJ
Kod CPV:  
	
 1.1.		Roboty ziemne i fundamentowe.
Kod CPV: 45262210-6 Fundamentowanie
	
 1		KNR 2-010307-02-060
	Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III.
krotność= 1,00
	m3	2,14
	
1.	0,60*0,60*1,00*4+1,40*0,50*1,00	2,14				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,14	
2		KNR 2-020204-01-060
	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 0,8 m3.
krotność= 1,00
	m3	2,354
	
1.	0,60*0,60*1,10*4+1,40*0,50*1,10	2,354				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,354	
3		KNR 2-020290-0201-034
	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.
krotność= 1,00
	t	0,067
	
1.	(0,54*10+1,24*4)*4*0,888*0,001+1,30*4*0,888*0,001	0,041				
2.	0,65*4*4*1,6*0,001	0,017				
3.	0,65*4*2*1,21*0,001	0,006				
4.	(0,88*6+1,68*6)*0,222*0,001	0,003				
5.		-------------				
6.	Przeniesienie +				0,067	
1.2.		Konstrukcja stalowa schodów.
Kod CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
	
 4		KNR 2-050101-01-034
	Montaż słupów z dwuteowników szerokostopowych HEB 160 mm zabezpieczonych antykorozyjnie.
krotność= 1,00
	t	1,176
	
1.	6,90*4*42,60*0,001	1,176				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,176	
5		KNR 2-050101-06-034
	Montaż rygli górnych z profili zamkniętych RP 100x60x5
krotność= 1,00
	t	0,148
	
1.	3,70*2*11,60*0,001+2,70*2*11,60*0,001	0,148				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,148	
6		KNR 2-050101-05-034
	Montaż stężeń słupów z profili zamkniętych RP 80x40x4
krotność= 1,00
	t	0,169
	
1.	3,55*2*6,90*0,001+4,35*4*6,90*0,001	0,169				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,169	
7		KNR 2-050120-05-034
	Montaż belek poprzecznych z dwuteownika IPN 180, belek policzkowych i  belek spocznikowych z ceownika UPN 180. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie - malowana na gotowo.
krotność= 1,00
	t	1,026
	
1.	2,70*2*21,90*0,001	0,118				
2.	1,70*10*22,00*0,001+3,80*4*22,00*0,001	0,708				
3.	2,05*4*22,00*0,001+0,30*3*22,00*0,001	0,20				
4.		-------------				
5.	Przeniesienie +				1,026	
8		KNR 2-021207-01-040
	Balustrady schodowe wysokości 1.10 m, słupki spawane do belek policzkowych, poręcze z profili zamkniętych RK 50x3, wypełnienie balustrad z profili zamknięrtych RK 20x2, zabezpieczone antykorozyjnie.
krotność= 1,00
	m	25,10
	
1.	1,50*2+2,70*2+1,60	10,00				
2.	1,85*2+3,80*3	15,10				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				25,10	
9		Kalk. indywid. 01A-050
	Montaż pokryć spoczników  i stopni schodowych z krat pomostowych ocynkowanych WEMA.
krotność= 1,00
	m2	15,12
	
1.	1,60*2,70*2	8,64				
2.	1,20*0,30*18	6,48				
3.		-------------				
4.	Przeniesienie +				15,12	
1.3.		Konstrukcja stalowa zadaszenia wraz z pokryciem, podsufitką, rynnami i rurami spustowymi.
Kod CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
	
 10		KNR 2-021220-05-050
	Dwuspadowe konstrukcje daszków stalowych z profili zamkniętych RP 60x120x5 i RP 30x50x3 mm zabezpieczonych antykorozyjnie.
krotność= 1,00
	m2	24,96
	
11		KNR 2-02U0537-02-050
	Pokrycie dachów o powierzchni do 50 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	24,96
	
12		KNR 2-02 U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	7,125
	
1.	3,40*0,25+4,45*0,25*2+4,70*0,25*2+3,40*0,25*2	7,125				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				7,125	
13		KNR 2-02U0539-02-040
	Montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	6,40
	
1.	3,20*2	6,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,40	
14		KNR 2-02U0540-01-050
	Podsufitki pod okapami z blachy powlekaną tłoczonej
krotność= 1,00
	m2	24,96
	
15		KNR 2-02U0546-01-040
	Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łącznych na klej (Orgbud W-wa)
Kod CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien
krotność= 1,00
	m	6,40
	
1.	3,20*2	6,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,40	
16		KNR 2-02U0546-02-020
	Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	szt	2,00
	
17		KNR 2-02U0546-04-129
	Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 115 mm łączonych na klej (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	100 szt	0,04
	
18		KNR 2-02U0550-02-040
	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 80 mm z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m	12,40
	
1.	6,20*2	12,40				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				12,40	
19		KNR 2-02U0550-06-020
	Montaż kolanek o średnicy 80 mm do rur spustowych okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	szt	6,00
	
1.	3*2	6,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				6,00	
1.4.		Wykonanie dojścia do schodów o nawierzchni z kostki betonowej.
Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
	
 20		KNR 2-010125-01-050
	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm.
krotność= 1,00
	m2	13,20
	
1.	8,80*1,50	13,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				13,20	
21		KNR 2-060101-02-060
	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym. Kategoria gruntu III - z wykonaniem spadku i schodków od poziomu ul. Mickiewicza do poziomu kładki.
krotność= 1,00
	m3	13,20
	
1.	8,80*1,50	13,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				13,20	
22		KNNR 60105-040-050
	Podsypka z pospółki zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
krotność= 1,00
	m2	13,20
	
1.	8,80*1,50	13,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				13,20	
23		KNNR 60404-020-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
krotność= 1,00
	m	10,30
	
1.	1,50+8,80	10,30				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				10,30	
24		KNNR 60502-020-050
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
krotność= 1,00
	m2	13,20
	
1.	8,80*1,50	13,20				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				13,20	
2.		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.
Kod CPV:  
	
 2.1.		Zewnętrzna stolarka drzwiowa.
Kod CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
	
 25		KNR 00-190931-0611-050
	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe ocieplane jednoskrzydłowe obsadzone na dyblach stal. U<1,3 W/m2*K.
krotność= 1,00
	m2	2,00
	
1.	1,0*2,00	2,00				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,00	
26		KNR 00-190931-0811-050
	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ocieplane, obsadzone na dyblach stal. o współczynniku przenikania ciepła U<1,3 W/m2*K
krotność= 1,00
	m2	2,86
	
1.	1,30*2,20	2,86				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				2,86	
2.2.		Wymiana stolarki okiennej drewnianej i stalowej na okna PCV z szybą termoizolacyjną.
Kod CPV: 45421132-8 Instalowanie okien
	
 27		KNR 4-010535-08-050
	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m2	9,75
	
28		KNNR 30601-010-050
	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na ścianach,filarach i pilastrach
krotność= 1,00
	m2	24,81
	
29		KNR 00-190929-0601-050
	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych
krotność= 1,00
	m2	3,36
	
30		KNR 00-190929-0701-050
	Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane  o powierzchni ponad 1,5 m2,obsadzone na dyblach stalowych o współczynniku przenikania ciepła U<0,9 W/m2*K.
krotność= 1,00
	m2	5,40
	
2.3.		Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą.
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
	
 31		KNR 4-010535-06-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m	20,40
	
32		KNR 4-010619-02-050
	Oczyszczenie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2,przy użyciu szczotek stalowych
krotność= 1,00
	m2	322,72
	
33		KNR 00-232611-02-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją
krotność= 1,00
	m2	497,78
	
34		KNR 00-232612-09-040
	Ocieplenie ścian budynków. Zamocowanie listwy cokołowej
krotność= 1,00
	m	62,46
	
35		KNR 2-022601-02-050
	Docieplenie z przyklejeniem styropianu EPS 100-36 gr. 14 cm i jednej warstwy siatki, pokrycie wyprawą. Ściany pełne i z otworami, powierzchnia z fakturą grysową.
krotność= 1,00
	m2	322,72
	
36		KNR 00-172609-03-020
	Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
krotność= 1,00
	szt	1 290,88
	
37		KNR 2-022601-08-040
	Ochronna narożników wypukłych z kształtowników walcowanych-kątowników równoramiennych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki.
krotność= 1,00
	m	82,71
	
38		KNR 2-022601-06-050
	Docieplenie ościeży styropianem EPS 100-36 gr. 30 mm  z jedną warstwą siatki i pokrycie wyprawami elewacyjnymi
krotność= 1,00
	m2	24,81
	
39		KNR 00-232612-01-050
	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-36 gr 3 cm pod parapety zewnętrzne.
krotność= 1,00
	m2	1,389
	
40		KNR 2-020925-01-050
	Osłony okien folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego
krotność= 1,00
	m2	43,95
	
41		KNR 2-02U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnętrzne.
krotność= 1,00
	m2	4,34
	
42		KNR 4-010104-02-060
	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m3	43,52
	
43		KNR 00-232612-01-050
	Ocieplenie ścian cokołu płytami styrodurowymi XPS gr. 100 mm/0,036 W/m*K
krotność= 1,00
	m2	68,00
	
44		KNNR 41511-03020-050
	Izolacja pionowa z folii kubełkowej na sucho.
krotność= 1,00
	m2	61,20
	
45		KNR 4-010105-02-060
	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III
krotność= 1,00
	m3	43,52
	
46		KNR 0-170930-03-050
	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej grubości ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - cokół
krotność= 1,00
	m2	19,278
	
47		KNR 2-021604-01-050
	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
krotność= 1,00
	m2	322,72
	
48		KNR 2-310407-02-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
krotność= 1,00
	m	47,10
	
49		KNR 2-310303-01-050
	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
krotność= 1,00
	m2	23,55
	
50		KNNR 20505-070-040
	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej
krotność= 1,00
	m	20,40
	
2.4.		Ocieplenie połaci dachowych z wykonaniem  sufitu podwieszanego do konstrukcji dachu nad pomieszczeniami poddasza.
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
	
 51		KNR 2-020408-05-060
	Ruszt nośny sufitu nad poddaszem - część pozioma, z krawędziaków nasyconych 8x20 cm.
krotność= 1,00
	m3	1,514
	
1.	(5,25*12,25+5,03*6,50+2,30*5,03*2)*0,07*0,18	1,514				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				1,514	
52		Orgbud 9090102-0110-050
	Obudowa poddasza  z płyt gips-karton.ognioochr.GKF na konstr.metalowej, mocow.bezpośr.do drewnianej konstr.dachu,z wypełn. wełną mineralną 0,042 W/m*K gr. 25 cm , przy odporn.ogniowej zabudowy: F 0,5/El 30 /z taśmą zbrojącą/
krotność= 1,00
	m2	120,146
	
1.	5,25*12,25+5,03*6,50+2,30*5,03*2	120,146				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				120,146	
53		kalkulacja ind. 01-090
	Wyłaz strychowy z rozsuwanymi schodami osadzony w suficie
krotność= 1,00
	kpl	1,00
	
2.5.		Ogrzewanie elektrotermiczne.
Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
	
 54		KNR 00-380103-03-020
	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych 1500 W stacjonarnych na ścianie.
krotność= 1,00
	szt	9,00
	
55		KNNR 50406-040-020
	Nagrzewnice elektryczne o mocy grzewczej 3,0-6,0 kW.
krotność= 1,00
	szt	3,00
	
3.		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Kod CPV:  
	
 3.1.		Folia dachowa i montaż okien połaciowych..
Kod CPV: 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
	
 56		KNR 4-010535-02-050
	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nadającej się do użytku
krotność= 1,00
	m2	304,436
	
1.	18,70*8,14*2	304,436				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				304,436	
57		KNR 4-010430-01-050
	Rozbiórka deskowania dachu z desek w odstępach
krotność= 1,00
	m2	304,436
	
1.	18,70*8,14*2	304,436				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				304,436	
58		KNR 2-02W0409-05-060
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
krotność= 1,00
	m3	0,087
	
1.	0,85*0,08*0,16*2*4	0,087				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				0,087	
59		KNR 2-02U1027-01-090
	Okna typu "FAKRO" 78 x 140 cm. (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	kpl	6,00
	
60		KNR 2-02U0541-01-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
krotność= 1,00
	m2	5,60
	
1.	1,70*0,25*2*4+1,10*0,25*2*4	5,60				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				5,60	
61		KNR 2-02U0411-0101-050
	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych,łatami - łaty z odzysku
krotność= 1,00
	m2	304,436
	
1.	18,70*8,14*2	304,436				
2.		-------------				
3.	Przeniesienie +				304,436	
62		KNR 2-02U0537-04-050
	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach (Orgbud W-wa) - blacha z odzysku
krotność= 1,00
	m2	304,436

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.	
1.	1	022	Blacharz II	r-g	7,1962	 				 	12	
2.	0	1	Kopacz	r-g	46,2000	 				 	21	
3.	0	122	Malarz grupa II	r-g	19,6539	 				 	8 10	
4.	0	2	Betoniarz II	r-g	1,7420	 				 	2	
5.	0	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	6,6600	 				 	54	
6.	0	22	Blacharz II	r-g	165,9107	 				 	60 62 11 13 14 15 16 17 18 19 41	
7.	0	222	Monter urządzeń i konst.metalow.II	r-g	199,5653	 				 	4 5 6 7 8 10 47	
8.	0	223	Monter urządzeń i konst.metalow.III	r-g	32,1944	 				 	4 5 6 7 9	
9.	0	242	Monter konstrukcji żelbetowych II	r-g	18,5500	 				 	59 53	
10.	0	32	Brukarz II	r-g	25,4411	 				 	48 49	
11.	0	362	Operator mech.sprzętu budowlan.II	r-g	0,2510	 				 	8	
12.	0	391	Robotnik budowlany I	r-g	624,5460	 				 	59 56 57 60 61 62 54 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 51 53	
13.	0	392	Robotnik budowlany II	r-g	24,3224	 				 	49	
14.	0	402	Spawacz II	r-g	12,1670	 				 	6 7 8	
15.	0	42	Cieśla II	r-g	83,8928	 				 	57 61 2 14 51	
16.	0	423	Szklarz budowlany III	r-g	4,4544	 				 	26 25	
17.	0	43	Cieśla III	r-g	9,4474	 				 	51	
18.	0	462	Tynkarz II	r-g	172,9911	 				 	34 35 36 38 39 43	
19.	0	463	Tynkarz III	r-g	166,7951	 				 	35 38 39 40 43 46	
20.	0	482	Zbrojarz II	r-g	2,8730	 				 	3	
21.	0	52	Dekarz II	r-g	159,3021	 				 	35 37 38	
22.	0	53	Dekarz III	r-g	292,5001	 				 	35 37 38	
23.	0	772	Monter II	r-g	56,3776	 				 	26 25 29 30	
24.	0	843	Spawacz (gazowy i elektryczny)	r-g	8,6638	 				 	9	
25.	0	999	Robocizna	r-g	312,5863	 				 	55 22 23 24 28 44 50 52	
26.	0	999	Robocizna	r-g	2,3316	 				 	58	
			Robocizna pomocnicza									
			Razem:		2 456,6153							

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	23.	
1.	1	1100302(1)	Dwuteowniki szerokostopowe HEB 160 mm 	kg	1 181,8800	 				 	4	
2.	1	1100310	Dwuteownik IPN 180 mm	kg	1 031,1300	 				 	7	
3.	0	1100717	Kątowniki równoramienne 25x25x3 mm	kg	97,2670	 				 	37	
4.	0	1102397	Pręty okrągłe żebrowane śred.8-14 mm	t	0,0683	 				 	3	
5.	0	1110112	Blacha stalowa gruba powyżej 4,75-40 mm	kg	21,5208	 				 	4	
6.	0	1120604	Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm	kg	2,9045	 				 	47	
7.	0	1121799	Blacha stalowa trapezowa powlekana	m2	26,4576	 				 	11	
8.	1	1121799(1)	Blacha stalowa tłoczona powlekana	m2	26,4576	 				 	14	
9.	0	1121872	Okapy z blachy powlekanej	m	6,7840	 				 	13	
10.	0	1121901	Blacha stalowa powlekana PCV	m2	8,7638	 				 	12	
11.	0	1121952	Blacha st.płask.0,55mm,powłoka plastisol	m2	6,8880	 				 	60	
12.	0	1121999	Blacha stalowa powlekana,płaska	m2	5,3382	 				 	41	
13.	0	1220210	Listwy cokołowe	m	65,5830	 				 	34	
14.	0	1311699	Okna typu "FAKRO" 78x140 cm	kpl	6,0000	 				 	59	
15.	1	1319992(1)	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ocieplane przeszklone szkłem bezpiecznym, ze skrzydłem podstawowym szer. 90 cm, o wsp. przenikania ciepła U<1,3 W/m2*K	m2	2,8600	 				 	26	
16.	1	1319992(2)	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone szybą bezpieczną, ocieplane U<1,3 W/m2*K	m2	2,0000	 				 	25	
17.	1	1320113(1)	Balustrady schod. wys. 1,10 m z profili zamkniętych RK 50x3 i RK 20x2  zabezpieczone antykorozyjnie	kg	531,1000	 				 	8	
18.	0	1323303	Profil st.U 27x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.	m	38,4467	 				 	52	
19.	0	1323323	Profil st.C 60x27x0,6mm,pod pł.gips.-kart.	m	315,9840	 				 	52	
20.	0	1323431	Łącznik st.ruszt.płyt GK-wzdłuż.PL60x100mm	szt	62,4759	 				 	52	
21.	0	1323450	Wieszaki stalowe do rusztów pod płyty GK	szt	414,5037	 				 	52	
22.	1	1323999(1)	Koknstrukcje daszków z profili zamkniętych RP 60x80x3 mm zabezpieczone zntykorozyjnie	kg	797,7000	 				 	10	
23.	1	1325241(1)	Rygle stalowe z profili zamkniętych RP 100x60x5	kg	150,2200	 				 	5	
24.	0	1330203	Elektrody stalowe ER n/stopowe śred.3,25mm	szt	440,9750	 				 	4 5 6 7 9	
25.	0	1330299	Elektrody stalowe do spawania	kg	1,5060	 				 	8	
26.	0	1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	5,6318
0,3164	 
 				 	2 51 40	
27.	0	1330500	Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane	kg	22,8081	 				 	61 14	
28.	0	1332000	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	0,1853	 				 	58	
29.	0	1340399	Haki do muru	kg	3,8726	 				 	47	
30.	0	1345499	Dyble stalowe	szt	71,1472	 				 	26 25 29 30	
31.	0	1346700	Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5 mm	szt	688,4366	 				 	52	
32.	0	1346701	Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/25 mm	szt	2 523,0660	 				 	52	
33.	0	1346704	Wkręty fosfat.do płyt GK-stal 3,5/55 mm	szt	372,4526	 				 	52	
34.	1	1352719(1)	kratki pomostowe ocynkowane   wys. 30 mm	m2	15,1200	 				 	9	
35.	1	1353101(1)	Rury spustowe z blachy powlekanej śred.120 mm	m	21,0120	 				 	50	
36.	1	1355239(1)	Stężenia stalowe z profili zamkniętych RP 80x40x4	kg	171,5350	 				 	6	
37.	0	1361199	Trzpienie stal.do montażu konstrukcji stal	kg	0,6885	 				 	4 5 6 7	
38.	0	1412206	Ksylamit popularny	kg	0,6056	 				 	51	
39.	0	1412299	Środki impregnacyjne grzybobójcze	kg	0,0217	 				 	58	
40.	0	1470710	Masa klejowa	m3	3,9453	 				 	35 37 38	
41.	0	1478101	Silikon	dm3	0,5592	 				 	29 30	
42.	0	1478500	Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnien.	dm3	4,1908	 				 	26 25 29 30	
43.	0	1511599	Farba olejna do gruntowania og.stosowania	dm3	1,6530	 				 	8 10	
44.	0	1511601	Farba olejna do gruntowania miniowa 60%	dm3	0,4785	 				 	4 5 6 7	
45.	0	1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,6030	 				 	8 10	
46.	0	1540000	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	1,5114	 				 	4 5 6 7	
47.	0	1540802	Tlen techniczny sprężony gat.I/II	m3	4,5342	 				 	4 5 6 7	
48.	0	1551699	Klej agresywny do klejenia PCW	dm3	0,0309	 				 	15 16 17 19	
49.	0	1552327	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	99,5560	 				 	33	
50.	0	1554103	Zaprawa klejowa-sucha 	kg	416,3340	 				 	39 43	
51.	0	1560330	Folia polietylenowa paroszczelna	m2	138,1679	 				 	52	
52.	0	1560340	Folia kubełkowa	m2	73,4400	 				 	44	
53.	0	1560413	Folia z PCW techniczna grub. 0,3-0,4 mm	m2	16,8460	 				 	40	
54.	1	1562614(1)	Płyty styropianowe samogasnące EPS 100-36 gr. 30 mm	m2	27,5089	 				 	38 39	
55.	1	1562631(1)	Płyty poliestyrenowe XPS 0,039 W/m*K  grubości  10 cm	m3	7,1400	 				 	43	
56.	0	1562636	Płyty styropianowe EPS 100-36 grubości 14 cm	m2	338,8560	 				 	35	
57.	0	1565932	Rynny dachowe z PCW śred.115 mm	m	6,5280	 				 	15	
58.	0	1566060	Rury spustowe okrągłe z PCW	m	12,5240	 				 	18	
59.	0	1566210	Złączki rynnowe do rur z PCW	szt	1,6000	 				 	15	
60.	1	1566215(2)	Kolano  fi 120 mm	szt	20,4000	 				 	50	
61.	0	1566220	Uchwyty rynnowe do rur z PCW	kpl	12,8000	 				 	15	
62.	1	1566225(1)	Obejma rury spustowej  fi 120m	szt	20,4000	 				 	50	
63.	0	1566235	Denka rynnowe	szt	4,0000	 				 	17	
64.	1	1566253	Wylewka - rozmiar 120 mm	szt	20,4000	 				 	50	
65.	0	1566310	Złączki do rur spustowych z PCW	szt	2,9760	 				 	18	
66.	0	1566320	Leje spustowe	szt	2,0000	 				 	16	
67.	0	1566340	Kolanka dwągłe	szt	6,0000	 				 	19	
68.	0	1566350	Uchwyty do rur spustowych z PCW	kpl	6,2000	 				 	18	
69.	0	1571198	Podkładki pod szyby	szt	18,1610	 				 	26	
70.	0	1580898	Okna i drzwi balkonowe z PCW	m2	5,4000	 				 	30	
71.	1	1580898(1)	Skrzydła okien PCV z szybą Termoizolacyjną i okuciami U<0,9 W/m2*K.	m2	3,3600	 				 	29	
72.	0	1601804	Piasek	m3	1,0402	 				 	24	
73.	0	1601899	Piasek	m3	0,0484
2,5952	 
 				 	23 48 49	
74.	0	1602211	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	0,8131	 				 	22	
75.	0	1700301	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków	t	0,1544	 				 	24	
76.	0	1740103	Gips budowlany, szpachlowy	kg	21,7080	 				 	29 30	
77.	0	1740253	Gips szpachl.do płyt G-K 	kg	51,6628	 				 	52	
78.	0	1750840	Płyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm	m2	123,7504	 				 	52	
79.	0	2220803	Obrzeża betonowe 20x6 cm	m	48,0420
10,5060	 
 				 	48 23	
80.	0	2222002	Kostki brukowe z betonu 6 cm, kolorowe	m2	24,2565	 				 	49	
81.	0	2222101	Kostki brukowe z betonu 6 cm, szare	m2	13,4640	 				 	24	
82.	0	2310099	Płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm	m2	126,1533	 				 	52	
83.	0	2350400	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrzn.	kg	39,0096	 				 	29 30	
84.	0	2370605	Beton zwykły B-20	m3	2,3893	 				 	2	
85.	0	2380807	Zaprawa cementowa M-80	m3	0,0142	 				 	12	
86.	0	2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0112	 				 	60	
87.	0	2381000	Masa tynkarska 	kg	180,3687
1 946,0016	 
 				 	38 35	
88.	0	2381002	Masa tynkarska podkładowa	kg	57,8340	 				 	46	
89.	1	2381014	Masa tynkarska - tynk żywiczny mozaikowy	kg	96,3900	 				 	46	
90.	0	2404099	Szyby zesp.2-komor.(3-szyb.) szkło płaskie	m2	2,0878	 				 	26	
91.	0	2600105	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II	m3	0,0097	 				 	47	
92.	0	2600618	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II	m3	0,0581	 				 	47	
93.	0	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0,0255	 				 	2 7 47	
94.	0	2600622	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III	m3	0,0118	 				 	2	
95.	0	2600699	Deski iglaste obrzynane 25-65 mm,kl.II/III	m3	0,0159	 				 	6 40	
96.	0	2601821	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,1291	 				 	47	
97.	0	2601822	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0645	 				 	47	
98.	0	2641805	Krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II	m3	1,5746	 				 	51	
99.	0	2641810	Krawędziaki iglaste wym.dł.2,4-3,6 m, kl.I	m3	0,0905	 				 	58	
100.	0	2641991	Łaty iglaste nasycone kl.II	m3	0,1498	 				 	14	
101.	1	2757201(1)	Wyłaz strychowy z rozsuwanymi schodami	szt	1,0000	 				 	53	
102.	0	2791199	Płyty pomostowe robocze	m2	4,5504	 				 	47	
103.	0	3900603	Siatka z włókna szklanego ST-17/1,1 m	m2	407,6954	 				 	35 38	
104.	0	3903499	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	209,0540	 				 	52	
105.	0	3930000	Woda	m3	0,2355	 				 	49	
106.	0	3950001	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane	m3	0,0094	 				 	2	
107.	0	6014999	Grzejniki elektryczne stacjonarne 1500 W	szt	9,0000	 				 	54	
108.	1	6570429	Nagrzewnice elektryczne o mocy 3,0-6,0 kW	szt	3,0000	 				 	55	
109.	0	6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	3 069,6791	 				 	60 62 11 12 13 14 41	
110.	0	6803999	Śruby,podkładki,nakrętki	kg	2,8766	 				 	51	
111.	0	6804399	Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym	kg	1,7279	 				 	4 5 6 7	
112.	0	6819999	Uszczelki	m	6,5920	 				 	13	
113.	0	8990400	Kołki rozporowe z wkrętami	kpl	161,1468	 				 	34	
114.	0	8990498	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	1 342,5152	 				 	36	
			Materiały pomocnicze									
			Razem:									

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn	Limit	Grupa	% udział	Cena	Wartość KB	Wartość z narzutami	Pozycje	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
  1.	0	30000	Środek transportowy	m-g	16,1000	 				 	59 60 61 62 3 8 10 11 15 16 17 18 19 35 37 38 41 51 53	
  2.	0	31114	Żuraw samochodowy   5-6 t	m-g	6,2888	 				 	4 5 6 7	
  3.	0	34000	Wyciąg	m-g	5,7149	 				 	59 61 62 3 8 11 15 16 17 26 25 29 30 51 53	
  4.	0	34000	Wyciąg	m-g	0,0731	 				 	58	
  5.	0	35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	13,0865	 				 	35 36 37 38 39 40 43 46	
  6.	0	39000	Środek transportowy	m-g	1,9627	 				 	26 25 29 30 33 34 36 39 43 46	
  7.	0	39000	Środek transportowy (1)	m-g	0,0922	 				 	58	
  8.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,6300	 				 	54	
  9.	0	39520	Samochód skrzyniowy	m-g	0,7772	 				 	44	
  10.	0	45110	Wibrator powierzchniowy	m-g	1,7160	 				 	24	
  11.	0	46212	agregat tynkarski	m-g	20,8518	 				 	35 38	
  12.	0	48100	Rusztowania rurowe pow.100 m2	m-g	50,3443	 				 	47	
  13.	0	71212	Giętarka do prętów śr.do 40 mm	m-g	0,3216	 				 	3	
  14.	0	71231	Nożyce do prętów	m-g	0,3886	 				 	3	
  15.	0	71251	Prościarka do prętów automat.	m-g	0,2881	 				 	3	
  16.	0	72111	Spawarka elektr.wirująca 300 A	m-g	454,0638	 				 	4 5 6 7 8 9	
 			Sprzęt pomocniczy									
			Razem: